## このサイトを参照するため、JavaScriptを有効にして下さい。

# MDaemonメールサーバ 23.0

- ウィンドウを縮小
- 大きいテキスト | 小さいテキスト
- ページヘッダを隠す
- 展開するテキストを表示
- 印刷バージョン
- パーマリンクURLを保存

MDaemon とプロキシサーバ | スクロール 前へ トップ 次へ もっと

MDaemonは様々な目的に利用できるよう、汎用性を持った設計になっています。そのため、広範囲なネットワークや様々な他のソフトウェアと共に使用したり、LANプロキシサーバ経由で使用したりする事ができます。MDaemonをプロキシサーバ経由で稼動させるには、使用するポートの設定(ポート)が、プロキシサーバで使用するポートと競合していないかを確認して下さい。例えば、SMTPは通常ポート25を使用します。IPアドレスは25番ポートを1つしか使用できないため、二つの同じマシン上で稼働するサービスが、同じマシン上で同時にSMTPポートを使う事ができません。MDaemonをプロキシサーバと統合するには、MDaemonができるだけメールの処理や配信をコントロールできるよう設定する事をお勧めします。そのためには、プロキシサーバ上のSMTP、POP、IMAPなどのポートを無効にする必要があります。

しかしながら、プロキシ経由のメール処理が必要な場合は、SMTP、POP、IMAPの送受信処理を行うためのポートを、MDaemon側で変更する事もできます。送受信処理で使用するポートを標準ではない値へ変更する事で、プロキシサーバやファイアウォールを経由してSMTP/POP/IMAPを処理する事ができます。

これらの設定については、www.altn.comにある情報を参照してください。

MDaemon v23.0.2 - 8月 2023. Copyright © 1996-2023. All rights reserved. MDaemon Technologies, Ltd.