## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# Сервер сообщений MDaemon 23.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Почтовые сервисы | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Этот экран позволяет разрешить или запретить учетной записи использовать сервисы POP3, IMAP, MultiPOP и MDaemon. Доступ к электронной почте через Webmail настраивается на экране "Веб-сервисы". Он также содержит параметры для указания дополнительных учетных данных Smart Host Access учетной записи.

Почтовые сервисы

Включить доступ по Post Office Protocol (POP)

Включите эту опцию, чтобы учетная запись могла забирать свою почту по протоколу Post Office Protocol (POP). Этот протокол поддерживается практически любым клиентом электронной почты.

...но только с IP-адресов LAN

Включите эту опцию, чтобы учетная запись могла забирать почту по протоколу POP3 только при подключении сIP-адресов LAN.

Включить сбор почты MultiPOP

Включите эту опцию, чтобы разрешить учетной записи использовать функциюMultiPOP. MultiPOP позволяет собирать почту с других почтовых серверов.

Включить доступ по IMAP (Internet Message Access Protocol)

Включите эту опцию, чтобы учетная запись имела доступ к своей почте по протоколу Internet Message Access Protocol (IMAP). По сравнению POP3 протокол IMAP предлагает гораздо больше возможностей для работы с почтой, позволяя управлять почтой на сервере и использовать различные клиенты. Этот протокол поддерживается в большинстве клиентских почтовых программ.

...но только с IP-адресов LAN

Включите эту опцию, чтобы учетная запись имела доступ к своей почте по протоколу IMAP4 только при подключении сIP-адресов LAN.

...включить доступ для MDaemon Connector (требуется IMAP)

Эта опция разрешает учетной записи подключаться с помощьюMDaemon Connector. Примечание:эта опция доступна, только если на вашем сервере включена поддержка MDaemon Connector.

Ограничить доступ SMTP только к IP-адресам локальной сети

Установите этот флажок, если вы хотите ограничить доступ SMTP только IP-адресам локальной сети. Это предотвратит отправку почты учетными записями, которые не подключены к вашей сети. Если учетная запись пытается отправить почту с внешнего IP-адреса, соединение будет отклонено и прервано.

Доступ к смарт-хосту

Имя пользователя и пароль для смарт-хоста

Если опция Включить раздельную авторизацию для учетных записей включена на экране Доставка (в Настройке » Настройки сервера, и для этой учетной записи требуется использовать особые имя пользователя и пароль при подключении к смарт-хосту, укажите их здесь. Если раздельная авторизация не требуется, оставьте эти поля пустыми.

MDaemon v23.0.2 - Июнь 2023. © MDaemon Technologies, 1996-2023. Все права защищены.