## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 23.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

主机 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

DNS-BL 主机

启用 DNS-BL 查询

如果您希望对照 阻止列表来检查入站邮件，请激活此项。 MDaemon 在对一个发送 IP 地址执行 DNS-BL 查找时，将查询每个列出的主机。 如果一个主机响应查询为一个正面的结果，MDaemon 可以标记或拒收该邮件，这取决于您在 DNS-BL 设置屏幕上所启用的选项。

删除

从 DNS-BL 服务列表中选中一个条目，然后点击此按钮将它从列表中删除。

DNS-BL 主机

如果您希望添加一个新主机，它会被查询被列入阻止列表的 IP 地址，请在此输入。

测试

在“DNS-BL 主机”选项中输入一个主机，并点击此按钮来通过查询 127.0.0.2 对其进行测试。

邮件

当一个 IP 地址被上方列出的相应 DNS-BL 主机列入上方的列表时，可以在 SMTP 会话中发送这封邮件。 该邮件响应了...应答“邮件”而不是“未知用户”选项，该选项位于DNS-BL 设置 屏幕。

添加

在输入一个主机和返回邮件后，点击这个按钮来将其添加到 RBL 主机列表。

MDaemon v23.0.2 - 六月 2023. Copyright © 1996-2023. All rights reserved. MDaemon Technologies