## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 23.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

投递 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

邮件路由

将所有出站邮件直接发送到收件人的邮件服务器

选中此选项时，MDaemon 将会尝试直接投递邮件而不是将邮件转发到其他主机上。MDaemon 将把无法投递的邮件放置到其重试系统中并且根据您在邮件队列对话框重试队列上所设置的参数和时间间隔继续尝试投递这些邮件。

将所有出站邮件发送到智能主机

如果您想让出站邮件（无论是否在其目标域）都假脱机到另一个主机或服务器以便路由投递，请选择此选项。如果选定此项，会将出站邮件发送至下方指定的“默认智能主机”。通常，这一功能在直接邮件投递造成服务器资源额外压力的高流量期间是非常有用的。如果无法将一封邮件投递到指定服务器，MDaemon 就会将此邮件移至“重试”队列中，通过您在重试队列屏幕中（位于“邮件队列”对话框）设置的参数和时间间隔，继续尝试投递这封邮件。

先直接发送所有邮件，如果有问题再发送到智能主机

此项是前两个投递选项的组合项。首先 MDaemon 尝试将出站邮件直接投递到服务器，如果无法投递，才将此邮件发送至下方指定的“默认智能主机”。无法投递的邮件是由于目标地址的邮件主机无法被解析到一个实际 IP（例如转至远程网络的未注册网关）或者发送的邮件虽被主机正确处理，但却不能直接连接或拒绝直接连接造成的。该选项将会使 MDaemon 将邮件传递到一个更有力的 MTA 中，而不是将这些邮件返回到发件人。在您的本地服务器不能直接访问时，有时会通过您的 ISP 所运营的邮件系统用路由的方式投递邮件。如果无法将一封邮件投递到指定的智能主机，MDaemon 就会将此邮件移至重试系统中，通过您在重试队列屏幕（位于“邮件队列”对话框）中设置的参数和时间间隔，继续尝试投递这些邮件。对于每个后续投递尝试，MDaemon 将再次先尝试将此邮件直接投递到其收件人，然后是指定的智能主机。

默认智能主机

默认智能主机

在此处指定您的 ISP 或者邮件主机的名称或 IP 地址。通常为您 ISP 上的 SMTP 服务器。

| 不要在此文本框中输入 MDaemon 的默认域或 IP 地址。这里应该输入一个 ISP 或其他能够为您中继邮件的邮件服务器。

视主机为域名并投递到其 MX 主机

如果您希望 MDaemon 将默认的智能主机视为域名，查询其 DNS 记录并投递到其 MX 主机，请启用此项。

使用 SMTP 验证

如果“默认智能主机”需要验证，则点击此选框并在下方输入您的登录凭证。这些登录凭证将用于所有发送到智能主机的出站 SMTP 邮件。不过，如果您选择使用下方的允许按每个账户验证选项，那么 MDaemon 会使用发件账户的智能主机访问凭证来向您的主机分别验证每封邮件。该设置可在“账户编辑器”的邮件服务屏幕上指定。

用户名

在此处输入您的用户名或登录名。

密码

使用此选项指定您的智能主机登录密码。

先执行 POP 检查

如果您的智能主机需要他们的客户在通过 ISP 服务器发送邮件前先登录到一个 POP3 邮箱，请点击这个按钮，输入凭证信息。

主机或 IP

输入您希望连接的主机或 IP 地址。

用户名

这是 POP 账户的登录信息或账户名。

密码

这是 POP 账户的密码。

允许按账户验证

如果您希望对发送到上方所指定的“默认智能主机”的出站 SMTP 邮件使用按账户验证，请点击此复选框。该操作并不使用在此处提供的用户名和密码凭证，而是使用各个账户的智能主机访问凭证（在邮件服务屏幕上指定。） 如果已为给定账户指定智能主机凭证，则使用这些凭证。

若您希望配置按每个账户验证以用于每个账户的邮件密码而不是使用其可选的智能主机密码，那么您可以通过在 MDaemon.ini 文件中编辑下列键值以实现此操作：

[AUTH]

ISPAUTHUsePasswords=Yes（默认为 No）

| 启用 ISPAUTHUsePasswords=Yes 选项将在一段时间后将您所有账户本地邮件密码有效传达到您的智能主机。这可能对邮件的安全性造成威胁，因为它正向另一个服务器提供敏感信息。您不应该使用此选项，除非您正在使用的智能主机是您完全信赖的，而且您相信有必要这么做。另外，您应该注意到，如果您使用了此选项并且授予用户权限通过 Webmail 或其他方式来改变他们的“邮件密码”， 那么改变“邮件密码”同样可以有效地改变“智能主机密码”。当本地更改了邮件密码而没有在您的智能主机上本地更改相应的智能主机密码，这可能会导致对一个账户的智能主机验证失败。

若 SMTP RCPT 命令接收到一个 5xx 的错误，将中止投递

当 MDaemon 在应答 SMTP RCPT 命令时接收到一个 5xx 的致命错误，若您希望 MDaemon 终止投递邮件的尝试，请启用此选项。默认情况下，禁用该选项。

如果接收方域没有 MX 记录则退回邮件

通常在 MDaemon 检查接收域的 DNS 记录时，它将查找 MX 记录，找不到 MX 记录时将接着查找 A 记录。如果这两个记录都找不到，它会将此邮件作为无法投递的邮件退回发件人。如果您希望 MDaemon 在找不到 MX 记录时立即退回邮件，而不是允许其继续查找 A 记录，请点击此选项。默认情况下，禁用该选项。

收到第一个 5XX 错误后即从接收域的任何 MX 主机退回邮件

启用此选择框后，当 MDaemon 从一个 MX 主机接收到一个 5xx 的致命错误应答时，将会返回/退回邮件。结果就是将不再尝试投递邮件到任何可能为收件人域所指定的后续 MX 主机。若禁用此选项，只要 MX 主机中的其中一个返回了 4xx 的非致命性错误应答，那么 MDaemon 将不会退回邮件。默认情况下启用此项。

遇到来自智能主机的 5xx 错误则退回邮件

如果您希望在收到来自您智能主机的 5xx 致命错误响应时返回/退回邮件，请使用此项。

还请参阅：

重试队列

邮件服务

MDaemon v23.0.2 - 六月 2023. Copyright © 1996-2023. All rights reserved. MDaemon Technologies