## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 23.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

绑定 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

出站绑定设置

启用出站 IP 绑定

勾选此项时，MDaemon 始终绑定出站套接字。至于勾选了“此域仅识别与这些 IP 建立的连接”这个选项（位于“主机名 & IP”屏幕）的那些域，MDaemon 将使用为该域配置的 IP。否则它将使用下方指定的“用于出站套接字绑定的默认地址”。

出站套接字绑定的默认地址： IPv4/IPv6 地址

这些是将为出站套接字绑定使用的 IP 地址，用于在“域管理器”的“主机名称 & IP”屏幕上还未绑定到特定 IP 地址的域。

入站绑定设置

入站套接字绑定的次要 IP 地址：IPv4/IPv6 地址

如果您希望为入站套接字绑定指定次要 IP 地址集，请使用此项。

还请参阅：

域管理器 » 主机名称 & IP

IPv6

MDaemon v23.0.2 - 六月 2023. Copyright © 1996-2023. All rights reserved. MDaemon Technologies