## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 23.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

设置 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

检查以 SMTP 投递的邮件中“已接收”报头内的 IP。

如果您希望 DNS 阻止列表检查通过 SMTP 收到的邮件中“已接收”报头内标出的 IP 地址，请点击此项。

仅检查这些数量的“已接收”报头（0 = 所有）

指定您希望 DNS-BL 检查的最近“已接收”报头的数目。 “0”值表示将检查所有的“已接收”报头。

跳过这些最近的“已接收”报头（0 =都不）

如果您希望在 DNS-BL 检查 SMTP 邮件时，让其跳过一个或多个最近的已接收报头，请使用此选项。

跳过这些最旧的“已接收”报头（0 = 都不）

如果您希望在 DNS-BL 检查 SMTP 邮件时，让其跳过一个或多个最旧的“已接收”报头，请使用此选项。

检查以 POP3 收集的邮件中“已接收”报头内的 IP。

启用此切换时，DNS-BL 将检查通过 DomainPOP 与 MultiPOP 收集的邮件中“已接收”报头内标出的 IP 地址。

仅检查这些数量的“已接收”报头（0 = 所有）

指定您希望 DNS-BL 检查的最近“已接收”报头的数目。 “0”值表示将检查所有的“已接收”报头。

跳过这些最近的“已接收”报头（0 =都不）

如果您希望在 DNS-BL 检查 DomainPOP 与 MultiPOP 邮件时，让其跳过一个或多个最近的已接收报头，请使用此选项。 通常很有必要跳过通过 POP3 收集的邮件（例如 DomainPOP）中最近的已接收报头，此选项的默认设置为“1”。

跳过这些最旧的“已接收”报头（0 = 都不）

如果您希望在 DNS-BL 检查 DomainPOP 与 MultiPOP 邮件时，让其跳过一个或多个“已接收”报头，请使用此选项。

设置

DNS-BL 匹配将在垃圾邮件总值里添加这些点数

使用此项来指定在找到 DNS-BL 匹配时，被添加到邮件的垃圾邮件分值中的值。 有时，垃圾邮件过滤器对邮件的启发式检查可能不会使其分数高到足以被视作垃圾邮件，但 DNS-BL 查询会显示它可能是垃圾邮件。 因此，向垃圾邮件分值添加这个值有助于捕获未被检测到的一些遗漏的垃圾邮件。 默认情况下 DNS-BL 匹配向垃圾邮件分值添加 3.0 点。

不检查 DNS-BLs 的前提为如果会话是...

已验证

如果您希望那些使用 AUTH 命令进行验证的会话免于 DNS-BL 查询，请点击此选择框。

来自可信 IP

如果您希望那些列在可信主机屏幕上的地址免于 DNS-BL 查询，请点击此选择框。

ATRN 出队

如果您不希望对通过 ATRN 出队会话收集的邮件进行 DNS-BL 查询，请启用此选项。 默认情况下，此设置为禁用状态，但是如果您的智能主机已经在对存储的邮件进行 DNS-BL 检查，则可以启用此设置。

跳过来自允许列表中 IP 的邮件内的“已接收”报头

启用此选项时，DNS-BL 不会检查从您列在 DNS-BL 允许列表的 IP 地址所发送邮件内的“已接收”报头。

首次 DNS-BL 匹配后停止进一步 DNS-BL 查询

经常有多个主机被包含在 DNS-BL 处理的每封邮件的报头中，还存在多个被查询的 DNS-BL 服务。 默认情况下，DNS-BL 将为邮件中的所有主机继续查询这些服务，无论找到多少个匹配。 如果您希望 DNS-BL 一找到匹配就对任何给定的邮件停止查询这些服务，请点击此选项。

SMTP 服务器应拒收来自列入阻止列表 IP 的邮件

默认情况下不勾选此框，这就表示来自于列入阻止列表的 IP 地址的邮件在 SMTP 会话中将不会被拒收，不过会插入一个 X-MDDNSBL-Result 报头。 您可以使用“内容过滤器”来搜索拥有此类报头的邮件，并根据您的需要来处理它们。 您也可以使用以下“将阻止列表中的邮件自动过滤到用户的垃圾邮件文件夹”选项，将这些邮件自动过滤到每位用户的垃圾邮件文件夹。 如果您希望 MDaemon 拒收来自阻止列表 IP 地址的邮件，而不是标记它们，请勾选此框。

| 因为某些 IP 地址会被错误地列入阻止列表，请慎用此选项。 值得一提的是，除了标志邮件之外，您也可以基于 DNS-BL 结果调整其垃圾邮件总值，这可通过 若匹配 DNS-BL 则添加这些点值到垃圾邮件总值选项实现，其位于垃圾邮件过滤器屏幕上。

... 使用“邮件”而非“用户未知”回应

如果您希望每当找到阻止列表中的 IP 地址，就在 SMTP 会话期间发送已分配到 DNS-BL 主机的特定邮件，请点击此选项。 否则，将发送“用户未知”邮件。 此选项可用的前提是，您已选择使用了以上“SMTP 服务器应拒收发自阻止列表 IP 的邮件”选项。

将被列入阻止列表的邮件自动过滤到用户的垃圾邮件文件夹

点击此选项将会创建一个“Junk E-mail（垃圾邮件）”IMAP 文件夹，用于今后您添加到 MDaemon 的所有用户账号。 MDaemon 还会为每个用户创建一个邮件过滤器，这将搜索 X-MDDNSBL-Result 报头并将包含该标题的邮件放置到用户的垃圾邮件文件夹。 点击此选项时，将询问您是否希望 MDaemon 为每位现有的用户账号创建这个文件夹和过滤器。 请参阅以下的为每个账户自动生成垃圾邮件文件夹和过滤器。

### 为每个账户自动生成“垃圾邮件文件夹”和“过滤器”

MDaemon 能为每一个账户自动创建一个“Junk E-mail” IMAP 邮件文件夹，并生成一个邮件过滤器，每当发现 X-MDDNSBL-Result 报头就会将邮件转移到那个文件夹中。 当您点击了“将阻止列表中的邮件自动过滤到用户的垃圾邮件文件夹”选项时，将向您显示为所有账户创建文件夹与过滤器的选项。 只要在对话框中选择“是”就能创建文件夹和过滤器。 这种简单可靠的方式帮助您的用户快速识别垃圾邮件——它能有效阻止混杂在所有合法邮件中的垃圾邮件。 他们只需偶尔查看一下垃圾邮件文件夹的内容，以确保没有任何重要邮件被意外放置其中（这种情况有时可能发生）。 在为您的账号创建文件夹和过滤器时，如果 MDaemon 发现某个账户已拥有过滤器来检查是否存在 X-MDDNSBL-Result 报头，就不会对该账户采取任何操作也不会创建过滤器。 如果您不希望将 IMAP 文件夹命名为“Junk E-mail（垃圾邮件），您可以更改默认设置，这可通过编辑默认垃圾邮件文件夹名称选项（位于系统屏幕，在设置 » 首选项中）来实现。

MDaemon v23.0.2 - 六月 2023. Copyright © 1996-2023. All rights reserved. MDaemon Technologies