## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 23.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

IP 缓存 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

为了加速邮件投递和缩短邮件处理时间，MDaemon 缓存所有来自联系人的主机 IP。这些 IP 被存储下来，并且每次 MDaemon 对主机名要求进行 DNS 解析时，都将检查缓存。如果需要解析的主机名在 IP 缓存中找到，则跳过 DNS 查询，这可以节省大量的处理时间。窗口中的此设置允许您处理将运行的缓存的参数。也可以手动添加及删除条目，设置是否使用 DNSSEC，缓存的最大值，以及指定条目可以保存在缓存中的时间长短。IP 缓存可以从“设置 » 服务器设置 » IP 缓存”菜单选项中获得。

IP 缓存

主机

输入您希望添加到 IP 缓存的主机。

IP

输入您希望添加到 IP 缓存的 IP 地址。

DNSSEC

为 DNSSEC 勾选此框。

添加

一旦你已经手动输入了一个主机和 IP 地址，单击此按钮以将它添加到缓存。

删除

如果您希望从列表中删除一个缓存 IP 地址，选择该条目并点击此按钮。

清除

该按钮将删除缓存中的所有条目。

无缓存

点击此按钮提出你不希望 MDaemon 添加到 IP 缓存的域名和/或 IP 地址列表。

设置

自动缓存未缓存的域

该选项控制 MDaemon 内部的自动缓存引擎。 如果您希望 MDaemon 自动缓存域，则启用此选项。如果您希望自己创建 IP 缓存，则清空此复选框。

在每次处理时间间隔清除缓存

如果选中该选项，缓存的全部内容将在每次邮件会话开始时被清除掉。这允许在每次处理间隔刷新缓存。

默认生存时间（分钟）

这是条目在 IP 缓存中保留时间的默认值，以分钟计算。一旦条目在缓存中存在了这么长时间，MDaemon 将会删除它。如果您希望在 IP 缓存中设置一个永久条目，那么请将默认生存时间指定为 9999。

最大缓存条目

该值决定了缓存可能为多大。一旦达到了这个设置值，下一个缓存条目将会把第一个条目顶出。

MDaemon v23.0.2 - 六月 2023. Copyright © 1996-2023. All rights reserved. MDaemon Technologies