## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 23.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

术语表 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

ACL——表示访问控制列表（A ccess C ontrol L ists）。 ACL 是 Internet 邮件访问协议（IMAP4）的扩展，它可以使您为您的每一个 IMAP 邮件文件夹创建一个访问列表，这样在您邮件服务器上具有帐户的其他用户，也能在您授权之下访问您的文件夹。 此外，您还可以设置权限以管理每位用户对那些文件夹的控制程度。 比如，您可以指定用户是否可以删除邮件，将邮件标记为只读或未读，将邮件复制到文件夹，创建新的子文件夹等等。 只有支持 ACL 的邮件客户端可以用来共享这个访问与权限设置。 但是，如果您的邮件客户端不支持 ACL，您仍可以从 MDarmon 界面设置这些权限。

ACL 在 RFC 2086 中有完整的讨论，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2086.txt

ASCII——ASCII 的发音是 as-key，是如下短语的首字母缩写词“A merican S tandard C ode for I nformation I nterchange”（美国标准信息交换代码）。 这是一个国际标准代码，以七位二进制数表示所有的大写与小写拉丁字母，数字及标点符号，每个字符都被指定一个从 0 到 127 之内的阿拉伯数字。（比如，0000000 到 1111111） 比如，表示大写字母 M 的 ASCII 代码为 77。大部分计算机使用 ASCII 代码表示文本，以便它们将数据传输给其他的计算机。 大多数文本编辑器与文字处理器能够以 ASCII 格式贮存文件（有时叫做 ASCII 文件）。 然而，大多数数据文件——尤其是那些包含数字数据的文件，不以 ASCII 格式贮存。

一些较大的字符集由另外 128 个字符表示，因为它们使用 8 位而不是 7 位二进制数。这些额外的字符用来表示符号与非英语字符。 DOS 操作系统使用 ASCII 扩展集，叫做扩展型 ASCII 或高级 ASCII。 不过，ISO Latin 1 也是一个普遍的标准，被许多操作系统与网络浏览器使用。

ATRN——请参见以下的 ETRN 与 ODMR。

附件——附加在邮件中的文件。 大多数邮件系统只支持发送格式为文本文件的邮件，所以当附件是一个二进制文件或格式化文本文件的时候（比如，文字处理器文档），在发送前它必须先被编码为文本，一经接收再进行解码。 有许多编码方案——其中最为普遍的两个是多用途互联网邮件扩展 Multipurpose Internet Mail Extensions（MIME）与 Unix-to-Unix encode（Uuencode）。 对于接收的邮件，可以将 MDaemon 服务器配置为将解码过程留给收件人的邮件客户端或在将邮件投递给本地用户前自动解码附件并将它们贮存在一个指定的位置。

骨干——一条或多条自网络内主要路径的连接。 该术语是相对而言的，因为大型网络的非骨干线路可能比较小型网络内的骨干大。

带宽——在固定的时间内通过网络或调制解调器连接传输的数据量，通常以 bps （比特/秒）计算（bits-per-second）。 全页的英文文本大约为 16000 比特，高速的调制解调器可在 1 至 2 秒内传完。 全动态全屏影像可能需要大约 10,000,000 bps，取决于其压缩率。

可以将带宽形象地比作高速公路。 高速公路表示连接，而来往急驶的车辆表示计算机数据。 道路越宽，（带宽越大）就可以让更多的车辆在上面行驶。

波特——波特率测量载波信号在电话线上更改值的频率。 它可以作为调制解调器传输数据的速度参考。 通常，较慢的调制解调器会以波特率来描述，而较高速的调制解调器会以 bps 来描述。 “波特率”与“bps”并非同义术语，因为每个信号在高速连接中都能进行大于 1 比特的编码。

比特——一个二进制数（B inary dig it）。 它是计算机数据的最小单位；其中的数字只有两种（比如 0 或 1）。 Bit 一般缩写为小写字母 “b”，比如在“bps”中（bits per second）。 全页文本大概为 16,000 比特。

位图——您在计算机中看到的大多数图片，包括因特网中的所有图片，都是位图。 位图实际上就是就是由点（或比特）组成的图，只要您不凑近屏幕或将位图放得太大以观看那些点（或比特）组成的形状，它们看上去就是一张图片。 常见的位图文件类型有 BMP, JPEG, GIF, PICT, PCX, 与 TIFF。 因为位图图象是由无数的点组成的，所以当您放大一张位图时，它看上去就不再平滑，会呈班驳状。 矢量图（通常由 CorelDraw，PostScript 或 CAD 格式创建）的放大效果就好很多，因为它们是精确产生的几何图形，不是简单地由似乎很“随意”的点组成的。

Bps——比特/秒（“B its P er S econd” ）测量计算机数据从一处移动到另一处的速度。 比如，一个 33.6 kbps 的调制解调齐每秒可以传输 33,600 比特。 Kilobits (1000 比特) /秒 与 megabits（1.000,000 比特）/秒，分别缩写为“Kbps”与“Mbps”。

浏览器——“网络浏览器”（“Web browser”）的缩写，用于显示网页。 它解释 HTML 代码，文本，超文本链接，图像，JavaScript 等等。 分布范围最广的浏览器是 Internet Explorer 与 Netscape Communicator。

字节——一组比特（通常八位），代表一个字符。 一字节有 8 位，有时更多，由度量单位决定。 “字节”缩写为大写字母“B”。

缓存——发音与“cash”一样。 有各种类型的缓存，但是全部都用来贮存最近使用的信息，以便可以在稍后快速访问它们。 比如，网络浏览器使用缓存来贮存您近来访问过的网页，图像，URL 与网站上的其他元素。 当您返回到“缓存”页面，浏览器就不必再次下载这些元素。 因为访问您硬盘上的缓存远比访问因特网来的快,这极大地加快了浏览。

MDaemon 的 IP 缓存贮存您近来投递邮件至一些域的 IP 地址。 这使得 MDaemon 在向相同的域投递其他邮件的时候不必再次查找这些地址。 这极大地加快了投递过程。

CGI——公共网关接口（C ommon G ateway I nterface）是一套规则，描述 Web 服务器如何与在同一台机器上的其他软件进行交流，这些软件（“CGI 程序”）又如何与 Web 服务器会话。 只要按照 CGI 标准处理输入与输出，任何一款软件都能够成为 CGI 程序。 但是，CGI 程序通常只是一个小程序，从 Web 服务器上取一些数据作一些处理，比如将表格内容放入邮件，或对此数据作一些其他处理。 CGI 程序一般贮存在网站的“cgi-bin”目录里，因此出现在可以访问它们的 URL 中，但并不总是如此。

cgi-bin——贮存 CGI 程序的 web 服务器上最常见的目录名。 “cgi-bin”的“bin”部分是“binary”的缩写，因为大多数程序都被习惯性认为是“二进制”的。 事实上，大多数 cgi-bin 程序都是文本文件；由程序执行的脚本位于其他位置。

CIDR——“无类别域间路由”（C lassless I nter-D omain R outing）是一种新的 IP 地址分配方法，替代了基于 A 类 B 类与 C 类地址的旧系统。CIDR IP 地址看上去就像一般的 IP 地址后面跟着斜线号与数字，斜线号与数字称作 IP 前缀。 例如：

123.123.0.0/12

IP 前缀定义 CIDR 地址所包含的地址数量，数字越小包含的地址就越多。 在上述例子中，“/12”为 IP 前缀，可以用来分配 4096 条从前的 C 类地址。

CIDR 地址缩小了路由表，并增加了企业内可用的 IP 地址。

RFCs 1517-1519 中有 CIDR 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1517.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1518.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1519.txt

客户端——一个软件程序，用于连接服务器，自或向服务器软件程序获取或发送数据。 服务器一般位于另一台计算机，可以在您的本地网络也可以在其他的位置。 每个客户端程序都被指定与一个或多个特定类型的服务器程序一起作业，每个服务器也需要一个特定类型的客户端。 web 浏览器是一个特定类型的客户端，与 web 服务器通信。

公共网关接口——参见以上的 CGI。

Cookie——在计算机术语中，cookie 是由 web 服务器发送至您 web 浏览器的数据，会保存它并在以后当您返回至相同的站点或访问站点的其他地方时出于各种目的而使用它。 当 web 服务器收到包含 cookie 的 web 浏览器的请求时，它就能使用 cookie 所包含的信息完成其被指定的目的，比如定制发送回用户的信息，或保持一份记录着用户请求的日志。 通常，cookie 用于贮存密码，用户名，首选项，购物车信息以及一些与它们对应的站点相关的小事件，这样站点就似乎可以“记住”您是谁以及您在这里做了什么。

取决于您服务器的设置，您可以接收或不接收 cookies，或花些时间保存它们。 通常，将 cookie 设置为在一段预先决定的时间过后就过期，并将其保存在内存里直到 web 浏览器关闭，此时它们会被保存在硬盘里。

Cookies 不能读取您的硬盘驱动器。 但是它们可以用来收集关于您的信息，相关您对它们的特定网站的使用，少了它们便无法进行这些操作。

拨号上网——Windows 中的一个部件帮助您通过调制解调器将您的计算机连接到网络。 除非您的计算机连接到可以访问因特网的局域网（LAN），不然您将需要配置拨号上网（DUN）以拨号一个接入服务提供点（POP）并在您可以访问因特网前登陆到您的互联网服务提供商（ISP）。 您的 ISP 可能需要提供某些信息，比如网关地址与您计算机的 IP 地址。

DUN 可以通过我的电脑图标访问。 可以配置不同的拨号配置文件，用于每一个您使用的在线服务。 一旦完成配置，您可以将配置文件的快捷方式复制到桌面，这样您只需双击连接图标就可以创建连接。

默认——该术语被习惯性认为是计算机程序中的选项当前值。 默认设置就是那些用户没有指定特定设置时会被使用的设置。 比如，Netscape Communicator 中设置的默认字体是“Times”。 该设置将一直保持为“Times”，除非您将其改作其他。 默认设置通常是大多数人会选择的值。

默认术语还被频繁地作为动词使用。 如果无法进行自定义操作或程序缺少必需的数据而无法完成任务的时候，通常会“默认”一项特定的设置或操作。

DHCP——动态主机分配协议（“D ynamic H ost C ontrol P rotocol”）的首字母缩写。 网络服务器使用该协议动态地向连网的计算机分配 IP 地址。 DHCP 服务器等候计算机与它连接，然后从存储的列表中分配一个 IP 地址给该计算机。

RFC-2131 中有 DHCP 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131.txt

域网关——参见以下的网关。

域名——识别因特网网站的唯一名称。 例如，“mdaemon.com”是 MDaemon Technologies 的域名。 每个域名包含两个或更多部分，分别用点隔开；最左边的部分最独特而最右边的部分最普遍。 每个域名还指向一个服务器的 IP 地址，但是一个服务器所具有的域名可能不止一个。 比如，“mail.mdaemon.com”，“smtp.mdaemon.com”以及“example.com”可以全部指向同一个服务器作为“mdaemon.com”，但是“mdaemon.com”不能指向两个不同的服务器。 但是如果主服务器停止工作，就可以指定客户端将指向的备用服务器，否则网站将不可用。

通常会注册域名而并非连接到实际的机器上。 多数情况是因为域名的所有者还没有创建网站，那么注册域名就可以使他们不必维护网站也能够在某个域上具有邮件地址。 若要连接到实际的计算机上，就必须有一个真正的因特网机器来处理列出域名的邮件。

最后要注意的是，常常看到“域名”这个术语被缩写或被认为是“域”。 “域”有另外的意义而且表示其他事件，比如 Windowa NT 域或一类值，所以您应该注意区分两者以免混淆。

RFCs 1034-1035 中有域名地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035.txt

DomainPOP——由 MDaemon Technologies 将其发展为 MDaemon 服务器的一部分, DomainPOP 自一个 ISP POP 邮箱为整个局域网或工作组提供邮件服务。 过去，向工作组提供因特网邮件服务的唯一方法是，公司的邮件服务器必须无间断地与因特网保持“活动”连接状态，每个人必须在公司的 ISP 上拥有他们自己的邮箱，他们可以从那里收集自己的邮件。 DomainPOP 只需要一个邮箱就可以全部搞定。 ISP 将所有具有公司域名的邮件集中到该信箱，DomainPOP 会定时从中收集邮件。 接着，DomainPOP 会分析邮件以决定每个目标收件人并将邮件分发到每个正确的本地用户邮箱。 这样从一个拨号 ISP 帐户就能为整个网络提供邮件了。

下载——您的计算机从其他计算机找回或获取数据的过程。 比如，从因特网上获取的是信息是通过从其他计算机上下载得到的。 下载的反向操作是上传。 如果您希望将信息发送到其他计算机，那么您要将信息上传到该计算机。

驱动——与某个硬件设备通信的小程序。 计算机与其他控制与识别设备的程序都需要包含信息的驱动。 基于 Windows 的计算机经常具有作为动态链接库（DLL）文件的驱动包。 Macs（苹果）系统使用的大多数硬件设备不需要驱动，需要驱动时，会进入系统扩展模式。

DUN——请参见以上的拨号上网。

电子邮件——表示电子邮件（“Electronic mail”）。 该术语还有以下几种形式： “E-mail”，“e-mail”，以及“email”；意义完全相同。 电子邮件是通过通信网络的文本信息的传输。 大多数计算机网络具有某种形式的电子邮件系统。 一些邮件系统局限于一个计算机网络，另外一些与其他网络间有网关（使他们能够与多个位置通信），或与因特网间有网关（使他们能够在世界任何一处发送邮件）。

大多数电子邮件系统包括某种形式的电子邮件客户端（也被称作邮件客户端或只是客户端），它包含文本编辑器，其他用于编写邮件的工具，以及一个或多个服务器，这些服务器从客户端接收邮件并将邮件路由到其正确的目的地。 通常，使用客户端编写邮件，将邮件传到服务器并将其投递至在信中指定的邮件地址（或地址），然后由服务器路由至另外一个服务器，该服务器用于存储发往那个地址的邮件。 如果邮件的目的地是原始服务器管辖的本地地址，那么该邮件就会存储在原始服务器上而不会被路由至其他服务器。 最后，邮件收件人将连接他们的服务器并使用他们的邮件客户端取回邮件。 将邮件从您的客户端传输到其目标服务器的整个过程只需花几秒或几分钟时间。

除了包含简单的文本，电子邮件信息还可以包括附件文件。 这些附件可以是您想要的任何类型的文件。 图片，文本文件，程序文件以及其他的电子邮件信息等等。 但是，因为大多数邮件系统只支持发送文本文件，在发送附件前，它们必须先进行编码（转换成文本格式），然后在它们抵达其最终目的地时再进行解码。 该过程通常会由发件与收件的邮件客户端自动实行。

所有的因特网服务提供商（ISP）都提供电子邮件服务。 大多数还支持网关，这样您就可以同其他邮件系统的用户进行邮件交流了。 虽然许多不同的邮件系统会使用各种各样的协议来处理邮件，事实上一些公共的标准帮助用户可以在所有的系统上进行邮件交流。

邮件地址——识别在网络中特定的电子邮箱的名称或字符串，邮件可以被发送至该邮箱。 邮件地址就是一个位置，可以将电子邮件发送至这个位置，也可以从这个位置发送邮件。 邮件服务器需要邮件地址，这样它们才能将邮件路由至其正确的目的地。 不同类型的网络，其邮件地址的格式也各不相同，但是在因特网上所有的邮件地址都具有以下格式： “mailbox@example.com”。

例如：

Michael.Mason@altn.com

电子邮件客户端——也叫做邮件客户端（或只是客户端），电子邮件客户端是一个软件应用程序，使您能够发送，接收以及编写邮件。 之所以被称为客户端是因为邮件系统基于客户端服务器架构；客户端用于编写邮件并将其发送至服务器，服务器再将邮件路由至收件人的服务器，收件人的客户端就会从这个服务器取回邮件。 通常，邮件客户端是安装在用户机器上的独立的软件应用程序，但有些产品比如 MDaemon会包含一个内置的客户端，作用于用户的 web 浏览器。 这样，他们的浏览器就能作为客户端使用，而无需在他们的机器上安装客户端了。 这极大地加强了邮件的移动性与便利性。

加密——一项安全措施，加密就是将文件中的信息进行编码或者打乱，这样只有经过解码或解密，才能读懂文件。 邮件中会频繁地使用加密，这样如果第三方截取了邮件，他们也无法读懂。 发送邮件时会对它进行加密，当它抵达其最终目的地时再进行解密。

以太网——局域网（LAN）内使用最普遍的连接类型。 最广泛使用的两种以太网形式是 10BaseT 与 100BaseT。 10BaseT 以太网可以以快至 10 mbps（兆/每秒）的速度通过数据线或无线连接传输数据。 100BaseT 以太网可以以快至 100 mbps 的速度传输数据。 吉比特以太网可以以快至 1000 mbps 的速度传输数据，某些苹果计算机会使用它。

ETRN——“E xtended T U RN”的首字母缩写。 它是 SMTP 的扩展功能，可以使 SMTP 服务器发送请求至另外一个 SMTP 服务器，以让其发送队列中等候发送的邮件或为该邮件“消除队列”。 因为 SMTP 本身不能对邮件提出请求（通常通过 POP 或 IMAP 协议对邮件提出请求），这就可以使 SMTP 服务器提出 ETRN 请求让远程的服务器启动 SMTP 对话并开始向请求中指定的主机发送被存储的邮件。

用于该目的的 TURN 命令存在安全风险，因为它会使 SMTP 会话反向并立即开始发送被储存的邮件，不会验证请求中的服务器的实际身份。 ETRN 会启动一个新的 SMTP 会话，而不是反向操作。 因此如果提出请求的是一个“诈骗”主机，发件服务器将仍旧尝试将邮件投递至真正的主机。 现在已建议引入的标准是 Authenticated TURN（ATRN），同 TURN 一样，使 SMTP 会话的方向相反，但在此操作前会要求验证。 这个新标准是 On-Demand 邮件投递（ODMR）。 MDaemon 支持 ETRN 和 ODMR 的 ATRN。

RFC 1985 中有 ETRN 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1985.txt

RFC 2645 中有 ODMR 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2645.txt

FAQ——连在一起读的发音和“fack”一样或将字母分开来读作“F-A-Q”，FAQ 表示常见问题解答（“F requently A sked Q uestions”）。 FAQs 是一些文档，提供关于一个指定主题的常见问题的解答。 它们通常以格式列表的形式表现，每一个列出的问题后都有其解答。 较大的常见问题解答中，通常会在文档的开头列出所有的问题以及一些引用（或超级链接，在线常见问题解答），带您进入文档中关于问题与解答的位置。 常见问题解答常被用作技术支持与说明书的起始点——如果您能够使用常见问题解答来解决您的问题而不是集中注意力联系技术支持，将节省您大量的时间与精力。

文件传输协议——请参见以下的 FTP。

防火墙——在计算机术语中，当您采取安全措施时，就会有防火墙存在，可以通过软件方法，也可以通过硬件方法，将计算机网络分成两个或多个部分，再不然就限制某些用户的访问。 比如，您想要让每个人都能看到主机架设在您网络上的网站主页，但只允许您的员工进入“仅员工”区域。 不考虑您为达成这一点而使用的方法——要求输入密码，只允许来自某些 IP 地址的连接，或类似的——将员工区域置于防火墙后。

FTP——文件传输协议，“F ile T ransfer P rotocol”的缩写。 是通过因特网将文件从一台计算机传输到另一台计算机最普遍而有效的方法。 专门为该目的设计了一些特定的客户端/服务器应用程序，叫做“FTP 服务器”与“FTP 客户端”——例如 FileZilla 是最常用的客户端之一。 通常 FTP 客户端除了简单地传输文件外还可以执行许多其他功能，因此是非常有用的产品。 一些 web 浏览器也支持文件传输协议，虽然有时只是为了下载需要。 此外，大多数 FTP 服务器是“匿名 FTP”，这就表示任何人都可以登陆进去下载文件——通常指定“匿名”作为用户名，将您的邮件地址作为密码。 通常您根本不用登陆就可以从匿名 FTP 站点下载文件——只要单击链接就可以获得文件。 对于支持 FTP 的浏览器而言，一般只需要在其 URL 中使用“ftp://…”而不是“http://…”以连接到 FTP 站点即可。

RFC-959 中有 FTP 址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc959.txt

网关——在两个应用程序或网络间使用不同的协议传输数据的计算机硬件或软件。 “网关”还是一种可以自一个系统访问另一个系统的方法。 比如，您的 ISP 就是您连接到因特网的网关。

MDaemon Messaging Server 通过使用其域网关功能就能作为其他域的邮件网关运行。 它运作起来就相当于是一个中间人或网关, 收集域的邮件并将邮件保留到域收集它们为止。 这有两点好处，不但可以使域不必持续地连接到因特网，还向域提供了一个备份服务器以防它们发生故障。

GIF——图像互换格式（“G raphics I nterchange F ormat”）是一种普遍的的图像文件格式，也是因特网上最常用的图像格式。 GIF 使用索引色（indexed colors）或有若干颜色的色板，极大地缩小了文件——尤其当图像包含大量相同色域时更是如此。 规格缩小的文件便于图像在系统间快速传输，这也就是为什么它们在因特网上那么流行的原因。 GIF 压缩格式最初是由 CompuServe 开发的，因此您常常可以看见 GIF 也被称为 CompuServe GIF。

图形用户界面——请参见以下的 GUI。

GUI——发音为“gooey”，图形用户界面，“G raphical U ser I nterface”的首字母缩写。 GUI 通过使用定点设备点击屏幕上的图形元素，而不是在命令行里输入文本，让您与您的计算机或应用程序互动。 Microsoft Windows 与 Apple Mac 操作系统都是基于 GUI 的，虽然首先引入这个的是 Apple——但实际上图形用户界面这个概念最早是由 Xerox 提出来的。

主机——网络上任何一台计算机，在相同的网络中作为其他计算机的服务器。 主机机器可能运行网络服务器，邮件服务器或其他服务器，通常会一次提供几种服务。 主机（Host）还常被用作动词形式托管（“to host”）。 比如，运行邮件服务器的机器将“托管”邮件。

在点对点网络，计算机在同一时间既作为主机又作为客户端是很普遍的。 比如，您的计算机可以托管您网络的打印机，但同时也被您用作从其他主机收集邮件与下载文件的客户端。

HTML——超文本标记语言，“H yper t ext M arkup L anguage”的首字母缩写。 它是一种代码语言，用于创建在万维网上使用的超文本文件。 简单来说，HTML 文件是一个包含格式化代码与标签的纯文本文件，用户的 web 浏览器会解释它并显示为包含格式化文本与颜色的网页。 比如，当浏览器接收到一个包含“<B>Text</B>”文本的 HTML 文件时，会以粗体显示文字“Text”。 因为纯文本文件非常小，这就使得它们能够迅速地在因特网进行传输。

HTTP——超文本传输协议（H yper t ext T ransfer P rotocol）是一项用于通过因特网在计算机间传输超文本文件的协议。 HTTP 要求在一个终端有一个客户端程序（通常是 web 浏览器）而在另一个终端有一个 HTTP 服务器。

RFC-2616 中有 HTTP 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616.txt

超文本——任何文本，只要包含一条超链接通往在同一文档内的其他文件或位置，就叫做超文本。 有时该文本也被叫做超文本链接或只是链接。 超文本可以是一个内嵌链接的单词或短语，这样当您单击它的时候就会将您带往“指定”的位置或显示被链接的文件。 通常超文本链接非常明显，因为文本会以下滑线或不同颜色表示，但这个并不作要求。 有时超文本看上去与一般文本无异，但是当您的鼠标指针移至上面的时候，您的指针会产生某种图形变化为您作出指示。

超文本标记语言——请参见以上的 HTML。

IMAP——由斯坦福大学开发，因特网邮件获取协议（I nternet M essage A ccess P rotocol）是一项用于管理与取回邮件信息的协议。 最新的版本是 IMAP4，与 POP3 类似但它有若干附加功能。 IMAP4 作为一项协议用来管理服务器上的而不是用户本地计算机上的邮件，是非常有名的——可以用关键字搜索邮件，可以将邮件组织到文件夹中,可以选择指定的邮件进行下载，还有其他一些功能，邮件被用于上述各种操作时，它们仍旧在服务器上。 因此 IMAP 对用户的机器配置要求不高，并会将邮件集中起来，这样就能从多种位置访问它了。

RFC-2060 中有 IMAP 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2060.txt

IMAP4 ACL 扩展——请参见以上的 ACL。

因特网——因特网于 1969 年由美国军事学院创建，最初只是一个在核战中不能被摧毁的通信网络。 现在因特网由成百万的计算机组成并遍布全世界。 根据设计，因特网是分散的——它无法被任何一个公司，企业或国家所控制。 每台因特网上的主机（或计算机）是独立于其他计算机的，并且能够提供其操作者希望的任何可行的信息或服务。 不过，大多数在某些点通过因特网传输的数据都要经过“骨干”,它其实就是由最大的因特网服务提供商或企业控制的高带宽高速度的连接。 大多数人访问因特网是通过在线服务比如 AOL，或通过因特网服务提供商（ISP），他们维护或连接到某一骨干。

许多人认为万维网(WWW）与因特网是相同的，但事实上并非如此。 WWW 只是因特网的一部分而并非因特网本身。 它是最可见与最普遍的部分，很大程度上由商业驱动，但仍然仅是一部分。

Intranet——简单来说，intranet 是一个小型的或私人的因特网，在公司或企业的网络内部严格地进行使用。 即使企业间的 intranet 各不相同，它们可以包含因特网上任何可用的功能。 它们可以具有它们自己的邮件系统，文件目录，要浏览的网页，要阅读的文章等等。 intranet 与因特网的主要不同之处在于 intranet 相对来说比较小，并且局限于一个企业或小组。

IP——因特网协议“I nternet P rotocol”的首字母缩写（比如在 TCP/IP 中的 IP)。 因特网协议使得数据能够通过因特网在系统间传输。 不考虑每台计算机的平台与操作系统，如果每台计算机使用相同的因特网协议，它们就能够互相传输数据。 术语“IP”还常常被用作另一个术语“IP 地址（IP Address）”的缩写。 目前标准的因特网协议是 IP 版本 4（IPv4）。

RFC-791 中有因特网协议地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt

IP 地址——偶尔也会被叫做 IP 号码, IP 地址表示因特网协议地址（I nternet P rotocol Address）用于识别特定的 TCP/IP 网络以及该网络上的主机或计算机。 它是一个 32 位数字地址包含 4 个 0 至 255 之间的数字，分别由点隔开。（比如“127.0.0.1”）。 在一个单独的网络中，每台计算机必须有一个唯一的 IP 地址，可以随意指定。 但是，每台因特网上的计算机必须有一个注册过的 IP 地址，以免重复。 每个因特网 IP 地址可以是静态的也可以是动态的。 静态地址不会变化并且只表示因特网上的相同位置或计算机。 动态 IP 地址会变化并且通常由 ISP 将它指向只是临时连在因特网上的计算机——比如在用户通过拨号帐户访问因特网的时候。 但是，拨号帐户仍旧可以有一个指向因特网的静态 IP 地址。

ISP 与大型企业通常会尝试从 InterNIC 注册服务（InterNIC Registration Service）那获取一系列或一套 IP 地址，因此所有在它们网络的或使用它们服务的客户端可能会具有类似的地址。 这一系列的 IP 地址会被分成以下几类： A 类 B 类与 C 类。A 类与 B 类 IP 地址用于规模庞大的企业并分别支持 16，000，000 与 65，000 台主机。 C 类 IP 地址用于小型网络并支持 255 台主机。 因为缺少可用的地址，很难获取 A 类与 B 类 IP 地址；因此大多数公司不得不退而求其次使用 C 类 IP 地址。 因为缺少这种 IP 地址, 现在有一种新的 IP 地址协议叫做无类别域间路由（CIDR）逐渐地替代了比较旧的系统。

RFC-791 中有目前的因特网协议标准 IPv4 的地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt

RFC-2460 中有 IP 版本 6（IPv6）的地址，位于：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2460.txt

RFCs 1517-1519 中有 CIDR 的地址，位于：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1517.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1518.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1519.txt

IP 号码——请参见以上的 IP 地址。

ISP——因特网服务提供商（I nternet S ervice P rovider）是向终端用户提供因特网访问与服务的公司。 大多数 ISP 向它们的客户提供多种因特网服务，比如： WWW 访问，邮件，新闻组或新闻服务器访问等等。 通常，用户通过拨号或其他连接形式连接到他们的 ISP，接着 ISP 会将他们连接到一台路由器，该路由器将轮流将他们路由到因特网骨干。

Java——由 Sun Microsystems 开发，Java 是一个具网络导向的使用句法的计算机编程语言，与 C/C++ 语言非常相似，但是它是围绕类而不是特性构建的。 在因特网应用中，它常被用于编程 applet，applet 是内嵌在网页中的小程序。 用户的浏览器可以自动地下载与执行这些程序，以提供大量仅靠 HTML 与其他脚本语言可能无法产生的功能，而且不必担心病毒入侵或对您计算机造成损害。 因为 Java 语言既有效又简单易用，在许多软件与硬件开发者间越来越流行。

JavaScript——不要与 Java 混淆, JavaScript 由 Netscape 开发，作为脚本语言专为扩展 HTML 的性能与创建互动性网页而设计。 它是一个高度精简使用方便的编程语言，使用起来远比 Java 或其他语言方便，但也有一定的局限性。 且不论它的局限性，它非常有助于向网站添加一系列互动性元素。 比如，当您希望在把数据提交到服务器之前预处理数据，或在您希望您的页面通过链接或形状要素与用户产生响应互动时，JavaScript 是很有用的。 它还可以根据用户的选择，用于控制插件与 Java 程序（applet），并能实现大量的其他功能。 JavaScript 包含在 HTML 文件的文本内，由 Web 浏览器对它进行解释以执行各种功能。

JPEG——一种图像格式，能够非常有效地压缩高质量色彩与照片图像——压缩比率远比 GIF 格式大。 对于包含规则形状与大块区域为重复色彩的图像来说 GIF 是最好的选择，而 JEPG 更适合不规则图案与大量色彩的图像。 JEPG 是因特网上那些高质量色彩与照片图像最常用的格式。 JPEG 是“J oint P hotographic E xperts G roup”（联合摄影专家组）的首字母缩写——该小组开发了这种格式。

Kbps——常用于表示调制解调器的速度（比如 56 Kbps），它是“K ilo b its P er S econd”（千比特/秒）的首字母缩写。 它表示每秒会移动或处理 1000 比特量的数据。 注意它是千比特而不是千字节———一个千字节的数据量是一个千比特的 8 倍。

千字节——一个千字节（K 或 KB）是一个一千字节的计算机数据。 通常它等于 1024 个字节（2^10 = 1024）但为了简单方便通常就用作 1000。

LAN——局域网（L ocal A rea N etwork）是一个局限于一幢楼或一块区域的计算机网络，通常所有的节点（计算机或工作站）会使用某些数据线或电缆或其他形式媒介的配置连接在一起。 大多数大型公司都有局域网，这极大地简化了员工与办公室间的信息管理与共享。 大多数局域网使用某些形式的邮件或聊天系统，并共享设备比如打印机以免必须为每个岗位配置一台独立的设备。 当网络的节点通过电话线，无线电波或卫星通信线路连接在一起时，它不再是局域网（LAN）而被称作广域网（Wide Area Network）。

延时——数据包通过网络连接所用的时间。 当发送一个数据包时，发送的计算机在等待数据包已被接收的确认期间有一个“延时”。 除了带宽以外，延时也是您网络连接速度的一个决定要素。

LDAP——轻量级目录访问协议（L ightweight D irectory A ccess P rotocol）是一个在线目录服务协议，简称为目录访问协议（Directory Access Protocol）。 目录系统是一个分等级的结构，由以下几个级别组成： 一个 LADP 目录中有“根”目录或开始目录，国家，企业，企业单位以及个人。 每个 LDAP 条目是具有唯一标识符的属性集合，该标识符叫做区别名（Distinguished Name）。 因为它是一个开放的协议，所以非常有效并且能够跨多个服务器进行分布，LDAP 最终可以使任何平台上的任何应用程序都能够访问目录信息以定位全球的邮件地址，企业，以及文件等等。

RFC-2251 中有 LDAP 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2251.txt

链接——请参见以上的超级链接。

列表服务器——一个服务器应用程序，用于只要在邮件中写下一个地址，就能将邮件发送给多个收件人。 简单来说，当邮件是发往由列表服务器维护的邮件列表时，邮件就会被自动地分发给列表中的成员。 邮件列表通常有一个常规的邮件地址（比如，listname@example.com），但是该地址却表示列有收件人的整张列表而不是一个指定人或特定的邮箱。 当某一个人订阅邮件列表时，列表服务器会自动地将其邮件地址加入列表，并将以后指向该列表的邮件分发到那个地址或成员以及所有列表中的其他成员。 如果有人希望取消订阅，列表服务器就会删除其地址那么他不会再收到列表邮件。

通常术语 listserv 更常用，表示所有的邮件列表服务器。 但是，Listserv® 是 L-Soft international, Inc. 的注册商标，且是 BITNET 的 Eric Thomas 于 1986 开发的一种特定程序。除了其他的列表服务器之外，MDaemon 还配备了一整套列表服务器，或邮件列表，功能及特性。

登陆——一个唯一的代码或一系列字符用于获得准许进入服务器或计算机，或用于向服务器或计算机证明自己的身份。 多数情况下，登陆时必须有一个密码以获得准许。

“登陆（logon）”有许多同义的术语，比如 login（登陆）, username（用户名）, user name（用户名）, user ID（用户 ID）, sign-in（登陆）等等。 通常，“登陆（logon）”还被用作动词。 比如，“我将登陆（logon）到邮件服务器”。 但是在那句话中，比较常用的（也许更加适合）还是“我将登陆（log on）到邮件服务器”。

邮箱——内存或存储设备上的一个区域，它被指定到一个用来存储邮件信息的特定邮件地址。 任何的邮件系统里，每个用户都有一个私人邮箱，当用户的邮件服务器收到邮件后会将它们存储在那个邮箱中。 术语“邮箱”常用来表示邮件地址的最左边部分。 例如“user01@example.com”中的“user01”是邮箱，而“example.com”是域名。

邮件列表——也叫做邮件组，邮件列表是一列或一组邮件地址，由一个邮件地址表示。 比如，“listname@example.com”。 通常当列表服务器收到一封邮件是发往其某一邮件列表时，该邮件就会被自动地分发给列表中所有的成员。（比如，列表中包括的那些地址）。 MDaemon 配备了一套丰富的邮件列表功能，可以使列表是公共的或者私人的（任何人都可以发件或加入，或只有成员可以发件或加入），适度的（每封邮件在发往列表前必须经过某人允许），以摘要格式或作为个人邮件发送，并有大量的其他用法。

Megabyte——虽然从技术上来说是 1,048,576 字节（或 1024 千字节），但 Megabyte 更通用，它用于表示一个百万字节。 Megabyte 缩写为: “MB”，比如在“20 MB”中。

MIME——由因特网工程任务组（Internet Engineering Task Force）于 1992 年定义，多功能因特网邮件扩展（M ultipurpose I nternet M ail E xtensions）是标准的将非文本文件附加到标准因特网邮件信息的编码方法。 因为通常只有纯文本文件才能通过邮件进行传输，非文本文件必须先被编码为纯文本文件格式并在它们抵达其目的地后再进行解码。 因此如果邮件程序可以使用 MIME 标准收发文件，它就被称为 MIME Compliant。 发送一个 MIME 编码的邮件附件时，通常被发送的文件类型与用来将附件转换为其原始形式的方法都被指定为邮件的一部分。 有许多预定义的 MIME 内容类型，比如“image/jpeg”与“text/plain”。 不过，它也可以定义您自己的 MIME 类型。

web 服务器也会使用 MIME 标准以识别它们发送至 web 浏览器的文件。 因为 web 浏览器支持各种 MIME 类型，这使得浏览器可以显示或输出非 HTML 格式的文件。 此外，通过更新浏览器的 MIME 类型列表与用于处理每一种类型的软件，可以很轻松地支持新的文件格式。

RFCs 2045-2049 中有 MIME 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2045.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2046.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2047.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2048.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2049.txt

镜像——一台服务器（通常是 FTP 服务器），它有另一台服务器上相同文件的副本。 其目的在于当原服务器发生故障或过载的时候，可以提供一个备用位置下载镜像文件。 术语“镜像”还表示将信息同时写入多个硬盘的配置。 它被作为一种沉余方法使用，这样如果一个硬盘坏了，计算机也能不丢失任何重要数据继续运行。

调制解调器——调节器解调器（mo dulator-dem odulator）的首字母缩写。 调制解调器是连接到计算机的设备，可以使数据通过电话线传输到其他计算机。 调制解调器将计算机的数字数据转换为模拟信号（调制）接着将数据传输到另一个调制解调器，那里的处理过程是相反的（解调）。 简单来说，调制解调器就是一个模拟信号到数字信号再由数字信号到模拟信号的转换器。 数据传输的速度可以用波特率来表示（比如 9600 波特）或千比特/秒（比如 28.8 kbps）。

MultiPOP——MDaemon 的组件，可以将其配置为通过 POP3 协议，同时从各种代表 MDaemon 用户的邮件服务器收集邮件。 这就使得在其他邮件服务器上也有邮件帐户的 MDaemon 帐户持有者可以将他们 MDaemon 帐户的邮件同所有邮件一起收集与共享。 如此也能在一个邮箱内贮存他们所有的邮件。

NAT——请参见以下的网络地址转换（Network Address Translation）。

网络——以某种方式将两台或多台计算机连接在一起。 网络的目的就是实现多系统间的资源与信息共享。 一些常见的例子如下： 多台计算机共享打印机，DVD-ROM 驱动，硬盘，个人文件等等。

有多种类型的网络，但是最广泛定义的类型是局域网（LAN）与广域网（WAN）。 在局域网中，每台计算机（或节点）在地理位置上都靠得很近——通常在同一幢大楼里。 它们通常通过电缆直接连在一起，尽管无线连接正在普及。 广域网中的节点通常分散得更开，（在另一幢楼或城市中），它们通过电话线，卫星连接或其他连接形式连在一起。

因特网本身就是一个网络。 常将它描述为由许多网络组成的网络。

网络地址转换——网络地址转换（NAT）是由一个网络使用两组因特网协议地址（IP 地址）的系统——一个 IP 地址用于外部通讯，另一个用于内部通讯。 这主要被用来作为防火墙有助于确保网络安全。 您的计算机对您局域网外部的计算机而言看起来是有个确定的 IP 地址，但您实际的 IP 地址是完全不同的。 您的网络与因特网“之间”放置着硬���或软件，执行两个地址的转换。 局域网中的多台计算机常用这种方法来“共享”一个公司 IP 地址。 这样您网络外部的人只要没有在转换期间先通过验证，就无法知道您实际的 IP 地址也无法直接连接到您的计算机。

网卡——网卡（NIC）是一块计算机电路板，以让计算机连接到网络。 NIC 提供全天候的网络连接，而调制解调器（由大多数家庭计算机使用以通过电话线拨号上网）通常只提供临时的连接。 大多数 NIC 被专门设计成用于特定类型的网络与协议，比如以太网或令牌环网与 TCP/IP。

网络新闻传输协议——请参见以下的 NNTP。

NIC——请参见以上的网卡（Network Interface Card）。

NNTP——网络新闻传输协议（N etwork N ews T ransfer P rotocol）是一项用于在 USENET 新闻组上传输与分发邮件的协议。 现在最普遍与最流行的浏览器与邮件客户端都有内置的 NNTP 客户端。

RFC-977 中有 NNTP 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc977.txt

节点——连接到网络上的任何一台计算机。

ODMR—按需邮件转发（O n-D emand M ail R elay）是一项新的协议，它被设计为可以将邮件服务器间歇性地连接到服务提供商，而且没有静态 IP 地址就可以接收邮件，类似于那些有静态 IP 地址且使用 ETRN 命令的邮件服务器。 如果系统有静态 IP 地址，就可以使用 ESMTP ETRN 命令。 但是，动态 IP 地址的系统没有广泛配置的解决方案。 ODMR 解决了这一问题。 此外，ODMR 引进了经验证的 TURN 命令（ATRN）使得 SMTP 的会话流反向（就像比较旧的 TURN 命令），但要求请求中的服务器进行验证从而加强了安全性。 这就使得具有动态 IP 地址的 SMTP 服务器可以连接到它的 ISP，并通过 SMTP 将一个或多个主机的邮件投递到服务器，而不是通过 POP 或 IMAP 来收集邮件。 这对那些需要他们自己的邮件服务器又无法担负起静态 IP 地址或专门从事在线业务的公司来说，是满足他们广泛的低成本需求的完美解决方案。

RFC 2645 中有 ODMR 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2645.txt

OEM——原厂设备制造商（O riginal E quipment M anufacturer）是一个非常容易混淆与引起误解的术语。 OEM 是一个公司，它在自己的产品中使用其他公司的设备或产品，该产品是以不同的品牌或公司名称进行包装与出售的。 比如，HyperMegaGlobalCom, Inc. 就是一个 OEM，因为它从一个或多个不同的公司购买计算机部件，将它们全部放入一个定制的产品，再印上“HyperMegaGlobalCom”品牌将该产品卖出去。 如果将部件卖给 HyperMegaGlobalCom 的公司也从其他公司得到他们所需的部件，亦可将它们称为 OEM。 “OEM”是一个不走运的不恰当用词，因为 OEM 实际上不是原制造商；它们只是“包装商”或“定制商”。 尽管如此，许多人仍旧使用术语“OEM”来表示实际的硬件制造商而非那些重新包装产品的公司——这是可以理解的。

On the fly——术语“on the fly”有两种不同用法。 首先，在执行一些任务“期间”，它常被用来表示一些做起来“迅速”或简单的事情。 比如，簿记产品在输入销售数字中途能支持“on the fly”地创建账户——“只要停止输入数字，单击 X 按钮，输入一个名字即可，然后再继续输入更多的数字。” “on the fly”的第二种用法表示可以动态地或自动产生的事物而不用进行手动操作或是静态地产生。 比如，当用户返回网站，通过使用贮存在“cookie”中的信息，定制的网页就能够 “on the fly” 地产生。 并非要求某人去手动创建一张根据用户口味定制的网页，它只是根据那人在浏览时的操作动态地产生。

原厂设备制造商——请参见以上的 OEM。

数据包——通过网络传输计算机数据的单位。 无论何时，您从您局域网上的其他计算机或通过因特网收到的数据，它都是以“数据包”的形式进入您的计算机的。 原始文件或信息先被分成这些数据包，通过传输，最后在目的地进行重组。 每个数据包都包含一个包括其来源与目的地的报头，一大块数据内容以及错误检查代码。 它还可以进行“计算”，这样就能把它同相关被发送的数据包连接起来了。 发送与接收数据包的过程被称作“数据包-交换”。 数据包通常还被称为“datagrams（数据报）”。

数据包交换——通过网络或因特网发送与接收数据包的过程。 与电路交换相反，（比如在模拟信号电话中），数据包交换是通过一条单一路径或电路以连续数据流的方式传输数据，而且这些数据会被分成“包”，这样就没有必要从相同的路线到达它们的目的地。 此外，因为数据是分别独立的单位，多个用户可以同时在同一条路径上发送不同的文件。

参数——参数是一种特性或值。 在计算机中，它是被用户或一个程序传递到另一个程序的任何值。 您的名字和密码，首选项设置，字体大小等都是参数。 在编程中, 参数是用于处理被传递到一个子程序或函数的值。

PDF——便携文档格式（P ortable D ocument F ormat (PDF)）是一种高压缩多平台文件，由 Adobe Systems Incorporated 开发，它可以从各种应用程序中捕获文档格式，文本以及图像。 这使得文档可以在多个计算机和平台上无差别显示并进行准确地打印（不像许多文字编辑器无法做到这一点）。 查看 PDF 文件需要安装 Adobe Acrobat Reade 程序，它是由 Adobe Systems 免费发行的应用程序。 还有使用您的 web 浏览器查看 PDF 文件的插件。 这就可以直接查看网站上的 PDF 文件，而不用先下载它们再使用独立的程序进行查看。

解析——在语言学中，解析就是把语言分成可以进行分析的语法成分。 比如，将一句句子分成动词，形容词，名词等等。

在计算机中，解析是将计算机语言内容分成可以对计算机有用的部分。 编译器中的解析程序会将每个开发者编写的程序内容分成几部分，这些部分可以用于发展进一步行为或创建指令，以形成一个可执行程序。

MDaemon 和其他产品通常会分析邮件信息，以决定它们的目的地或通过过滤器与其他工具处理它们。

Ping——因特网包探索器，P acket In ternet G roper 的首字母缩写。 它是基本的因特网程序，用于确定一个特定的 IP 地址是否可以获得以及接收请求。 它通过发送因特网控制消息协议（ICMP）回声请求并等待回应做到这一点。 “Ping”常被用作动词表示这一过程。 比如，“我要 ping 这台服务器以查看它是否在线。” “Pinging”一个 IP 地址通常只要在 DOS 提示符里输入“ping”，接着输入 IP 地址或域即可。 例如“Ping 192.0.2.0.”。

RFC-792 里有 ICMP 地址，RFC-862 里有回声协议（Echo protocol）。这些都可以在以下查看：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc862.txt

POP——表示邮局协议（P ost O ffice P rotocol）。 POP（通常会以 POP3 形式出现）是最常用的邮件协议，用于从邮件服务器上接收邮件。 大多数邮件客户端使用 POP 协议，虽然有一些还支持新的 IMAP 协议。 POP2 在 20 世纪 80 年代中期成为标准并需要 SMTP 来发送邮件。 新版本 POP 3 取代了 POP 2，有没有 SMTP 都可以使用它。 可将 POP 用作动词表示从服务器收集您的邮件。 比如，“我要 POP 我的邮箱以获得我的邮件。”

RFC-1939 中有 POP3 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1939.txt

端口——在 TCP/IP 与 UDP 网络与因特网中，端口是本地连接的终端，由 0 至 65536 之间的数字识别。保留端口 0 至 1024 用于某些特许的协议与服务。 比如，典型的 web 浏览器的端口是 80，SMTP 服务器的通信端口是 25，POP 服务器发送与接收邮件的端口是 25。通常，一次只有一个程序可以使用或“无视”每台计算机上的任何指定端口。 浏览因特网时，某些服务器常常会在非默认的端口上运行，这就需要您在 URL 的冒号后指定端口。 比如，“www.example.com:3000”。

端口还被用于表示计算机上使用的套接字（socket）以连接外部设备与硬件。 比如，串行端口，平行端口，USB 端口等等。

最后，端口（port）还常用于描述一个编程过程以让指定平台或计算机在另一个平台上运行的。 比如，“port 一个 Windows 应用程序到 UNIX”或“为一个应用程序创建一个 UNIX 端口。”

Post——在因特网通讯中，就像邮件或新闻组那样，它是种输入网络通信系统以让其他人看见的单一信息。 比如，新闻组，邮件发送列表或讨论板上显示的一条信息，都是一个 Post。 它还可被用作动词，比如“将邮件投递（Post）到邮件列表或新闻组。”

PPP——表示“点对点协议”（“Point to Point Protocol”）。 这是拨号连接的因特网标准。 PPP 是一套规则，定义您的调制解调器连接如何与因特网上的其他系统交换数据包。

RFC-1661 中有 PPP 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1661.txt

协议——在计算机中，协议是一套方针或标准，服务器与应用程序据此通信。 有多种多样用于各种不同目的的协议，比如，TCP/IP, SLIP, HTTP, POP3, SMTP, IMAP, FTP 等等。

注册表——Microsoft Windows 使用的数据库，用来存储关于安装在计算机上的软件的配置信息。 这些配置信息例如用户设置，文件扩展关联，桌面背景，颜色方案等等。 它有以下六个部分：

HKEY_User——为系统的每个用户存储用户信息。

HKEY_Current_User——当前用户的首选项。

HKEY_Current_Configuration——为显示器与打印机存储设置。

HKEY_Classes_Root——文件关联与 OLE 信息。

HKEY_Local_Machine——硬件，操作系统与已安装的应用程序设置。

HKEY_Dyn_Data——执行数据。

当在您的计算机上安装程序时，安装程序总会自动地向注册表写入一些信息。 但是您可以使用 Windows 内置的 regedit.exe 程序手动编辑注册表。 不过您应该小心谨慎地编辑注册表，因为��改后的错误设置将导致您的计算机运行紊乱或无法运行。

RFC——请求评议（R equest F or C omments） 用于在因特网上创建标准的过程与结果名。 每个新的标准和协议都作为“请求评议”（“Request For Comments”）在因特网上提出与发表。 因特网工程任务组（The Internet Engineering Task Force）推动了关于新标准的讨论并最终创建了它。 尽管建立好的标准无需进一步的“请求”“评议”，但是该标准仍将保持“请求评议”（“Request for Comment”）的首字母缩写与其识别号码。 比如 RFC-B22（目前由 RFC-2822 替代）或“RFC”是一个邮件的官方标准。 但是，这些被官方采用作为“标准”的协议确实具有一个与它们关联的官方标准号码，这些号码被列在因特网官方协议标准（Internet Official Protocol Standards ）文档中。（其本身是 STD-1 当前是 RFC-3700）。 您可以在因特网的许多地方找到 RFC，但是最具权威性的来源是 The RFC Editor, 位于 http://www.rfc-editor.org/。

因特网官方协议标准（Internet Official Protocol Standards）文挡位于：

http://www.rfc-editor.org/rfc/std/std1.txt

RTF——富文本格式（R ich T ext F ormat）是一个通用的文件格式，由 Microsoft 开发，几乎所有的文字处理器都支持它。 与纯文本格式相反，RTF 可以让您保留格式，字体信息，文本颜色等等。 与其他文件格式相比（例如 Microsoft Word 格式 *.doc 和 *.docx 以及 Adobe PDF），RTF 文件非常大。

服务器——一个计算机或者程序，它向运行在其他计算机上的客户端软件提供特定类型的服务。 该术语可以表示特定的软件，比如 SMTP 服务器，或是装了该软件的计算机。 单一的服务器机器可以同时具有许多不同的服务器程序在其上运行。 比如，您的网络服务器可以同时运行 web 服务器，邮件服务器，FTP 服务器，传真服务器等等。

SMTP——简单邮件传输协议，S imple M ail T ransfer P rotocol 的首字母缩写。 这是一个用于在因特网上从一个服务器向另一个服务器或从一个客户端向一个服务器发送邮件的主要协议。 SMTP 由一套规则组成，该规则规定发送邮件的程序应该如何与接收邮件的程序相互作用。 一旦服务器通过 SMTP 接收了邮件，邮件通常会被储存在那里，接着由客户端通过 POP，IMAP 或其他协议取回邮件。

RFC-2821 中有 SMTP 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2821.txt

垃圾邮件——因特网上的垃圾邮件。 “垃圾邮件”最常用于表示未经请求的群发邮件，尽管一般而言，它常被用于表示任何不需要的邮件。 “垃圾邮件发送者”将包含几百，几千甚至几百万条来自各种来源的邮件地址，接着向该地址列表发送垃圾邮件或欺诈信息。 “垃圾邮件”也可用于表示新闻组或讨论板的垃圾帖，这些帖子通常是关于一个产品或网站的不需要或不相关的广告。

垃圾邮件迅速成为因特网上一个严重的问题，浪费了大量的时间与服务器资源。 因为垃圾邮件发送者通常会使用各种技术试图掩饰邮件的发源处——比如将它们的地址“伪造”成其他人或尝试偷偷地通过多个邮件服务器转发垃圾邮件——防范这些垃圾邮件是很有挑战性的。 MDaemon Technologies 的 MDaemon 服务器配备了一系列特别为打击垃圾邮件而设计的功能，例如： DNS 阻止列表 (DNS-BL), IP 防护，IP 屏蔽，中继控制等等。

将术语“Spam”表示为垃圾邮件的起源颇具争议，但逐渐被接受的一个说法是它来自（1970 年）流行的 Monty Python 剧团里一幕短小的系列喜剧（Sketch），其中北欧海盗（Vikings）的歌谣中周而复始地重复着单词“Spam”，“Spam spam spam spam, spam spam spam spam……”。但是，它也可以是具有相同名称的 Hormel 肉制品的诋毁性比喻——每个人都有一次或几次机会得到它，但是人们真的希望得到它或喜欢它吗？

TCP/IP——传输控制协议/因特网协议（T ransmission C ontrol P rotocol/I nternet P rotocol (TCP/IP) ）是因特网的基础。 它是一套基本的通信协议，用于在因特网上连接主机。 它也是局域网上最常用的协议。 它是双层系统，最顶层是 TCP，它管理将文件分解并集合成数据包以便在网络上传输。 IP 是较低的那层，处理数据包的地址以便让它们抵达正确的目的地。 RFC-793 中有 TCP 地址。RFC-791 中有 IP 地址。这些 RFC 都可以在如下找到：

TCP ——http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793.txt

IP ——http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt

Telnet——一个命令与程序，用于登陆到支持 Telnet 访问的因特网站。 Telnet 命令将您带到 Telnet 服务器的登陆提示。 如果您在那台服务器上拥有帐户，您就可以获得允许您访问的资源，比如您的文件，邮件等等。 Telnet 的底侧有一个使用 Unix 命令的命令行程序。

RFCs 854-855 中有 TELNET 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc854.txt

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc855.txt

终端——一个设备，允许您向远程的计算机发送命令。 终端可以是一个键盘，显示屏以及其他一些简单电路。 但通常将个人计算机用作“仿效”终端。

Tiff——标签图像文件格式，T agged I mage F ile F ormat 的首字母缩写。 它是一个图像文件格式，被创建为跨多个计算机平台的通用图像翻译器。 TIFF 可以处理颜色深度从 1 位至 24 位 的图像。

UDP——用户数据报协议（U ser D atagram P rotocol）是弥补用于数据传输的 TCP/IP 协议族的一个协议。 UDP 是一种无状态连接，因为它不会告知发送出去的数据包是否已被接收。

RFC-768 中有 UDP 地址，可以在以下地址中查看到：

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768.txt

Unix——Unix 或 UNIX, 是由 Bell Labs 于 20 世纪 60 年代创建的操作系统。 其设计可以让多用户在同一时间使用，它是因特网上用于服务器的最流行的操作系统。 现在有许多不同的基于 UNIX 的操作系统，比如 Linux，GNU，Ultrix，XENIX 等等。

URL——每个因特网上的文件或服务器都有一个统一资源定位符（U niform R esource L ocator）。 它是您输入 web 浏览器并能抵达该服务器或文件的地址。 URL 不能有空格，通常使用分隔符。 它们有两部分，用“://”分隔。 第一部分是要使用的协议或需要写明地址的资源（比如，http，telnet，ftp 等等），第二部分是文件或服务器的因特网地址（比如，www.altn.com 或 127.0.0.1）。

Uuencode——一套运算法则，为了通过因特网进行传输将文件转换成一系列 7 位的 ASCII 字符。 尽管它表示 Unix-to-Unix 编码，它不再属 UNIX 专有。 它已成为不同平台间传输文件的通用协议。 它是邮件中常用的编码方式。

WAN——WAN, 或广域网（W ide A rea N etwork），与局域网（LAN）类似， 但是通常跨多城市甚至国家。 WAN 有时也由互相连接的较小型 LAN 组成。 可以将因特网描述成世界上最大的广域网（WAM）。

Zip——指的是一个经压缩的或“zip” 过的文件，常跟“.zip”文件扩展名。 “Zipping”就是将一个或多个文件压缩成一个存档文件以为存贮节省空间或加快文件传输到另一台计算机的过程。 但若要使用 zip 文件，您首先需要使用正确的程序，比如 PKZIP 或 WinZip 对它进行解压缩。 有多种可用的压缩/解压缩工具——既有共享软件也有免费软件——可以从因特网上的许多站点获得。 希望您在安装该工具前，不必先对其进行解压。

MDaemon v23.0.2 - 六月 2023. Copyright © 1996-2023. All rights reserved. MDaemon Technologies