## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 23.5

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

RAS | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Dé clic en "Configurar » Configuración de Servidor » RAS" para configurar los parámetros de marcación RAS. Esta pantalla solo estará disponible si tiene instalados servicios RAS (Remote Access Services) en su sistema. Se utiliza por MDaemon cuando necesita marcar a su ISP antes de un evento de procesamiento de Correo Remoto.

Habilitar el motor para el acceso telefónico RAS

Cuando esta opción se encuentra habilitada, MDaemon usará las configuraciones especificadas aquí para realizar una conexión a un host remoto antes de enviar o recibir correo remoto.

Realizar el acceso telefónico sólo si el correo remoto está esperando en la cola saliente

Cuando esta casilla está marcada, MDaemon no marcará al ISP a menos que haya correo remoto esperando en la cola Remota. Esto puede ser beneficioso en algunas circunstancias, pero sea consciente que si MDaemon no marca entonces tampoco puede hacer ninguna recolección (a menos que se envíe a través de la LAN local).

Notificar [dirección] cuando fallan los intentos de acceso telefónico

Cuando se seleccione, MDaemon enviará un mensaje a la dirección especificada cuando un evento de marcación falle por causa de algún error.

Realizar esta cantidad de intentos para establecer una sesión

MDaemon intentará conectar al host remoto este número de veces antes de rendirse.

Después de marcar, esperar esta cantidad de segundos para obtener una conexión válida

Este valor determina cuánto tiempo esperará MDaemon para que el ordenador remoto complete la conexión RAS.

Mantener-viva la conexión

Una vez establecido, MDaemon no cerrará la sesión RAS

Por defecto, MDaemon cerrará la conexión creada inmediatamente después de haber completado todas las transacciones de correo y la sesión ya no esté en uso. Si se selecciona esta opción se causará que la conexión se mantenga abierta incluso después de que las transacciones hayan sido completadas.

| MDaemon nunca cerrará una conexión que no haya sido creada por él.

Mantener activas las sesiones por al menos xx minutos

Si se activa, esta opción hará que una sesión RAS creada por MDaemon permanezca abierta al menos esta cantidad de minutos especificada o hasta que todas las transacciones de correo hayan sido completadas, lo que sea superior.

MDaemon v23.5.0 - diciembre 2023. Derechos Registrados © 1996-2023. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.