## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 23.5

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Nombre de Host & IP | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Nombre de Host & IP

Deshabilitar dominio (solo Cloud)

Marque esta casilla si desea deshabilitar el dominio. Los dominios deshabilitados son tratados por MDaemon como si no existieran. Los usuarios del dominio no podrán enviar o recibir correo y MDaemon no aceptará mensajes entrantes para el dominio. Esta opción solo está disponible en MDaemon Private Cloud.

Habilitar No Molestar

Utilice esta opción para activar No Molestar para un dominio. Cuando se activa, el dominio rehusará conexiones para todos los usuarios y todos los servicios pero aceptará mensajes del mundo exterior.

Programación

Dé clic en este botón para programar cuando inicia y termina No Molestar. Por ejemplo, si configura Mayo 1, 2020 a Junio 30, 2020 de las 5:00 pm a 7:00 am, Lunes a Viernes, significa que no estarán disponibles los servicios de correo para los usuarios del dominio durante esos días, iniciando a las 5:00 pm y restableciéndose a las 7:01 am, en tanto la fecha se encuentre entre Mayo 1 y Junio 30, 2020. Si se elimina la fecha programada de inicio, se desactiva la programación y tiene el efecto de dejar al dominio en 'No Molestar' para siempre.

Nombre del host SMTP

Este valor es el Nombre de Dominio Totalmente Calificado (Fully Qualified Domain Name - FQDN) que se utilizará en la instrucción SMTP HELO/EHLO al enviar correo para este dominio. Para las conexiones entrantes, si la opción Este dominio reconoce solo conexiones hechas a la dirección IP siguiente está habilitada, el dominio está ligado a su propia dirección IP y se utilizará el FQDN correcto para las conexiones hechas a ese dominio. Estrictamente, no se requiere utilizar esta opción para que esto funcione. Pero, si tiene dos o más dominios utilizando la misma dirección IP entonces el FQDN utilizado será el que se encuentre asociado con el dominio que está primero en la lista en orden alfabético.

En la mayoría de los casos el FQDN será ya sea el Nombre de Dominio o un subdominio del mismo (por ejemplo, “mail.ejemplo.com”), también puede utilizarse una sintaxis de IP literal como “[192.0.2.0]”. Cuando no se especifica valor FQDN, MDaemon utilizará el FQDN del Dominio por Omisión.

Dirección IPv4/IPv6

Ingrese las direcciones IPv4 e IPv6 asociadas con este dominio. Si falta una dirección IP, MDaemon automáticamente tratará de detectar una dirección apropiada para utilizarla.

Detectar

Utilice estos botones para detectar las direcciones IPv4 e IPv6 elegibles para uso en las opciones correspondientes de direcciones IP. Puede seleccionar de las direcciones IP ahí listadas.

Este dominio reconoce solo las conexiones hechas a estas IPs

Dé clic en esta casilla si desea restringir las conexiones entrantes a este Dominio, a las direcciones IP especificadas arriba. Por omisión esto solo aplica a las conexiones entrantes. La liga de sockets salientes se administra en la opción bajo "Ajustes de Servidor » Enlace."

Ver:

Administrador de Dominios

Preferencias » Sistema

Enlace

IPv6

MDaemon v23.5.0 - diciembre 2023. Derechos Registrados © 1996-2023. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.