## Um diese Site zu betrachten, müssen Sie JavaScript aktivieren.

# MDaemon Messaging Server 24.0

- Fensterinhalt verkleinern
- Größere Schriftgröße | Kleinere Schriftgröße
- Seiten-Kopfzeile ausblenden
- Ausklappbaren Text einblenden
- Druckversion
- Permalink-URL speichern

LAN-Domänen | Scrollen Zurück Oberste Ebene Weiter Mehr

LAN-Domänen

MDaemon betrachtet die hier erfassten Domänen als Teil Ihres lokalen Netzwerks (LAN, local area network). MDaemon geht daher davon aus, dass keine RAS-Verbindung oder sonstige Internetverbindung erforderlich ist, um Nachrichten an diese Domänen zu übermitteln.

Domäne

Um eine Domäne in die Liste aufzunehmen, tragen Sie den Domänennamen in dieses Feld ein, und klicken Sie danach auf Hinzufügen.

Hinzufügen

Nachdem Sie in das Feld Domäne einen Domänennamen eingetragen haben, klicken Sie auf dieses Steuerelement, um die Domäne in die Liste aufzunehmen.

Entfernen

Um eine Domäne aus der Liste zu entfernen, wählen Sie die Domäne in der Liste aus, und klicken Sie dann auf dieses Steuerelement.

Relaisbetrieb für Nachrichten von LAN-Domänen zulassen

Ist diese Option aktiv, so führt MDaemon für die hier erfassten Domänen den Relaisbetrieb durch. Diese Option eröffnet eine gewisse Kontrolle über den Nachrichtenverkehr aus diesen und in diese Domänen.

Siehe auch:

LAN-IPs

MDaemon v24.0.0 - Januar 2025. Copyright © 1996-2025. Alle Rechte vorbehaltend. MDaemon Technologies, Ltd.