## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 24.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

IPv6 | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Por omisión MDaemon detecta el nivel de capacidad IPv6 que soporta su sistema operativo y hace un stack dual cuando es posible. De otra manera, MDaemon monitorea IPv4 e IPv6 de manera independiente.

IPv6

Servidores SMTP/POP3/IMAP de MDaemon ...

...aceptar solo conexiones IPv4

Elija esta opción si solo desea aceptar conexiones IPv4.

...aceptar solo conexiones IPv6

Elija esta opción si solo desea aceptar conexiones IPv6.

...aceptar conexiones IPv4 o IPv6

Elija esta opción si desea aceptar conexiones IPv6 e Ipv6. Este es el ajuste por omisión y MDaemon le dará precedencia a conexiones IPv6 sobre IPv4 siempre que sea posible.

Conectarse a servidores salientes IPv6 siempre que sea posible

Habilite esta opción si desea que MDaemon se conecte a hosts salientes IPv6 siempre que sea posible.

| Cuando MDaemon se conecta a un servidor IPv6, debe utilizar una dirección local IPv6 propia. La dirección IPv6 se define en la pantalla Administrador de Dominios » Nombre de Host & IP. Si es necesario, se puede especificar una dirección para enlace del socket saliente en la pantalla Enlace.

Ver:

Enlace

Administrador de Dominios » Nombre de Host & IP

MDaemon v24.0.0 - agosto 2024. Derechos Registrados © 1996-2024. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.