## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 24.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Mejoras | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Quitar CRLFCRLF del final del cuerpo del mensaje

Ciertos clientes de correo tienen problemas para mostrar mensajes que acaben con retornos de carro de línea consecutivos (p. ej. CRLFCRLF). Cuando se habilita esta casilla, MDaemon quitará las secuencias CRLFCRLF del final del cuerpo del mensaje. Esta opción se habilita por defecto.

Eliminar CRLF LF.CR CRCRLF del final del cuerpo del mensaje

Por defecto, MDaemon quitará esta secuencia del final de los mensajes, ya que puede causar problemas para algunos clientes de correo. Desmarque esta casilla si no quiere quitar esta secuencia de los mensajes.

Eliminar NULL & EOF pero permitir LF.LF en el final del cuerpo de los mensajes

Cuando esta casilla está marcada MDaemon quitará los caracteres Null y EOF del final del cuerpo de los mensajes, pero permitirá que los mensajes acaben en LF.LF, así como mensajes que acaben con la secuencia normal de CRLF.CRLF que marca el final de un mensaje. Esta opción se habilita por defecto.

Prefijar las cabeceras ilegales con "X-MD-Bad-Header:"

Cuando esta opción se habilita y MDaemon se encuentra con una cabecera de mensaje erróneo, le prefijará el encabezado "X-MD-Bad-Header:" Esta opción se habilita por defecto.

Copiar 'Remitente:' a 'De:' cuando éste no existe

Algunos clientes de correo fallan al crear el encabezado FROM: cuando se redacta un mensaje. En su lugar, la información del encabezado FROM: se inserta en el encabezado Sender:. Esto puede causar problemas para algunos servidores de correo, así como también al destinatario del mensaje. Para ayudar a prevenir estos problemas, MDaemon creará los encabezados no existentes de FROM: utilizando el contenido del encabezado Sender: cuando se habilite esta opción. Esta opción se habilita por defecto.

Aceptar mensajes aun cuando la conexión se interrumpa durante el DATA

Cuando se habilita esta opción, MDaemon aceptará y entregará el mensaje aun y cuando aborte la conexión durante o inmediatamente después del comando DATA durante el procesamiento SMTP. Esta opción no deberá utilizarse en situaciones normales ya que puede generar mensajes duplicados.

MDaemon v24.0.0 - agosto 2024. Derechos Registrados © 1996-2024. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.