## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 24.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Enlace | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Ajustes de Enlace Saliente

Habilitar enlace de IP saliente

Cuando se habilita esta opción, MDaemon siempre liga los sockets salientes. Para dominios que tienen habilitada la opción Teste dominio reconoce solo conexiones hechas a estas IPs en la pantalla Nombre d & IP de Servidor, MDaemon utiliza la IP configurada para el dominio. De otra forma utiliza el valor especificado abajo en Dirección(es) por omisión para enlace de sockets salientes.

Dirección(es) por omisión para enlace de sockets salientes: direcciones IPv4/IPv6

Estas son las direcciones IP que serán utilizadas para enlace de sockets salientes para dominios que no están enlazados a una dirección IP específica en la pantalla Nombre &IP del Host del Administrador de Dominios.

Ajuste de Enlaces Entrantes

Segunda dirección IP para enlace de sockets entrantes: direcciones IPv4/IPv6

Utilice esta opción si desea designar un segundo conjunto de direcciones IP para el enlace de sockets entrantes.

Ver:

Administrador de Dominios » Nombre & IP del Host

IPv6

MDaemon v24.0.0 - agosto 2024. Derechos Registrados © 1996-2024. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.