## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# Сервер сообщений MDaemon 24.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

MDaemon и прокси-серверы | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Разработчики MDaemon постарались сделать свой продукт максимально гибким. Поэтому он может использоваться в различных сетевых конфигурациях, совместно с другими продуктами, и, в частности, с прокси-серверами в локальной сети. Для настройки MDaemon для работы через какой-либо прокси-сервер, все, что вы должны сделать — это убедиться, что настройки порта (см. раздел Порты), который вы используете, не конфликтуют с какими-либо другими, которые могут быть заданы на самом прокси-сервере. Например, SMTP почта обычно передается через порт 25. Так как IP-адрес может иметь только один порт 25, два сервера не могут вдвоем принимать SMTP почту одновременно на одном компьютере. Настраивая MDaemon для работы с прокси-сервером,позаботьтесь о том, что бы MDaemon брал на себя как можно больше функций в процессе обработки и доставки почты. Порты, используемые SMTP, POP, IMAP, а также некоторые другие, на прокси-сервере лучше закрыть, чтобы MDaemon мог самостоятельно обрабатывать почтовый трафик.

Тем не менее, если вам необходимо направлять почту через прокси, MDaemon может использовать другие порты для отправки и получения SMTP/POP/IMAP трафика. Вы можете использовать нестандартные значения для этих портов, чтобы пропускать ваш SMTP/POP/IMAP трафик через прокси-сервер или брандмауэр.

Для получения более детальной информации о конфигурировании MDaemon для работы с прокси-сервером, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами, доступными на сайте:www.altn.com.

MDaemon v24.0.0 - Июль 2024. © MDaemon Technologies, 1996-2024. Все права защищены.