## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# Сервер сообщений MDaemon 24.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

RelayFax | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Факс-сервер RelayFax Server компании MDaemon Technologies – это шлюз почта-факс и факс-почта, который может полностью интегрироваться с Webmail, предоставляя вашим пользователям сервисы передачи факсимильных сообщений. Если эта функция включена, пользователи Webmail получат доступ к различным возможностям, которые позволят им составлять и отправлять факсы с помощью клиентского интерфейса Webmail. Дополнительную информацию можно найти в разделе RelayFaxна сайтеwww.mdaemon.com.

Опции интеграции RelayFax

Разрешить пользователям Webmail отправлять факсы через RelayFax

Включите эту опцию, чтобы интегрировать RelayFax с Webmail. Если опция включена, на страницах Webmail появится кнопка "Составить факс" (Compose) и другие инструменты для работы с факсами.

Использовать SMTP для доставки факсов RelayFax

Для RelayFax создается специальный почтовый ящик, куда поступают сообщения, которые нужно отправить по факсу. Включите эту опцию, тогда для отправки этих сообщений на адрес данного почтового ящика MDaemon будет использовать обычную процедуру доставки почты по SMTP. Эта опция нужна, когда RelayFax отслеживает почтовый ящик, находящийся вне пределов вашей локальной сети. Если RelayFax установлен в вашей локальной сети, вы можете выбрать для MDaemon прямую доставку писем в очередь сообщений RelayFax, минуя всю процедуру доставки через SMTP. Дополнительные сведения по такому методу см. в пункте "Доставлять факсы напрямую во входящую очередь RelayFax" ниже.

Почтовый адрес сервера RelayFax

Укажите здесь адрес эл. почты, на который будут доставляться письма, предназначенные для отправки по факсу. Значение в этом поле должно совпадать с адресом, который вы настроили в RelayFax для отслеживания сообщений такого рода.

Доставлять факсы напрямую во входящую очередь RelayFax

Если RelayFax находится в вашей локальной сети, вы можете выбрать данный режим вместо доставки сообщений для передачи по факсу через SMTP. Если MDaemon получит сообщение, адресованное RelayFax, то это сообщение будет напрямую помещено во входящую очередь RelayFax, вместо того, чтобы доставлять его с использованием протокола SMTP.

Путь к очереди факсов

Если RelayFax находится на той же машине, что и MDaemon, вы можете оставить поле с указанием пути пустым. В ином случае, вам следует указать сетевой путь к папке \app\folder пакета RelayFax.

MDaemon v24.0.0 - Июль 2024. © MDaemon Technologies, 1996-2024. Все права защищены.