## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# Сервер сообщений MDaemon 24.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Сеансы | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

SMTP

Максимальное число одновременных исходящих SMTP-сессий

Указываемое здесь значение показывает максимальное количество исходящих SMTP-сеансов, создаваемых для отправки исходящей почты. Каждая такая сессия будет отправлять исходящие сообщения до тех пор, пока не опустеет очередь, либо пока не будет достигнуто значение, установленное для параметра "Максимальное количество SMTP-сообщений в очереди на сессию". Например, если очередь исходящей почты состоит из двадцати ожидающих сообщений, пришло время отправки почты, а значение этого параметра равно пяти, то будет одновременно открыто пять сессий, а каждая сессия последовательно доставит по четыре сообщения.

По умолчанию для этого параметра установлено значение 30, но вы можете поэкспериментировать с количеством сессий, чтобы найти самый лучший вариант для пропускной способности ваших каналов. Можно разрешить слишком много сессий, тогда ваша сеть будет перегружена, либо ваша система Windows исчерпает все ресурсы, и эффективность доставки почты упадет до неприемлемого уровня. Не забывайте, что каждая SMTP-сессия, которую создает MDaemon, будет доставлять сообщения непрерывно, поэтому четыре сеанса, доставляющие каждый по два сообщения, будут работать лучше и быстрее, чем восемь сеансов, передающих по одному сообщению. При использовании модема со скоростью 56k обычно устанавливают от пяти до десяти потоков, а для широкополосных каналов — от двадцати до тридцати

Максимальное число одновременных входящих SMTP-сессий

Это значение определяет количество одновременных входящих SMTP-сессий, которые сервер может принять до того, как начнёт посылать в ответ сообщения "Server Too Busy" ("Сервер слишком занят"). По умолчанию используется значение 50.

Максимальное число одновременных входящих MSA-сессий

Этот параметр определяет максимальное количество разрешенных одновременных входящих сеансов MSA.

Максимальное количество SMTP-сообщений в очереди на сессию

Этот параметр устанавливает предельное количество сообщений, которое можно отправить в каждой из сессий до того, как сессия прекратит доставку почты и выгрузится из памяти. В большинстве случаев можно оставить это значение равным нулю, что означает продолжение доставки сообщений в каждой из сессий до тех пор, пока очередь не опустеет.

Кэшировать сбои SMTP-подключений столько минут (0 = никогда)

Если SMTP-подключение к некоторому хосту не устанавливается, MDaemon прекратит попытки подключения к этому хосту на столько минут, сколько вы укажете в этом параметре. Так вы избавите MDaemon от ненужных повторных попыток подключиться к проблемному хосту, когда, например, для этого хоста приготовлено много сообщений, но уже при первой попытке доставки обнаруживается, что хост не в порядке. Значение по умолчанию равно 5 минутам. При установке значения "0" кэширование SMTP-подключений не производится.

Максимальное количество одновременных подключений с любого IP (0 = без ограничений)

В случае превышения заданного здесь количества одновременных подключений IP-адрес блокируется. Используйте значение "0" для этого параметра, если не хотите задавать этот лимит.

Макс. число одновременных соединений с любым отдельным IP адресом (0 = без ограничений)

Используйте эту опцию для ограничения максимального числа одновременных соединений, которые можно устанавливать с одним и тем же IP-адресом во время доставки почты. При установке значения "0" ограничения на число одновременных соединений снимаются.

Эта опция может оказаться полезной, когда вы не хотите создавать сразу слишком много подключений к одному и тому же IP-адресу. Если во время доставки сообщение потребуется создать новое соединение с некоторым IP-адресом, нарушающее этот лимит, попытка такого подключения будет пропущена и будет использован следующий MX-хост (или смарт-хост). Если альтернативных хостов нет, такое сообщение будет отправлено в следующем цикле доставки. По умолчанию эта опция отключена, что обеспечивает вашему серверу обычное поведение.

...включать доверенные IP-адреса

По умолчанию подключения к доверенным IP-адресам освобождаются от необходимости выполнять требование параметра Макс. число одновременных соединений с любым отдельным IP адресом. Установите этот флажок, если вы хотите использовать его для доверенных IP-адресов.

...включить зарезервированные IP-адреса

Еще по умолчанию из действия этой опции исключены IP-адреса, зарезервированные для использования сети интранет. Это адреса 127.0.0.*, 192.168.*.*, 10.*.*.* и 172.16.0.0/12. Установите этот флажок, если вы хотите использовать его также и для зарезервированных IP-адресов.

Использовать несколько команд RCPT при отправке почты

По умолчанию сервер MDaemon применяет механизм интеллектуального спулинга, который предполагает использование нескольких команд RCPT за сессию при отправке почты. Удалите метку из поля, чтобы использовать только одну команду RCPT за сессию.

Список исключений

Нажатием на эту кнопку открывается список исключений интеллектуального спулинга. При отправке сообщений доменам из этого списка, сервер MDaemon НЕ БУДЕТ использовать интеллектуальный спулинг, что предполагает отправку только одной команды RCPT за сессию.

Попытаться доставить всем записям A, прежде чем переходить к следующему хосту MX

При ошибках или сбоях доставки до перехода к следующему хосту MX MDaemon по умолчанию будет пытаться доставить почту каждой записи A определенного хоста MX. Отключите эту опцию, если вы хотите, чтобы MDaemon сразу после обнаружения ошибки переходил к следующему хосту MX, а не пытался сначала выполнить доставку всем записям А.

POP3 & IMAP

Максимальное число одновременных исходящих MultiPOP-сессий

Указываемое здесь значение отражает максимальное количество исходящих POP-сеансов, создаваемых для сбора почты по MultiPOP. Каждая сессия будет забирать такого рода почту до тех пор, пока все серверы MultiPOP не будут обработаны и не будет получена вся почта. Например, если на всех ваших пользователей приходится пятнадцать MultiPOP-сессий, а значение этого параметра равно трем, то каждая сессия будет собирать почту с пяти источников MultiPOP.

Следует поэкспериментировать с количеством сессий, чтобы понять, какое значение лучше подходит для вашего канала. Можно разрешить слишком много сессий, тогда ваша сеть будет перегружена, либо ваша система Windows исчерпает все ресурсы, и эффективность обработки почты упадет до неприемлемого уровня. Помните, что каждая из POP-сессий, которую создает MDaemon, будет забирать почту до тех пор, пока она не закончится во всех источниках. Таким образом, вероятна ситуация, когда четыре сессии, собирающие почту из двадцати источников, будут работать лучше и быстрее, чем двадцать сессий, собирающих почту из одного источника.

Макс. количество одновременных входящих POP3-сессий

Это значение определяет количество одновременных входящих почтовых сессий POP, которые сервер может принять до того, как начнёт посылать в ответ сообщения "Server Too Busy" (Сервер слишком занят).

Максимальное количество одновременных IMAP-сессий

Это значение определяет количество одновременных почтовых сессий IMAP, которые сервер может принять до того, как начнёт посылать в ответ сообщения "Server Too Busy" (Сервер слишком занят).

MDaemon v24.0.0 - Июль 2024. © MDaemon Technologies, 1996-2024. Все права защищены.