## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# Сервер сообщений MDaemon 24.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Имя хоста и IP-адрес | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Имя хоста и IP-адрес

Отключить домен (только в облачной версии)

Поставьте метку в это поле для отключения данного домена. Отключенные домены воспринимаются сервером MDaemon, как несуществующие. Пользователи домена не смогут принимать и отправлять почту и MDaemon не будет принимать входящие сообщения для этого домена. Данная опция доступна только для MDaemon Private Cloud.

Включите опцию "Не беспокоить"

Используйте эту опцию, чтобы активировать функцию "Не беспокоить" для данного домена. Когда она активна, домен будет отклонять все соединения от всех пользователей для всех служб, но он по-прежнему будет принимать сообщения из внешнего мира.

Расписание

Нажмите эту кнопку, чтобы запланировать запуск и остановку опции "Не беспокоить". Например, если вы настроите время с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года с 17:00 до 7:00 утра, с понедельника по пятницу, то это означает, что почтовые службы для пользователей этого домена не будут доступны в эти дни, начиная с 17:00 и до 7:01 - до тех пор, пока текущая дата будет попадать на период с 1 мая по 30 июня 2020 года включительно. Удаление запланированной даты начала деактивирует расписание, а также навсегда переводит домен в режим "Не беспокоить".

Имя хоста SMTP

Данное значение является полным именем домена FQDN (Fully Qualified Domain Name), которое используется в команде SMTP HELO/EHLO для отправки почты этому домену. Если включить расположенную ниже опцию "Этот домен распознает только подключения к IP-адресу хоста", то для входящих подключений домен привязывается к своему IP-адресу и для подключений к этому домену будет использовать соответствующее имя FQDN. Использование этой опции необязательно. Однако при наличии двух или нескольких доменов с одинаковым входящим IP-адресом, задействовано будет то FQDN-имя домена, которое идет первым в алфавитном списке.

Чаще всего в качестве имени FQDN указывается Имя домена или его дочернего домена (например,"mail.example.com"), однако можно указать и IP-адрес в виде строкового литерала:[192.0.2.0]. Если имя FQDN не задано, MDaemon использует FQDN-имя домена по умолчанию.

Адреса IPv4/IPv6

Укажите адреса IPv4 и IPv6, связанные с этим доменом. Если IP-адрес отсутствует, MDaemon попытается обнаружить подходящий адрес самостоятельно.

Обнаружить

Воспользуйтесь этими кнопками для обнаружения IP-адресов IPv4 и IPv6, пригодных для использования в соответствующих опциях. Вы сможете самостоятельно выбрать подходящие IP-адреса из предлагаемого списка.

Этот домен распознает подключения только к данным IP-адресам

Эта опция обеспечит возможность подключения к домену только с указанных выше IP-адресов. По умолчанию ограничение применяется только к входящим подключениям. "Привязка исходящих сокетов настраивается в диалоге Настройки сервера » Привязка".

См. также:

Диспетчер доменов

Настройки » Система

Привязка

IPv6

MDaemon v24.0.0 - Июль 2024. © MDaemon Technologies, 1996-2024. Все права защищены.