## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# Сервер сообщений MDaemon 24.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Доставка | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Маршрутизация сообщений

Отсылать всю исходящую почту напрямую на почтовый сервер получателя

Когда выбрана эта опция, MDaemon пытается отправлять сообщения непосредственно доменам-получателям. Если какое-то сообщение не удается доставить, оно помещается в очередь повторных попыток, которая обрабатывается согласно настройкам на экранеОчередь повторных попытокв диалоге "Почтовые очереди".

Отправлять всю исходящую почту смарт-хосту

При выборе этой опции исходящая почта, независимо от домена назначения, будет перенаправляться на другой домен или сервер для последующей маршрутизированной доставки. В качестве такого сервера будет выступать указанный ниже Смарт-хост по умолчанию. Данный вариант доставки почты может быть полезен при появлении большого количества сообщений, прямая доставка которых чересчур загружает сервер. При невозможности доставить сообщение серверу назначения, оно помещается в очередь повторных попыток, которая обрабатывается согласно настройкам, заданным в разделеОчередь повторных попытокв диалоге "Почтовые очереди".

Сначала оправлять всю почту напрямую, использовать смарт-хосты только при возникновении проблем

Эта опция объединяет два вышеперечисленных варианта доставки. Вначале MDaemon пытается доставить исходящую почту домену-получателю напрямую. Но если он не сможет ее доставить, вместо этого он отправит электронное письмо на Смарт-хост по умолчанию. Недоставляемая почта - это почта для хоста, чье имя невозможно преобразовать в действительный IP-адрес (например, это может быть незарегистрированный шлюз в удаленную сеть), либо почта для хоста с действительным IP-адресом, к которому по какой-то причине нельзя подключиться напрямую, например, если он отклоняет такие подключения. В рассматриваемом варианте доставки MDaemon вместо возврата недоставляемой почты отправителю, передает ее более мощному агенту передачи сообщений MTA. Иногда почтовая система вашего поставщика услуг Интернета имеет развитые средства маршрутизированной доставки почты, но не предоставляет доступ к ним напрямую. При невозможности доставить сообщение смарт-хосту, оно помещается в очередь повторных попыток, которая обрабатывается согласно настройкам на экранеОчередь повторных попытокв диалоге "Почтовые очереди". При каждой последующей попытке доставить сообщение MDaemon сначала попробует доставить его напрямую, а затем передать смарт-хосту.

Смарт-хост по умолчанию

Смарт-хост по умолчанию

Укажите здесь имя или IP-адрес почтового сервера вашего поставщика услуг Интернета. Обычно это его SMTP-сервер.

| Не вводите здесь домен по умолчанию или IP-адрес вашего сервера MDaemon. Здесь необходимо указать почтовый сервер вашего поставщика услуг Интернета или какой-либо другой сервер, который готов выполнять для вас ретрансляцию почты.

Воспринимать смарт-хост по умолчанию, как имя домена и доставлять почту на его MX-хосты

Включите этот флажок, если вы хотите, чтобы MDaemon воспринимал Смарт-хост по умолчанию в качестве имени домена, обращался к его DNS-записи и осуществлял доставку почты на его MX-хосты.

Использовать авторизацию SMTP

Включите этот флажок и введите ниже имя пользователя и пароль, если они нужны для подключения к Смарт-хосту по умолчанию. Эти учетные данные будут использоваться при отправке всех исходящих сообщений смарт-хосту по протоколу SMTP. Обратите внимание на расположенный ниже флажок "Включить раздельную авторизацию для учетных записей".Когда он включен, MDaemon авторизуется на смарт-хосте при отправке каждого сообщения, используя для этого имя пользователя и пароль для доступа к смарт-хосту, которые заданы для учетной записи отправителя сообщения на экранеПочтовые сервисыв Редакторе учетных записей).

Имя пользователя

Введите здесь имя для входа на смарт-хост.

Пароль

Введите здесь пароль для входа на смарт-хост.

Вначале выполнять проверку POP

Включите этот флажок, если смарт-хост принимает от вас сообщения только после проверки POP3, а также введите ниже необходимые учетные данные.

Хост или IP

Укажите здесь имя или IP-адрес узла, с которым нужно соединиться.

Имя пользователя

В этом поле указывается имя входа для учетной записи POP или имя самой учетной записи.

Пароль

В этом поле указывается пароль учетной записи POP учетные записи.

Включить раздельную авторизацию для учетных записей.

Включите этот флажок, если хотите выполнять раздельную авторизацию для каждой учетной записи при отправке исходящих SMTP-сообщений указанному выше Смарт-хосту по умолчанию. Вместо использования предоставленных здесь Имени пользовател я и Пар оля будут использоваться учетные данные каждой учетной за писи Доступ к смарт-хосту , указанные на экране Почтовые службы. Если для пользователя не заданы такие учетные данные, будут использоваться приведенные выше единые регистрационные данные.

При раздельной авторизации вместо пользовательского пароля для смарт-хоста может использоваться его Пароль электронной почты каждой учетной записи. Это можно настроить, отредактировав следующий ключ в файле MDaemon.ini:

[AUTH]

ISPAUTHUsePasswords=Yes (по умолчанию No)

| Если включить опцию ISPAUTHUsePasswords=Yes,то пароли пользователей MDaemon будут передаваться смарт-хосту, что создает определенный риск безопасности. В этом случае конфиденциальная информация предоставляется другому серверу. Поэтому следует использовать эту опцию, только если вы полностью доверяете смарт-хосту и это действительно необходимо. Также нужно понимать, что если вы разрешили пользователю менять свой пароль для электронной почты через Webmail или каким-то другим способом, то после смены пароля электронной почты такой пользователь не сможет пройти авторизацию смарт-хоста. Это может привести к сбою проверки подлинности учетной записи, ведь при изменении пароля электронной почты локально соответствующий пароль смарт-хоста на вашем промежуточном узле не меняется.

Прервать доставку, если команда SMTP RCPT получает ошибку 5xx

Когда эта опция включена, MDaemon прекращает попытку доставить сообщение при получении ошибки 5xx в ответ на команду SMTP RCPT. Опция отключена по умолчанию.

Отклонять сообщение, если домен получателя не имеет записей MX

Обычно MDaemon выполняет DNS-проверку домена получателя по MX-записям, а случае их отсутствия, по A-записям. Если ни те, ни другие не найдены, письмо возвращается отправителю как недоставляемое. Включите этот флажок, чтобы MDaemon не выполнял поиск A-записей, если не нашел MX-записей, а сразу же возвращал письмо отправителю. Опция отключена по умолчанию.

Возвращать сообщения при получении ошибки 5XX от любого MX-хоста в домене получателя

Когда эта опция включена, MDaemon немедленно возвращает или отклоняет сообщение при получении от MX-хоста ответа с ошибкой 5xx. Попытки доставить это сообщение другим MX-хостам получателя, которые могут быть указаны для домена получателя, не производятся. Если эта опция отключена, MDaemon не будет отклонять такое сообщение до тех пор, пока хотя бы один MX-хост возвращает ошибку 4xx. По умолчанию эта опция включена.

Возвращать сообщения при получении ошибки 5XX от смарт-хостов

Когда эта опция включена, MDaemon возвращает или отклоняет сообщение при получении ошибки 5xx от смарт-хостов.

См. также:

Очередь повторных попыток

Почтовые сервисы

MDaemon v24.0.0 - Июль 2024. © MDaemon Technologies, 1996-2024. Все права защищены.