## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# Сервер сообщений MDaemon 24.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Таймауты | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Таймауты

Ожидать соединения сокетов XX секунд

После запроса на соединение MDaemon будет ждать ответа удаленной системы указанное здесь количество секунд. Если удаленная система не отвечает в течение этого промежутка времени, то MDaemon либо отправит сообщение на указанный смарт-хост, либо поместит его в систему повторных попыток, в зависимости от настроек на экранеДоставкав окне "Настройки сервера".

Ожидать открытия диалога протокола XX секунд

Здесь можно указать, сколько секунд после установки соединения MDaemon будет ждать, пока удаленный сервер не начнет диалог протоколов SMTP или POP3. Если удаленный хост не начинает сеанс работы протоколов в течение этого промежутка времени, то MDaemon либо отправит сообщение на указанный смарт-хост, либо поместит его в систему повторных попыток, в зависимости от настроек на экранеДоставкав окне "Настройки сервера".

Ожидать ответа MX XX секунд

Если для определения MX-хостов в удаленных доменах используются службы DNS, MDaemon будет ждать ответа на свои MX-запросы в течении указанного здесь количества секунд.Если DNS-сервер не отвечает в течение указанного промежутка времени, MDaemon попытается доставить сообщение на IP-адрес, указанный в A-записи таблицы DNS для этого удаленного хоста.. Если эта попытка не увенчается успехом, то MDaemon либо отправит сообщение на указанный смарт-хост, либо поместит его в систему повторных попыток, в зависимости от настроек на экранеДоставкав окне "Настройки сервера".

Ожидать ответа A-записи XX секунд

Этот таймер определяет, как долго MDaemon будет ждать ответа на попытку определить IP-адрес удаленного хоста. Если попытка не увенчается успехом, то MDaemon либо отправит сообщение на указанный смарт-хост, либо поместит его в систему повторных попыток, в зависимости от настроек на экранеДоставкав окне "Настройки сервера".

Ожидать ответа сервера Minger XX секунд

Определяет время, в течение которого MDaemon будет ждать ответа от сервера Minger.

Таймаут SMTP и POP3 сессий после XX минут бездействия

Если успешно установленный и работающий сеанс связи остается неактивным (нет входящей/исходящей активности) в течение указанного промежутка времени, то MDaemon откатит начатую транзакцию. MDaemon попробует повторить операцию во время следующего планового сеанса обработки.

Ждать ответа на команду SMTP DATA XX минут

Этот параметр определяет, сколько MDaemon будет ждать ответа "250 Ok" после отправки команды DATA во время работы по протоколу SMTP. Так как некоторые серверы-получатели во время приема почты выполняют длительную работу по борьбе со спамом, вирусами, а также другие обязательные операции, этот параметр даст им время на завершение всех необходимых работ. По умолчанию этот интервал равен 10 минут.

Таймаут IMAP-сессий после XX минут бездействия

Если во время IMAP-сессии ничего не происходит в течение указанного количества минут, то MDaemon закроет эту сессию.

MDaemon v24.0.0 - Июль 2024. © MDaemon Technologies, 1996-2024. Все права защищены.