## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

Web 服务器 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

此屏幕中包括控制 Webmail 配置和行为的各种全局及服务器级别的设置，无论它们属于哪个用户或者域。

MDaemon Webmail

禁用 Webmail

选择此项来禁用 Webmail 服务。您还可以从文件菜单或从主 MDaemon GUI 上统计框的服务器部分切换 Webmail 活动/非活动状态。

| 在使用附件链接功能时必须激活 Webmail。

Webmail 使用内置的 web 服务器来运行

选择此项以使用 MDaemon 的内置 web 服务器来运行 Webmail。 您还可以从文件菜单或从主 MDaemon GUI 上统计框的服务器部分切换 Webmail 活动/非活动状态。

Webmail 使用外部 web 服务器（IIS，Apache 等）运行

如果您希望 Webmail 运行在 IIS 下或其他 web 服务器之下而不是 MDaemon 的内置服务器，请选择此选项。 这防止在访问某些 GUI 元素时和您的备用服务器产生冲突。

有关更多信息，请参阅 MDaemon Technologies 知识库文章： 如何在 IIS 中设置 Webmail、Remote Administration、ActiveSync、CalDav、CardDav、AutoDiscover、MDDP、Webmail API 和 XML API 服务

使用该 TCP 端口运行 Webmail 服务器

这是 Webmail 监听您用户的 web 浏览器连接所用的端口。

最大并发会话数

这是同时可以连接到 Webmail 的会话最大数。

闲置 xx 分钟后非编写邮件的会话超时

当一个用户登录到 Webmail 时，但没有编写邮件，这就是他们的会话在 Webmail 关闭它前，保持不活动的时间。

闲置 xx 分钟后编写邮件的会话超时

该计时器控制的是当用户编写邮件时，会话保持打开状态以及会话保持非活动的时间长度。 将此计时器设置得比“非编写邮件的会话...”的计时器高一些是非常好的，因为在用户编写邮件时不活动时间通常要更长一点。这是由于从编写邮件开始直到邮件被发送，都不需要与服务器通信。

缓存 HTML 模板来提高 web 服务器性能

点击此框可以使 Webmail 将模板缓存到内存中，而不是每次在需要访问它们的时候再进行读取。这样可以显著地提高服务器性能，但是如果您对某一模板文件作了改动，您必须重启 Webmail。

使用 Cookie 来记忆登录名、主题和其他属性

如果您希望 Webmail 在他或她本地计算机上的 Cookie 中存贮每位用户的登录名，主题和某些其他属性，请点击此选项。 使用此功能给您的用户更多的“自定义”登录体验，但需要在他们的浏览器中，启用对 cookie 的支持。

持续通过 Webmail 会话请求 IP

作为一个附加的安全措施，在会话开始时，您可以点击此复选框使 Webmail 限制每一个用户会话到用户连接上来的那个 IP 地址。因此，由于要求 IP 保持不变，没有任何人可以“窃取”用户的会话。 这个配置更安全，但如果用户使用代理服务器或动态指定与更改 IP 地址的因特网连接，该配置可能会引起一些问题。

使用 X-Forwarded-For 报头

勾选此框来启用 X-Forwarded-For 报头，有时代理服务器会添加这些报头。默认情况下，禁用该选项。只有在您的代理服务器插入此报头时，才启用此项。

使用 HTTP 压缩

如果您希望在您的 Webmail 通话中使用 HTTP 压缩，请单击此复选框。

发送匿名使用数据

默认情况下，Webmail 发送匿名的良性使用数据，例如： 操作系统所用、浏览器版本所用和语言等。MDaemon Technologies 使用这些数据来帮助我们改善 Webmail。如果您不希望发送匿名使用数据，请禁用此项。

仅绑定 Webmail 的 web 服务到这些 IP/端口

如果您希望限制 Webmail 服务器只到特定的 IP 地址或端口，然后在此指定这些 IP 和端口，以逗号分隔。使用格式： "IP_address:Port" 来指定一个端口（例如：192.0.2.0:80）。如果您没有包含端口，那么将会使用上方指定的默认 TCP 端口和 SSL & HTTPS 屏幕 上指定的 HTTPS 端口。如果您希望 Webmail 监听所有的端口，那么请使用“*”。例如“*,*:80”将允许 Webmail 在指定的默认端口（3000和443）上监听所有的 IP 地址，同时也将监听 80 端口上的所有 IP 地址。如果您将此字段留空，那么 Webmail 将监控为您的域指定的所有 IP 地址。

重新启动 Webmail（当端口或 IIS 值变更时需要）

如果您希望重启 Webmail 服务器，请点击此按钮。请注意： 当改变 Webmail 的端口设置时，为了可以识别这些设置您必须重启 Webmail。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies