## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

出队 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

ETRN

该网关准许 ETRN 请求

启用此切换时，MDaemon 将会响应由合格主机作出的 ETRN 请求，这些主机代表了 MDaemon 作为一个邮件网关时的域。ETRN 命令是 SMTP 的扩展，向一个存储特定域邮件的服务器发送可以开始假脱机邮件的信号。当 MDaemon 接收到域的 ETRN 请求时，它将立刻使用之后的 STMP 处理程序开始假脱机存储邮件以便投递。请注意发出 ETRN 请求的 STMP 会话不会接收任何存储邮件。MDaemon 将使用之后独立的 STMP 处理程序来发送为域存储的任何邮件。这样做保存了邮件的信封，也更加安全可靠。还需注意，MDaemon 假脱机任何存储邮件至的主机可能不会立刻开始接收这些邮件。ETRN 只能保证假脱机所有存储邮件以便投递。实际投递过程服从于其他管理者设置的限制，也可能必须在出站邮件队列中等待下一次预定远程邮件处理事件的执行。由于上述种种限制，我们建议您使用按需邮件中继（ODMR）及其 ATRN 命令而不是 ETRN。并非所有客户端和服务器都支持此方法，因此只有使用服务器的客户端域可使用此方法。MDaemon 完全支持客户端和服务器端上的 ODMR。

| 默认情况下，MDaemon 要求发出 ETRN 请求的连接主机首先使用域名与网关 ATRN 密码作为其登录凭证通过 ESMTP AUTH 进行自我验证。如果您不希望要求验证，您可以在设置中将其禁用，只需清除 ETRN 出队需要验证即可。

...将存储的邮件投递到发出请求的主机 IP

选中此选项将使 MDaemon 发送任何存储邮件到发出 ETRN 请求的 IP 地址。发出请求的机器必须运行一个 SMTP 服务器来接收这些邮件。

...投递到域、[主机] 或 IP

这是在 ETRN 请求被接受或准许时，任何存储邮件将被发往的主机名，域名或者 IP 地址。收件的机器必须运行一个 SMTP 服务器来接收这些邮件。请注意： 在此选项内指定一个域名后，可能会使用 A 和 MX 记录，这取决于投递过程中的 DNS 结果。如果您希望投递邮件到一个特定主机，那么将主机名置于方括号中（例如 [host1.example.net]) 或指定 IP 地址来替代域名。 输入投递到该位置所需的任何 AUTH 徽标/密码凭证。

端口 (默认值 = 25)

使用此项来指定该域的邮件将被假脱机到的端口。

如果上方列出的域是本地的，则视其为外来域

如果域是本地但您希望假脱机邮件就好象是远程一样则激活此控键。

ETRN 请求需要验证过的会话

在准许 ESMTP ETRN 请求时，默认情况下将使用此项，要求连接主机首先使用 ESMTP AUTH 命令来进行身份验证。启用此选项时，必须在下方提供的“ATRN 密码”选项中指定验证密码。

如果不希望对发出 ETRN 请求的主机请求验证，请清除此勾选框。

ATRN

该网关准许 ATRN 请求

如果您希望 MDaemon 响应来自网关域的 ATRN 命令，请启用此选项。ATRN 是在按需邮件中继（ODMR）中使用的 ESMTP 命令，它是目前最好的用于邮件托管的中继方法。它远胜于需要认证的 ETRN 和其他方法，在邮件离队之前并且无需静态的 IP 地址。无需静态 IP 地址的原因是因为在 MDaemon 和客户端域之间的数据流被快速反向，而且无需创建新连接即可取消假脱机这些邮件，与 ETRN 不同，在发出 ETRN 命令之后将使用独立连接。这帮助带有动态（非静止）IP 地址的客户端域收集其邮件，无需使用 POP3 或 DomainPOP，因为已保存了原始的 SMTP 信封。

| ATRN 要求会话使用 AUTH 命令。您可以在设置屏幕上配置验证凭证。

一次只允许一个 ATRN 会话

如果您希望限制一次只允许一个 ATRN 会话，请点击此选择框。

ATRN 密码

当使用 ATRN 来消除网关的邮件时，或者您通过“设置”屏幕上的“ETRN 出队需要验证”这个选项请求验证，请在此处指定该网关的 ATRN 密码。

| 使用 MDaemon 作为网关的域必须使用其域名作为登录参数。例如：如果域网关为“example.com”并且使用 ATRN 来消除邮件，那么将会使用“example.com”这个登录凭证以及在此处所指定的密码进行验证。

访问

准许来自这些 IP 的出队请求

选择此项时，MDaemon 将准许在相关地址列表内罗列的任何 IP 生成的 ETRN/ATRN 请求。

忽略来自这些 IP 的出队请求

选择此项时，MDaemon 将忽略在相关地址列表内罗列的任何 IP 生成的 ETRN/ATRN 请求。

添加新 IP

要在现有列表内添加一个新的 IP，只需在此文本框内输入 IP，并点击“添加”按钮即可。

删除

点击此按钮即可删除 IP 地址列表中的选定条目。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies