## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

IP 屏蔽 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

IP 屏蔽位于： 安全»安全设置»屏蔽。它用来定义允许或不允许连接到您本地 IP 地址的远程 IP 地址。置于 IP 屏蔽中的远程 IP 地址可以与所有本地 IP 地址或个别 IP 地址相关联。 允许使用 DIDR 记数法和 *、#、？ 通配符。

例如：

*.*.*.* 匹配任何 IP 地址

*.*.*.* 匹配任何 IP 地址

192.*.*.* 匹配任何以 192 开头的 IP 地址

192.168.*.239 匹配从 192.168.0.239 到 192.168.255.239 范围内的 IP 地址

192.168.0.1?? 匹配从 192.168.0.100 到 192.168.0.199 范围内的 IP 地址

新建IP屏蔽条目

要新建“IP 屏蔽”条目，请点击“新建”。这将打开“新建 IP 屏蔽”项目对话框供您创建新条目。

本地 IP

在下拉列表中选择此项目将应用到的“所有 IP”或特定 IP。

远程 IP（支持 CIDR、* ? 和 # 通配符）

输入要添加到列表中与上面指定的“本地 IP”相关联的远程 IP 地址。

接受连接

选择该选项意味着允许指定的远程 IP 地址连接到相关联的本地 IP 地址。

拒收连接

选择该选项意味着不允许指定的远程 IP 地址连接到相关联的本地 IP 地址。连接将被拒绝或放弃。

添加

以上选项中的信息输入完毕，点击该按钮可将此条目添加到列表中。

导入

如果您希望导入 APF 或 .htaccess 文件中的 IP 地址数据，请选择一个 IP 地址并点击此按钮。现在 MDaemon 对这些文件的支持包括：

•支持“拒绝发件人”和“允许发件人”

•只导入 IP 值（非域名）

•允许 CIDR 表示法，不过不允许部分 IP 地址。

•每行可以包含任何数量的由空格分隔或逗号分隔的 IP 地址。例如“deny from 1.1.1.1 2.2.2.2/16”和“3.3.3.3, 4.4.4.4, 5.5.5.5”等。

•将忽视由 # 开头的行。

删除

要删除条目，请在列表中选择这个条目并点击“删除”。

默认操作

要为来自未定义的远程 IP 地址的连接指定默认操作，请从列表中选择一个 IP 地址并点击“接受”或“拒收”。一旦指定了默认操作，您可以通过在 IP 地址下方选择“<default>”节点，并选择新的默认设置来进行更改。

接受

选择该选项时，将接收“IP 屏蔽”上未特别定义的任何 IP 地址发起的连接。

拒绝

选择该选项时，将放弃或拒绝“IP 屏蔽”上未特别定义的任何 IP 地址发起的连接。

| “IP 屏蔽”决不会阻止可信 IP 或本地 IP。

屏蔽设置

向 MSA 连接应用 IP 屏蔽

使用此项来向与服务器的 MSA 端口建立的连接应用“IP 屏蔽”。通常这不是必要的。默认情况下启用此设置。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies