## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

缓送 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

“缓送”在“安全”菜单下，位于： “安全»安全设置»其他»缓送”。

缓送使得一旦从邮件发件人处收到指定数量的 RCPT 命令后可有意延迟连接。 这将阻止垃圾邮件制造者企图利用您的服务器发送未经请求的群发邮件（“垃圾邮件”）。 您可指定缓送开始前允许的 RCPT 命令数以及在连接期间每当从该主机收到后续命令时延迟连接的秒数。 该技术背后的设想是如果垃圾邮件制造者发送每封邮件都需要花费相当长的时间，这将阻止他们以后不再企图利用您的服务器做同样的操作。

激活缓送

点击该复选框可激活 Mdaemon 的缓送功能。

SMTP EHLO/HELO 延时（以秒计算）

使用该选项可延迟服务器对于 EHLO/HELO SMTP 命令的响应。 延迟响应哪怕 10 秒钟也可能会节省大量处理时间，因为它减少了收到的垃圾邮件数量。 垃圾邮件制造者常常依赖于邮件的快速投递，因而不会长时间等待对 EHLO/HELO 命令的响应。 使用哪怕很小的延时，有时会使垃圾邮件制造工具放弃等待响应而继续群发操作。 MSA 端口（在端口屏幕上指定）上的连接始终免于该延迟。 该选项的默认设置是“0”，表示不会延迟 EHLO/HELO 响应。

经身份验证的 IP 地址每天经历单次 EHLO/HELO 延迟

如果希望限制来自给定 IP 地址的已验证连接每天只经历一次 EHLO/HELO 延迟，请点击该复选框。 来自该 IP 地址的第一封邮件将被延迟，但相同地址发来的后续邮件不会。

SMTP RCPT 缓送阈值

指定在邮件会话期间，Mdaemon 开始缓送处理前，允许给定主机发送的 SMTP RCPT 命令数。 例如，如果该阈值设为 10 且发送主机试图将邮件发送到 20 个地址（即 20 条 ;RCPT 命令），那么 MDaemon 将照常处理前 10 条命令，而在之后的每条命令后暂停下方“SMTP RCPT 缓送延时”控件中指定的秒数。

超过限额的 SMTP RCPT 之间的延时（以秒计算）

一旦主机达到 SMTP RCPT 缓送阈值，MDaemon 将在邮件会话期间从该主机收到的每条后续 RCPT 命令后暂停这些秒数。

缩放系数

基本缓送延时随时间按此倍数增加。 当达到缓送阈值且将缓送延时应用于会话时，每一延时将与该值相乘以确定会话中的下一延时长度。 例如，如果缓送延时设为 10 而缩放系数设为 1.5，那么第一个延时将为 10 秒钟，第二个延时为 15 秒钟，第三个延时 22.5 秒钟，然后是 33.75，依此类推（即 10 x 1.5 = 15，15 x 1.5 = 22.5 等等）。. 默认缩放系数为 1，意味着延时不会增加。

已验证的会话免于缓送

如果希望对其邮件会话进行了身份验证的发件人免于缓送，请点击该复选框。

豁免列表

点击此按钮来打开 动态允许列表，这也用于“缓送”。 在此可指定免于缓送的 IP 地址。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies