## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

会话 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

SMTP

最大并发 SMTP 出站会话数

该值将设置需要向远程系统发送邮件时，所能创建的最大远程 SMTP 会话数。 每个会话都将发送出站邮件，直到任何队列中都没有邮件剩余，或者达到每个会话的最大 SMTP 出站邮件数所设置的值。 例如，出站邮件队列中有 20 封邮件等待发送，而且该设置的值为 5，那么将同时创建 5 个会话，而每个会话会连续地发送 4 封邮件。

该选项的默认值设为 30，不过您可能希望以一定数量的会话进行试验以找到能使得您的带宽保持最佳性能的设置。 指定太多的会话可能导致您的带宽超负载或者您的 Windows 机器资源耗尽，并且您将会失去投递的效率。 请记住，每一个被 MDaemon 创建的 SMTP 会话都可以连续投递邮件，因此 4 个会话投递 2 封邮件要比 8 个线程各自投递 1 封邮件执行得更快更好。 出色的设置是：5 - 10 个线程（使用 56k 调制解调器），20 - 30 个线程（使用宽带）。

最大并发 SMTP 入站会话数

该值控制在服务器回应“服务器太忙”邮件前，可接收并发入站 SMTP 会话的数量。 默认值为 50。

最大并发 MSA 入站会话数

使用该选项来指定允许的并发邮件提交代理（MSA）入站会话最大数。

每个会话的最大 SMTP 出站邮件数

该设置对在会话停止发送邮件并从内存中释放自己之前，这些会话所发送的单独邮件数量做出了限制。 通常情况下，您应该将此控件设置为零，这样可使每一个会话连续投递邮件直到队列为空。

在这些分钟内缓存 SMTP 连接失败（0 =从不）

当一个到给定主机的 SMTP 连接失败时，MDaemon 在该选项所指定的分钟数内，会停止尝试连接到此主机。 这样做可以防止 MDaemon 一再连接到一个有问题的主机，例如，有多个指定到该主机的邮件但是在进行首次投递尝试时，就发现该主机已关闭。 默认设置是 5 分钟。 如果您不希望缓存 SMTP 失败，请使用“0”。

任何单个 IP 的最大并发连接数（0 =无限）

这是允许单个 IP 地址在被阻止前的最大并发连接数量。 如果您不希望限制设置则使用“0”。

同时连接到任意单一 IP 的最大连接数（0 = 无限制）

使用此选项来限制邮件投递过程中允许同时连接到单个 IP 地址的最大连接数。 如果您不希望限制并发连接，请使用 “0”。

该选项有助于防止过多的连接同时连接到多个 IP 地址。 投递过程中，如果邮件要求连接到的 IP 已超过其限制连接数，则该连接将被忽略并使用下一个 MX 主机（或智能主机）。 如果没有其他可用主机，则邮件将在队列中等待下一轮投递。 默认情况下，禁用选项以防止此类情况的发生。

...包含可信 IP

默认情况下，指向可信 IP 地址的连接不受“同时连接到任意单一 IP 的最大连接数”这个选项的影响。 如果您希望为可信 IP 也强制执行此操作，请勾选此框。

...包含已保留 IP

默认情况下同样保留用于内网的 IP 地址也免于进行该操作。 它们是 127.0.0.*、192.168.*.*、10.*.*.* 和 172.16.0.0/12。 如果您希望为已保留 IP 也强制执行此操作，请勾选此框。

发送邮件时使用多个 RCPT 命令

默认情况下 MDaemon 使用智能假脱机，它在发送邮件期间将在一个会话内使用多个 RCPT 命令。 如果您希望每会话仅使用一个 RCPT 命令，请取消勾选此框。

豁免列表

此按钮打开“智能假脱机豁免列表”。 当 MDaemon 向此列表上的域发送邮件时，它不使用智能假脱机，而且每会话仅使用一个 RCPT 命令。

在移至下一个 MX 主机之前，尝试传递所有 A 记录

在传递错误或失败时，默认情况下，MDaemon 会尝试传递到 MX 主机的每个 A 记录，然后再移至下一个 MX 主机。 如果希望 MDaemon 在遇到错误后立即在下一个 MX 主机移动，而不要先尝试所有 A 记录，请禁用此选项，

POP3 和 IMAP

最大并发 MultiPOP 出站会话数

此处输入的值表示在收集 MultiPOP 邮件时，被创建的可能发送的最大出站 POP 会话数。 每个会话都将收集此类型的邮件，直到处理完所有 MultiPOP 服务器，并且收集完所有邮件。 例如，如果在您的用户中有 15 个 MultiPOP 会话，这个值设置成 3，那么之后每个会话将会从 5 个 MultiPOP 源中收集邮件。

您应该测试多少会话对您的带宽来说具有最佳性能。 指定过多会话可能导致您的带宽超负载，或者您的 Windows 机器资源耗尽，并且您将会失去投递的效率。 请记住，每一个被 MDaemon 创建的 POP 会话都会收集邮件直到耗尽所有资源为止。 因此，4 个会话从 20 个资源里面收集邮件比 20 个会话从 1 个单独的源中收集要执行得更快更好。

最大并发 POP3 入站会话数

该值控制在服务器回应“服务器太忙”邮件前，可接收的最大并发 POP 入站邮件的数量。

最大并发 IMAP 会话数

该值控制在服务器回应“服务器太忙”邮件前，可接收的最大并发 IMAP 邮件会话的数量。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies