## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

SMTP 屏蔽 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

使用“SMTP屏幕”，您可以在指定的分钟数内阻止多次连接到 MDaemon 的 IP 地址。 您也可以阻止那些引起太多失败 RCPT 的 IP 地址，以及那些发送太多 RSET 命令的 IP 地址。 “SMTP 屏蔽”需要“动态屏蔽”功能，并使用 动态阻止列表和动态允许列表。

阻止在 [X] 分钟内连接超过 [X] 次的 IP 地址

点击该复选框可以暂时阻止在限定时间内与服务器连接次数过多的 IP 地址。 指定在该时段的分钟数以及在此期间允许的连接次数。 可以在“验证失败跟踪”屏幕上指定阻止这些地址长达多少时间。 此项也应用于 POP 和 IMAP 连接。

阻止造成这么多次 RCPT 尝试失败的 IP

如果在邮件会话期间 IP 地址导致这么多次“收件人未知”错误，将自动阻止该地址达在以下的“验证失败跟踪”屏幕中指定的时间。 频繁的“收件人未知”错误往往暗示发件人是垃圾邮件制造者，因为垃圾邮件制造者通常会试图将邮件发送给过时的或不正确的地址。

阻止发送这么多 RSET 的 IP（0 =不限）

如果您希望在一个邮件会话期间，阻止任何发出指定数量 RSET 命令的 IP 地址，请使用此选项。 如果您不希望限制设置则使用“0”。 在“服务器设置”下的“服务器”屏幕上有一个类似选项，可以用来设置所允许的 RSET 命令数量的硬限制。 可以在“验证失败跟踪”屏幕上指定阻止这些地址长达多少时间。

阻止 IP 后关闭 SMTP 会话

启用该选项将造成 MDaemon 在阻止 IP 地址后关闭 SMTP 会话。 默认启用此项。

使用 SMTP 验证时不阻止 IP

如果要从动态屏蔽中排除发送前对邮��会话进行身份验证的发件人，则点击该复选框。 默认启用此项。

在 IP 被阻止时发送通知

默认情况下，当“动态屏蔽”系统自动阻止 IP 地址时，“动态屏蔽”的“IP 地址阻止报告”选项将用于通知您相关操作。 如果由于 SMTP 屏蔽功能阻止 IP 地址时不希望收到通知，请清除此复选框。

允许列表

点击此按钮来打开 动态允许列表过期时，此项会将报告发送至指定的地址。 在此列出的 IP 地址免于 SMTP 屏蔽。

高级

此按钮打开动态屏蔽对话框。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies