## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

自动创建网关 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

自动网关创建

该功能用来为先前的未知域创建一个域网关，当另一个源尝试投递该域的邮件到 MDaemon，并且 DNS 查询将 MDaemon 的位置列为一个有效的 MX 记录。

例如：

启用了自动网关创建后，若 MDaemon 的默认域 IP 地址是 192.0.2.0，经 SMTP 发送一封邮件到未知域 example.com， MDaemon 在 example.com 上执行 MX 和 A 记录查询 以查看 192.0.2.0 是否为一个已知的邮件中继主机。如果 DNS 查询的结果表明，对于 example.com 来说，MDaemon 的 IP 地址是一个有效的 MX 主机，那么 MDaemon 将会自动为其创建一个新的“域网关”并接收它的邮件。example.com 的邮件将存储到指定的文件夹中，如果用户选择，则在每一个远程邮件处理间隙，假脱机到更高级别的 MX 主机。该功能有效地使之成为另一个域的备份服务器，通过使用您的 IP 替换 MX 主机来简单地配置 DNS 系统。

为保证此功能的安全性，可配置 MDaemon，让其发送一条确认要求到用户选择的邮件地址。当 MDaemon 等待确认响应时，将接收并保存此域的邮件，但不进行投递。必须在您指定的一段时间内回复确认请求，否则将删除自动创建的网关和所有已存储的邮件。如果在时间过期前收到确认信息，则所有存储的邮件将会正常地投递。

| 目前一些恶意攻击者或“垃圾邮件制造者”试图利用此项功能来配置他们的 DNS 服务器，将您 MDaemon 的 IP 地址列为他们的 MX 主机之一。因此必须慎用“自动创建网关”功能。为避免被恶意利用，推荐尽量使用“将创建确认发送到...”功能。

自动创建网关域

如果您希望 MDaemon 基于 DNS 查询结果自动创建“域网关”，请点击此勾选框。

使用现有的网关作为模式

从下载列表中选择域网关，MDaemon 将通过模板设置自动创建网关。

邮件发件人是本地用户时不要创建域网关

如果当信息来源为本地用户时，用户不希望自动创建网关，则点击此复选框。

当 MX 指向保留的 IP 时不创建域网关

如果当 MX 记录指向已保留的 IP（例如：127.*,192.*等）时，您希望阻止网关的自动创建，请点击此复选框。

在激活网关前需要确认

启用此控件时，MDaemon 会将确认信息发送到您指定的邮箱地址，由此来确定自动创建的网关是否有效。MDaemon 会持续接收来自有疑问域的邮件，直到收到确认才会投递邮件。

发送创建确认邮件到

使用此文本框来指定将要发送确认邮件的邮件地址。

必须在 xx 分钟内接收确认

该控件用来指定 MDaemon 对于任意确认邮件的响应所等待的分钟数。如果超过限定时间，“域网关”将停止追问。

每次运行队列时将网关的邮件投递到更高级别的 MX 主机

如果您希望在每次处理远程队列时，都尝试将此网关的邮件投递至更高级别的 MX 主机，请启用此控件。

还请参阅：

网关管理器

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies