## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

域 NAT 豁免 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

当您激活“启用高级用户界面功能”选项（位于“动态屏蔽”的“选项/定制”屏幕）时，将提供此屏幕。

使用此功能可容纳驻留在同一外部局域网（LAN）上的一组 MDaemon 用户，该用户使用网络地址转换（NAT），为所有用户提供一个共享的公共 IP 地址。 通过添加其 LAN 的公共 IP 地址和账户所属的 MDaemon 域，当一个或多个用户由于密码错误而导致身份验证失败时，可以防止动态屏蔽阻止 IP 地址。 如果没有此功能，具有配置错误的邮件客户端的有效用户可能会导致 LAN 的 IP 地址被阻止，从而阻止所有用户访问其邮件。 例如，当用户的密码发生变化，但用户忘记使用新密码更新邮件客户端时，可能会发生这种情况。

| 此处列出的 IP 地址仍可能由于其他原因而被阻止，例如尝试登录无效账户的机器人，尝试登录到与该 IP 地址关联的不同 MDaemon 域的配置错误的客户端等等。 如果您希望从“动态屏蔽”中完全排除 IP 地址，请使用动态允许列表。

添加域 NAT 豁免

点击“添加，输入外部 LAN 的“路由公共 IP 地址”，并选择从该 IP 进行登录的 MDaemon 域。 然后点击“确定”。

还请参阅：

选项/定制

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies