## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

主机屏蔽 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

主机屏蔽位于： 安全»安全设置»屏蔽。主机屏蔽用于定义允许哪些主机与本地 IP 地址建立连接。您可指定一列主机并将服务器配置为只允许来自这些主机的连接，或拒绝来自所列主机的连接。主机屏蔽将在 SMTP 会话期间确定的 EHLO 和 PTR 值与在此指定的值进行比较。

新建主机屏蔽条目

要新建“主机屏蔽”条目，请点击“新建”。这将打开“新建主机屏蔽”项目对话框供您创建新条目。

本地 IP

使用该下拉列表可选择本地 IP 地址，在其上应用此主机屏蔽条目。如果要应用到所有本地 IP 地址，请选择“所有 IP 地址”。

远程主机（允许 * 和 # 通配符）

输入要添加到列表中与上面指定的本地 IP 相关联的远程主机。

接受连接

选择该选项意味着允许指定的远程主机连接到相关联的本地 IP 地址。

拒收连接

选择该选项意味着不允许指定的远程主机连接到相关联的本地 IP 地址。连接将被拒绝或放弃。

删除

要删除条目，请在列表中选择这个条目并点击“删除”。

默认操作

要为来自未定义的远程主机的连接指定默认操作，请从列表中选择一个 IP 地址并点击“接受”或“拒收”。一旦指定了默认操作，您可以通过在 IP 地址下方选择“<default>”节点，并选择新的默认设置来进行更改。

接受

选择该选项时，将接收主机屏蔽上未特别定义的任何主机发起的连接。

拒绝

选择该选项时，将拒绝主机屏蔽上未特别定义的任何主机发起的连接。

| 主机屏蔽决不会阻止可信或本地主机。

屏蔽设置

向 MSA 连接应用主机屏蔽

使用此项来向与服务器的 MSA 端口建立的连接应用“主机屏蔽”。默认情况下启用此设置。

在主机屏蔽拒绝时断开连接

在启用此项时，将在“主机屏蔽”拒绝时立即断开连接。

在 EHLO 后断开连接（不等候验证）

如果您希望在 EHLO/HELO 后立即断开连接，请启用此项。通常您将等候验证。默认情况下启用此项。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies