## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

SMTP 扩展 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

SMTP 扩展

启用 REQUIRETLS (RFC 8689)

RequireTLS 允许您标记必须使用 TLS 发送的邮件。如果无法使用 TLS（或者 TLS 证书交换的参数不可接受），则退回邮件，而不是不安全地投递邮件。有关 RequireTLS 的完整说明，请参阅： RFC 8689： SMTP Require TLS Option.

默认情况下，启用 RequireTLS，但是将受 RequireTLS 进程约束的唯一邮件是被使用新的内容过滤器操作, “为 REQUIRETLS 标记邮件...”的“内容过滤器”规则特别标记的邮件，或发送至 <local-part>+requiretls@domain.tld (例如 arvel+requiretls@mdaemon.com)的邮件。将所有其他邮件视为已禁用该服务。此外，必须满足几个要求才能使用 RequireTLS 发送邮件。如果它们中的任何一个失败，该邮件将弹回，而不是以明文形式发送。这些要求是：

•必须启用 RequireTLS。

•必须通过“内容过滤器”操作或“<localpart>+requiretls@...”地址将该邮件标记为需要 RequireTLS 处理。

•针对收件 MX 主机的 DNS 查询必须使用 DNSSEC (见下)，或者 MX 必须由 MTA-STS 验证。

•指向收件主机的连接必须使用 SSL (STARTTLS)。

•收件主机的 SSL 证书必须与 MX 主机名匹配，并链接到受信任的 CA。

•收件邮件服务器必须支持 REQUIRETLS，并在 EHLO 响应中声明。

RequireTLS 需要 MX 记录主机的 DNSSEC 查找，否则 MX 必须由 MTA-STS 验证。您可以通过指定查询根据什么条件请求 DNSSEC 服务区来配置 DNSSEC。MDaemon 的 IP 缓存 拥有一个选项，用来接受 DNSSEC 声明，在 MX 主机文件顶部还有与 DNSSEC 相关的指令。最后，DNSSEC 需要适当配置的 DNS 服务器，这超出了此帮助文件的范围。

启用 MTA-STS (RFC 8461)

默认情况下启用 MTA-STS 支持，详细说明请参阅 RFC 8461: SMTP MTA Strict Transport Security (MTA-STS).

SMTP MTA 严格传输安全（MTA-STS）是一种机制，使邮件服务供应商（SP）能够声明其接收传输层安全（TLS）和保护 SMTP 连接的能力，并指定发件 SMTP 服务器是否应拒绝投递给不为 TLS 提供受信任的服务器证书的 MX 主机。要为您自己的域设置 MTA-STS，您需要一个 MTA-STS 策略文件，该文件可以通过 HTTPS 从 URL https://mta-sts.domain.tld/.well-known/mta-sts.txt 下载，其中“ domain.tld”是您的域名。策略文本文件应包含以下格式的几行信息：

version: STSv1

mode: testing

mx: mail.domain.tld

max_age: 86400

模式可以是“none”、“testing”或“enforce”。每个 MX 主机名应有一个“mx”行。通配符可用于子域，例如“*.domain.tld”。存在时间最大值以秒为单位。常规值是 86400 (1 天) 和 604800 (1 周)。

还需要 _mta-sts.domain.tld 上的 DNS TXT 记录，其中“domain.tld”是您的域名。它必须具有以下格式的值：

v=STSv1; id=20200206T010101;

每次更改策略文件时，都必须更改“id”的值。通常为这个 id 使用时间戳。

豁免列表

使用此列表可使特定域免于 MTA-STS。

缓存 MTA-STS DNS 记录

默认情况下，MDaemon 缓存 MTA-STS DNS 记录。请点击“编辑”来查看或编辑当前的缓存文件。

启用 TLS 报告 (RFC 8460)

默认情况下禁用 TLS 报告功能，更多详细信息请参阅RFC 8460: SMTP TLS Reporting.

TLS 报告功能允许使用 MTA-STS 的域收到有关检索 MTA-STS 策略或使用 STARTTLS 协商安全通道的任何失败的通知。启用后，MDaemon 会每天向已在当天向其发送（或尝试发送）邮件的每个启用 STS 的域发送报告。提供了多个选项来配置报告将包含的信息。

要为您的域设置 TLS 报告，请启用 DKIM 签名，并在 _smtp._tls.domain.tld 创建一个 DNS TXT 记录，其中“domain.tld”是您的域名，具有以下格式的值：

v=TLSRPTv1; rua=mailto:mailbox@domain.tld

其中 mailbox@domain.tld 是您要向其发送域报告的电子邮件地址。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies