## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

端口 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

SMTP、ODMR 和 MSA 端口

SMTP 入站端口

MDaemon 将会在此端口监控从 SMTP 客户端连入的连接。第一个端口是主 SMTP 端口，在大多数情况下使用默认的 25 端口。

SMTP 出站端口

当发送邮件到其他SMTP服务器时，将使用此端口。

MSA 入站端口

这是一个邮件提交代理（MSA）端口，您的用户可以用它来替代上述指定的 SMTP 入站端口 。在这个端口上个传输需要验证，因此使用这个端口发信的用户必须准确地配置他们的客户端来确保连接经过认证。另外，由于一些ISP屏蔽了25端口，远程用户可以使用MSA端口在代替。如果不希望使用指定的 MSA 端口，可以指定“0”来禁用此功能。

| 连接到 MSA 端口将免除 PTR 和反向查询，主机和 IP 屏蔽和阻止设置。MSA 端口连接将继续利用目录攻击连接限制。

ODMR 出站端口

MDaemon 会在这个端口上监视进入的 ODMR 连接，例如来自“域网关”的 ATRN。

SMTP SSL 端口

这个端口是使用 SSL 连接专门进行 SMTP 邮件通话的。请参阅“SSL & 证书”来获得更多信息。

POP 和 IMAP 端口

POP 入站端口

MDaemon 会从在此端口监听远程 POP 客户端上连入的连接。

POP 出站端口

使用此端口，从 POP 服务器上检索邮件。

IMAP 入站端口

MDaemon将会用此端口来监听进入的IMAP请求。

POP SSL 端口

这个端口是使用 SSL 连接，专门为 POP 邮件客户端所用。请参阅“SSL & 证书”来获得更多信息。

IMAP SSL 端口

这个端口是使用 SSL 连接，专门为 IMAP 邮件客户端所用。请参阅“SSL & 证书”来获得更多信息。

其他端口

DNS 出站端口

输入您希望 MDaemon 用来收发数据报到 DNS 服务器的端口。

LDAP 端口

MDaemon 将会使用此端口发送数据库和地址薄信息到您的 LDAP 服务器。

请参阅： LDAP 地址簿支持

Remote Admin 端口

这个端口将会监听 Remote Administration 连接。

Minger 端口

这是 Minger 服务器用来监控连接的端口。

端口设置还原为默认值

这个按钮将会使端口设置变回它们的标准值。

立即绑定到新的端口值

当您对任意的端口值设置进行了改动时，您需要按此按钮使得您的更改能够立刻起效。否则，您的更改在下次服务器启动前，都不会被应用。

| 上述的端口设置已经是对合适的服务器操作进行了鉴定的，除非您确定您确实需要，否则就不应该更改设置。设置 MDaemon 使用的端口可以允许使用代理系统或者其他需要某些端口号的软件服务进行操作。 一个 IP 地址（一台机器）只能有一个可用的端口。如果一个程序试图连接已经在被另一个程序所使用的端口，那么一个错误信息将会提示使用者所需地址（IP：PORT）正在使用中。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies