## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

服务器 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

SMTP 服务器

启用 VRFY

如果您希望响应 SMTP VRFY 命令，请点击此切换。 此项命令有时候会被一些服务器使用，这些服务器使用一个 SMTP 呼叫转移或者回呼功能来试图确认您服务器上邮件地址的有效性。 默认情况下，禁用该选项。

启用 EXPN

如果您希望 MDaemon 允许 EXPN 命令，点击此选择框。

启用 APOP 和 CRAM-MD5

默认情况下 MDaemon 的服务器（POP、IMAP 等）不允许 APOP 和 CRAM-MD5 认证方法。 这种类型的身份验证要求使用可逆加密来存储密码，出于安全目的，我们不建议这样做。这是为了以防止 MDaemon、管理员或可能的攻击者解密密码。 因此，此项不兼容密码选项中“使用不可逆加密保存邮箱密码”这项和“活动目录”验证。 不过如果您不使用 SSL/TLS，则 APOP 和 CRAM-MD5 可以通过无需发送明文密码即可对用户进行身份验证来提供额外的安全性。

静默丢弃重复的 RCPT 值

如果您希望 SMTP 服务器忽略相同 SMTP 会话内重复的收件人，请启用此项。 MDaemon 将接受然后丢弃重复的收件人。 默认情况下，禁用该选项。

拒收违反 RFC 标准的邮件

如果您希望拒收在 SMTP 进程中不符合 RFC 因特网标准的邮件，请启用此选项。 要通过依从性测试，该邮件必须：

1.大小超过 32 字节（最小也必须包括所有需要部分）。

2.含有 FROM: 报头 或 SENDER: 报头 报头中的地址。

3.含有不止一个 FROM: 报头 报头中的地址。

4.含有不止一个 SUBJECT: 报头 即使不需要 SUBJECT 报头。

使用已验证会话或来自可信域或 IP 地址的邮件没有此项要求。

SSL 协商失败将在没有 SSL 的情况下重试一小时

此选项允许您在出站 SMTP 会话期间遇到 SSL 错误时临时重试没有 SSL 的主机 IP。 这将每小时进行重置。

启用出站命令管道

默认情况下，MDaemon 支持“SMTP Service Extension for Command Pipelining”(RFC 2920), 这就意味着它将分批而不是单独发送 MAIL、RCPT 和 DATA 命令，从而提高高延迟网络链接的性能。 SMTP 管道始终用于入站连接，并且默认情况下为出站连接启用。 如果您不想将其用于出站连接，请清除此复选框。

拒收大于 [xx] KB 的邮件（0=无限制）

在此设置一个值将会阻止 MDaemon 接受或者处理超过某一大小的邮件。 启用此选项后，MDaemon 将试图使用 RFC-1870 中所指定的 ESMTP SIZE 命令。若发送方支持 SMTP 扩展名，那么 MDaemon 将优先于实际投递确定邮件大小，并立即拒收邮件。 如果发送方不支持此 SMTP 扩展，则 MDaemon 将不得不开始接收邮件，在传送期间，将周期性地跟踪其大小，并且一旦传输完毕，最终将拒绝投递此邮件。 如果您不希望限制大小则使用“0”。 如果您希望经过验证的会话免于大小检查，请使用下方的“...在成功使用 SMTP 验证时例外”这一项。

...在成功使用 SMTP 验证时例外

如果您希望在 SMTP 会话经过验证时为邮件免除邮件大小限制，请勾选此框。

允许的最大 RCPT 命令数

如果您希望限制每封邮件可以被发送的 RCPT 命令数量，请使用此选项。 如果您不希望限制设置则使用“0”。

如果达到指定数量则关闭会话

如果到达 RCPT 命令所允许的最大值，您希望立即关闭此会话，请勾选此框。

服务器设置

POP 服务器按 DELE 命令删除邮件

如果您希望 MDaemon 在收到 DELE 命令时立即删除检索到的邮件（即使未适当完成 POP 会话），请点击此项。

IMAP 服务器支持 COMPRESS 命令

如果您希望支持 IMAP COMPRESS 扩展（即 RFC 4978，该扩展压缩客户端间收发的所有数据），请点击此框。 对于每个 IMAP 会话而言，COMPRESS 将增加 CPU 和内存使用率。

允许纯文本密码

此选项管理 MDaemon 是否允许接收发往 SMTP、IMAP、POP3 服务器的纯文本密码。 如果禁用此选项，那么 POP3 用户、POP3 密码、IMAP 登录、 IMAP 登录和 SMTP 验证登录命令将会返回一个错误，除非这个连接使用 SSL。

允许连接到服务器自身的 IP 地址

启用此选项后，MDaemon 可以连接到自身。

POP & IMAP 服务器始终允许来自这个 IP 的连接

POP 和 IMAP 服务器将总是接受来自在此区域输入的 IP 地址的连接，无论如何设置屏蔽和防护设置。

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies