## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

MC 客户端设置 | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

使用“MC 客户端设置”对话框来集中管理您 MDaemon Connector 用户的客户端设置。使用您需要的客户端设置来配置各个屏幕，这样 MDaemon 会将这些设置推送到相应的客户端屏幕，每次将一名 MC 用户连接到服务器。自上次 MC 客户端连接和接收设置以来，只有在更新和改变设置时，才发送最新设置。如果您启用了下方的选项来“允许 MC 用户覆盖推送的设置”时，用户可以在其个别客户端上覆盖任何推送的设置。如果禁用了此项，将锁定所有客户端屏幕；MC 用户可以不做任何变更。

要允许必须不同于各名用户或域的特定设置，MC 客户端设置支持以下宏，例如 $USERNAME$、$EMAIL$ 和 $DOMAIN$。在将设置推送到一个客户端时，会将这些宏转换成视用户或域而定的数据。注意不要将任何静态值放入应该使用宏的任何字段，例如不要将“Frank Thomas”这样的信息放入您的“姓名”字段。这会使每名连接到 MDaemon 的 MC 用户将其姓名设置成“Frank Thomas”。方便起见，在常规屏幕上存在一个“宏引用”按钮，它显示所支持宏的一个列表。

对于使用 MDaemon Private Cloud (MDPC) 的用户，在域管理器上的另一个“MC 客户端设置”对话框用来按域控制 MDaemon Connector 客户端设置。

此功能在默认情况下处于禁用状态，仅在 MDaemon Connector 客户端 4.0.0 或更高版本中受支持。

MC 客户端设置

将客户端设置推送到 MC 用户

如果您希望每当 MC 用户进行连接时，将“MC 客户端设置”屏幕上预配置的设置推送到这些用户，请启用此项。自上次 MC 客户端连接和接收设置以来，只有在更新和改变设置时，才发送最新设置。默认情况下，禁用该选项。

允许 MC 用户覆盖推送设置

如果启用此项，用户可以覆盖其个别客户端上的任何推送设置。如果禁用了此项，将锁定所有客户端屏幕；MDaemon Connector 用户可以不做任何变更。

| 允许用户覆盖设置不会阻止服务器将以后的变更推送到这些客户端， 例如，如果用户更改了其中一个 MDaemon Connector 设置，然后管理员对这个服务器上的“MC 客户端设置”屏幕做出一些变更，那么在下一次与上述服务器建立连接时，会将所有 MC 客户端设置推送到该用户的客户端。因此甚至会将用户以前覆盖的设置进行更改来匹配服务器上的这些设置。

### 自动发现 MC 设置

首次配置 客户端上的 MDaemon Connector 插件时，用户可以点击“常规”屏幕上的“文本 & 获取账户设置”按钮后，输入其“用户名”和“密码”。这会使 MDaemon Connector 尝试验证凭证并自动检索该账户的服务器信息。

要连接到这台服务器，客户端将先尝试常规的 FQDN 值。对于 IMAP，它将尝试依次使用专用的 SSL 端口、使用 TLS 的非 SSL 端口来验证 mail.<domain> (例如 mail.example.com）。如果没有成功，它将依次为 imap.<domain>、<domain> 和 imap.mail.<domain> 重复相同的过程。如果所有尝试都失败了，将为这些相同的位置尝试未加密的登录。

对于 SMTP，它将依次使用 587、25 和 465 端口（先 SSL 再 TLS）尝试 mail.<domain>。然后依次为 smtp.<domain>、<domain> 和 smtp.mail.<domain> 重复这些步骤。如果所有尝试都失败了，将为这些相同的位置尝试未加密的登录。

如果 MDaemon Connector 可以成功验证，那么将自动配置入站和出站服务器信息和 SSL/TLS 信息。

还请参阅：

MC 服务器设置 » 设置

MC 服务器设置 » 账户

MC 客户端设置 » 常规

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies