## 请启用 JavaScript 来查看本站。

# MDaemon Messaging Server 24.0

- 缩小窗口
- 更大的文本 | 更小的文本
- 隐藏页面标题
- 显示扩展文本
- 可打印版本
- 保存永久链接 URL

主机名称 & IP | 滚动 上一个 顶部 下一个 更多信息

主机名 & IP

禁用域 (仅云)

如果您希望禁用这个域，可点击此复选框。MDaemon 会将禁用的域视为不存在。域用户无法收发邮件，MDaemon 也不接受此域的入站邮件。此项仅适用于 MDaemon Private Cloud。

启用勿扰

使用此选项可以为域激活“勿扰”。启用后，域将拒绝所有用户的所有服务连接，但仍会接受来自外部世界的邮件。

调度

点击此按钮可以调度“勿扰”的开始和停止的时间。例如，如果您配置2020年5月1日到2020年6月30日，时间是星期一至星期五的下午5:00到早上7:00，那么这意味着从下午5:00开始，该天的用户将无法使用该邮件服务，并且只要当前日期是2020年5月1日至2020年6月30日之间，就在上午7:01恢复。删除调度的开始日期会取消这次调度，而且有“永久将域置于“勿扰”模式”的效果。

SMTP 主机名称

当向该域发送邮件时，该值是在 SMTP HELO/EHLO 指令中所用的全称域名（FQDN）。至于入站连接，如果使用了下方“此域只识别与主机 IP 地址建立的连接”这一选项，会将此域绑定到其自己的 IP 地址，并为与这个域建立的连接使用正确的 FQDN。然而，这并不一定要求使用该选项。如果有两个或多个域使用相同的未绑定 IP 地址，那么所用的 FQDN 将与按字母顺序排在首位的域相关联。

大多数情况下，FQDN 是“域名”或其子域（例如“mail.example.com”，但也可使用[192.0.2.0]之类的 IP 原址语法。未指定 FQDN 值时，MDaemon 将使用默认域的 FQDN。

IPv4/IPv6 地址

输入与这个域相关联的 IPv4 和 IPv6 地址。如果缺少 IP 地址，MDaemon 将自动尝试检测一个合适的地址进行使用。

检测

使用这些按钮来检测适用于相应 IP 地址选项的 IPv4 和 IPv6 IP 地址。然后您可以从列出的 IP 地址进行选择。

此域仅识别与这些 IP 建立的连接

如果您希望限制这个域与上方指定的 IP 地址建立的入站连接，请点击此勾选框。默认情况下，这只适用于入站连接。通过“服务器设置 » 绑定”下的某个选项管理出站套接字绑定。

还请参阅：

域管理器

首选项 » 系统

绑定

IPv6

MDaemon v24.0.0 - 七月 2024. 版权所有 © 1996-2024. 保留所有权利。 MDaemon Technologies