## Per visualizzare questo sito, attivare JavaScript.

# Server di posta elettronica MDaemon 24.5

- Uscita finestra Zoom
- Testo più grande | Testo più piccolo
- Nascondi intestazione pagina
- Mostra espansione testo
- Versione stampabile
- Salva URL permalink

Servizi di posta | Scorri Precedente Primo livello Successivo Altro

Le opzioni in questa schermata specificano i servizi di posta che l'account è autorizzato a utilizzare: POP, IMAP, MultiPOP e MDaemon Connector. L’accesso alle e-mail mediante Webmail può essere controllato dalla schermata Servizi Web. La schermata contiene inoltre le opzioni per specificare le credenziali facoltative dell'account per Accesso host intelligente.

Servizi di posta

Abilita accesso POP (Post Office Protocol)

Quando questa casella è selezionata, è possibile accedere alla posta dell'account mediante Post Office Protocol (POP). Questo protocollo è supportato da tutti i software client di posta elettronica.

…ma solo da indirizzi IP LAN

Selezionare questa casella se si desidera che l'account sia accessibile tramite POP solo quando l'utente si connette da un indirizzo IP LAN.

Abilita raccolta posta MultiPOP

Selezionare questa casella di controllo se si desidera che l'account utilizzi MultiPOP. MultiPOP consente all'utente di raccogliere la posta da altri account di posta elettronica, gestiti su altri server di posta.

Abilita accesso IMAP (Internet Message Access Protocol)

Quando questa casella è selezionata, è possibile accedere alla posta dell'account mediante Internet Message Access Protocol (IMAP). Il protocollo IMAP è più versatile del protocollo POP3, in quanto consente di gestire la posta elettronica dal server e di accedervi mediante più client. Questo protocollo è supportato dalla maggior parte dei client di posta elettronica.

…ma solo da indirizzi IP LAN

Selezionare questa casella se si desidera che l'account sia accessibile tramite IMAP solo quando l'utente si connette da un indirizzo IP LAN.

...abilita accesso MDaemon Connector (richiede IMAP)

Fare clic su questa opzione per consentire ai titolari dell'account di utilizzare MDaemon Connector. Nota: questa opzione sarà disponibile solo quando sul server è attivato il supporto di MDaemon Connector.

Limita accesso SMTP ai soli IP della LAN

Selezionare questa casella di controllo se si desidera limitare accesso SMTP ai soli IP della LAN. Questo impedirà agli account di inviare messaggi a meno che non siano connessi alla rete. Se l’account tenta di inviare la posta da un indirizzo IP esterno, la connessione verrà rifiutata e chiusa.

Accesso host intelligente

Password/login host intelligente

Se è abilitata l'opzione Consenti autenticazione in base ad account della schermata Consegna situata in Impostazioni » Impostazioni server e per questo account si desidera utilizzare l'autenticazione in base all'account anziché le credenziali indicate nella schermata, è necessario specificare le credenziali facoltative dell'account per l'host intelligente. Se non si desidera utilizzare l'autenticazione in base all'account, lasciare vuote queste opzioni.

MDaemon v24.5.2 - gennaio 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies