## Per visualizzare questo sito, attivare JavaScript.

# Server di posta elettronica MDaemon 24.5

- Uscita finestra Zoom
- Testo più grande | Testo più piccolo
- Nascondi intestazione pagina
- Mostra espansione testo
- Versione stampabile
- Salva URL permalink

Cache IP | Scorri Precedente Primo livello Successivo Altro

Per velocizzare la consegna dei messaggi e ridurre i tempi di elaborazione della posta, MDaemon memorizza tutti gli indirizzi IP rilevati nella cache. La cache viene controllata ogni volta che MDaemon richiede informazioni DNS per un nome host. Se il nome host in attesa di risoluzione si trova all'interno della cache degli indirizzi IP, la ricerca DNS viene annullata, in modo da ridurre i tempi di elaborazione. Le impostazioni di questa finestra consentono di controllare i parametri operativi della cache. È inoltre possibile aggiungere e rimuovere voci manualmente, impostare se utilizzare o meno DNSSEC, impostare la dimensione massima della cache, e indicare per quanto tempo le voci devono restare nella cache. Per accedere alla cache degli indirizzi IP, selezionare "Impostazioni » Impostazioni server » Cache IP".

Cache IP

Host

Immettere l'host da aggiungere alla cache IP.

IP

Immettere l'indirizzo IP da aggiungere alla cache.

DNSSEC

Selezionare questa casella di controllo per DNSSEC.

Aggiungi

Dopo aver immesso manualmente l'host e l'indirizzo IP, fare clic su questo pulsante per aggiungerli alla cache.

Rimuovi

Se si desidera rimuovere un indirizzo dalla cache IP, selezionarlo e fare clic su questo pulsante.

Cancella

Questo pulsante consente di eliminare tutte le voci inserite nella cache IP.

No cache

Fare clic su questo pulsante per visualizzare l'elenco di nomi domini e/o indirizzi IP da non memorizzare mai nella cache.

Impostazioni

Memorizza automaticamente nella cache i domini

Questa opzione controlla il modulo interno di memorizzazione automatica nella cache di MDaemon. se si seleziona la casella di controllo, MDaemon memorizza automaticamente i domini nella cache. Per inserire manualmente le voci nella cache, deselezionare la casella.

Svuota cache a ogni intervallo di elaborazione

Se questa opzione è selezionata, l'intero contenuto della cache viene cancellato all'avvio di ogni sessione di posta. In questo modo, la cache viene aggiornata a ogni intervallo di elaborazione.

Durata predefinita (minuti)

Rappresenta il valore predefinito, in minuti, per la permanenza della voce nella cache degli indirizzi IP. Una volta trascorso questo intervallo, MDaemon rimuove la voce dalla cache. Per preservare la voce nella cache IP in modo permanente, immettere in questo campo il valore 9999.

N. max voci nella cache

Questo valore definisce la dimensione della cache. Una volta raggiunto il limite, se nella cache viene inserita una nuova voce, la prima (a livello cronologico) verrà rimossa.

MDaemon v24.5.2 - gennaio 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies