## Per visualizzare questo sito, attivare JavaScript.

# Server di posta elettronica MDaemon 24.5

- Uscita finestra Zoom
- Testo più grande | Testo più piccolo
- Nascondi intestazione pagina
- Mostra espansione testo
- Versione stampabile
- Salva URL permalink

Associazione | Scorri Precedente Primo livello Successivo Altro

Impostazioni associazione in uscita

Abilita associazione IP in uscita

Quando viene selezionata questa opzione, MDaemon associa sempre i socket in uscita. Per i domini con Questo dominio riconosce solo le connessioni eseguite a questi IP selezionato sulla schermata Nome host e IP, MDaemon utilizza l'IP configurato del dominio. In caso contrario utilizza indirizzi predefiniti per le associazioni al socket in uscita specificato di seguito.

Indirizzi IP predefiniti per l'associazione al socket in uscita: Indirizzi IPv4/IPv6

Si tratta degli indirizzi IP che saranno utilizzati per l'associazione del socket in uscita per i domini che non sono già associati a indirizzi IP specifici nella schermata Nome host e IP di Domain Manager.

Impostazioni associazione in entrata

Secondo indirizzo IP per associazione socket in entrata: Indirizzi IPv4/IPv6

Utilizzare questa opzione se si desidera indicare un secondo set di indirizzi IP per l'associazione del socket in uscita.

Per ulteriori informazioni, vedere:

Domain Manager » Nome host e IP

IPv6

MDaemon v24.5.2 - gennaio 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies