## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 25.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Monitor IP | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

La pantalla Monitor IP se localiza bajo: Seguridad » Ajustes de Seguridad » Monitoreo. Se utiliza para definir direcciones IP remotas específicas a las que se les permitirá o no conectarse a sus direcciones IP locales. Las direcciones IP remotas que usted coloque en el monitor IP se pueden asociar ya sea con todas sus direcciones IP locales o con IPs individuales. Se permite notación CIDR y los comodines *, #, y ?.

Por ejemplo:

*.*.*.* Coincide con cualquier dirección IP

#.#.#.# Coincide con cualquier dirección IP

192.*.*.* Coincide con cualquier dirección IP que inicia con 192

192.168.*.239 Coincide con direcciones IP desde la 192.168.0.239 a la 192.168.255.239

192.168.0.1?? Coincide con direcciones IP desde la 192.168.0.100 a la 192.168.0.199

Nuevo elemento de Monitor IP

Para crear un nuevo registro en el Monitor IP, dé clic en Nuevo. Se abrirá la pantalla Nuevo elemento de Monitor IP para crear el registro.

IP Local

En la lista desplegable seleccione ya sea "Todas las IPs" o la IP específica a la que aplicará este elemento.

IP Remota (se permite CIDR y los comodines * ? y # )

Introduzca la dirección IP remota que desea agregara la lista, asociada con la IP Local designada arriba.

Aceptar conexiones

Seleccionar esta opción significa que las direcciones IP remotas especificadas podrán conectarse a la dirección IP local asociada.

Rechazar conexiones

Seleccionar esta opción significa que las direcciones IP remotas especificadas NO PODRÁN conectarse a la dirección IP local asociada. La conexión será rechazada o cerrada.

Agregar

Cuando haya terminado de introducir la información en las opciones anteriores, dé clic en este botón para agregar el registro a la lista.

Importar

Seleccione una dirección IP y dé clic en este botón si desea importar datos de direcciones IP de archivos APF O .htaccess. MDaemon soporta estos archivos de manera limitada como sigue:

•Se soportan "deny from" y "allow from"

•Solo se importan valores IP (no nombres de dominio)

•Se permite notación CIDR pero no se permite direcciones IP parciales

•Cada línea puede contener cualquier número de direcciones IP separadas por espacios o comas. Por ejemplo: "deny from 1.1.1.1 2.2.2.2/16", ""3.3.3.3, 4.4.4.4, 5.5.5.5" y similares.

•Se ignoran las líneas que inician con #.

Eliminar

Para eliminar una entrada, selecciónela en la lista y dé clic en Eliminar.

Acción por Omisión

Para especificar la acción por omisión para las conexiones desde direcciones IP remotas que no se estén definidas, seleccione una dirección IP de la lista y dé clic en aceptar o rechazar. Una vez que se ha especificado la acción por omisión, puede modificarla seleccionando el nodo "<por omisión>" bajo la dirección IP y seleccionando el nuevo ajuste por omisión.

aceptar

Cuando se selecciona esta opción, las conexiones desde cualquier dirección IP no definidas específicamente en el Monitor IP, serán aceptadas.

rechazar

Cuando se selecciona esta opción, las conexiones desde cualesquiera direcciones IP no definidas específicamente en la pantalla monitor IP, serán cerradas o rechazadas.

| El Monitor IP nunca bloqueará IPs confiables o IPs locales.

Ajustes de Monitoreo

Aplicar Monitor IP a conexiones MSA

Utilice esta opción para aplicar el Monitor IP a las conexiones hechas al puerto MSA del servidor. Normalmente esto no es necesario. Este ajuste se encuentra habilitado por omisión.

MDaemon v25.0.0 - mayo 2025. Derechos Registrados © 1996-2025. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.