## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 25.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

RelayFax | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

| Aviso de fin de vida útil MDaemon Technologies anunció el Fin de Vida para las ventas de su software RelayFax a partir del 30 de junio de 2021. Las compras de licencias nuevas, renovadas o caducadas ya no están disponibles. Los actuales propietarios de licencias RelayFax pueden seguir utilizando RelayFax, pero las actualizaciones de software y soporte técnico ya no están disponibles.

El servidor RelayFax de MDaemon Technologies es una puerta de enlace a correo electrónico que puede ser integrada de manera transparente con Webmail para proveer de sus servicios a sus usuarios. Cuando se habilita su funcionalidad, los usuarios de Webmail tendrán acceso a diversas funcionalidades que les permitirán escribir y enviar faxes a través de las páginas de cliente de Webmail.

| Esta pantalla de configuración de RelayFax no se muestra en MDRA ni en la aplicación Sesión de configuración de MDaemon a menos que RelayFax esté instalado o Webmail esté utilizando RelayFax.

Opciones de Integración con RelayFax

Permitir a los usuarios de Webmail redactar y enviar faxes a través de RelayFax

Haga clic en esta opción para integrar RelayFax con Webmail. Cuando lo active hará que un control de "Redactar Fax" y otras funciones relacionadas con el fax aparezcan en las páginas de Webmail.

Usar SMTP para enviar fax al RelayFax

RelayFax monitorea un buzón específico para mensajes entrantes que han de enviarse por fax. Haga clic en esta opción y MDaemon utilizará el proceso de envío normal de correo para enviar este mensaje a la dirección del buzón. Esta opción es útil cuando RelayFax monitorea un buzón ubicado en algún lugar distinto de su red local. Si RelayFax reside en su red, puede escoger que MDaemon envíe los mensajes directamente a la cola de mensajes de RelayFax y así pues se salte el proceso de envío de SMTP. Para más información acerca de este método, vea Entregar fax directamente a la cola de fax entrante de RelayFax siguiente.

Dirección de correo del servidor de RelayFax

Especifique la dirección de correo a la cual quiere enviar los mensajes destinado para el fax. Este valor debe coincidir con la dirección que haya configurado en RelayFax para monitorear dichos mensajes.

Entregar fax directamente a la cola de fax entrante de RelayFax

Si RelayFax reside en un LAN puede escoger este método en lugar del envío SMTP para distribuir los mensajes de fax. Cuando MDaemon recibe mensajes destinados a RelayFax los colocará directamente en la cola entrante de RelayFax en lugar de enviarlos usando SMTP.

Ruta de la cola de Fax

Si RelayFax reside en la misma máquina en la que MDaemon se está ejecutando, puede dejar esta ruta de archivo vacía. Si no, deberá especificar la ruta de red a la carpeta \app\ de RelayFax.

MDaemon v25.0.0 - mayo 2025. Derechos Registrados © 1996-2025. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.