## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 25.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Servidores | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Servidor SMTP

Habilitar VRFY

Haga clic en esta opción si desea responder a los comandos SMTP VRFY. Este comando se utiliza a veces por servidores que usan la función call forward o call back de SMTP para intentar confirmar la validez de las direcciones de correo en su servidor. Está deshabilitado por defecto.

Habilitar EXPN

Haga clic en esta casilla de verificación si desea que MDaemon responda a comandos EXPN.

Habilitar APOP & CRAM-MD5

Por omisión los servidores de MDaemon (POP, IMAP y demás) no respetan los métodos de autentificación APOP y CRAM-MD5. Este tipo de autentificación requiere que se almacenen contraseñas utilizando encripción reversible, que no se recomienda por motivos de seguridad, con el fin de impedir que las contraseñas sean desencriptadas por MDaemon, el administrador o algún posible atacante. En consecuencia, esta opción no se compatible con la Opción de Contraseñas "Almacenar contraseñas de buzones utilizando encriptación no reversible", ni con la autentificación vía Active Directory. No obstante, si usted no utiliza SSL/TLS, entonces APOP y CRAM-MD5 le pueden proporcionar seguridad extra posibilitando que los usuarios se autentifiquen sin enviar las contraseñas en texto limpio.

responden a los métodos de autenticación APOP y CRAM-MD5. Estos métodos proveen de seguridad extra haciendo posible para los usuarios autenticarse sin enviar las contraseñas en texto plano. Deshabilite esta casilla si no desea permitir APOP o CRAM-MD5.

Ignora silenciosamente valores RCPT duplicados

Habilite esta opción si desea que el servidor SMTP ignore los destinatarios duplicados en la misma sesión SMTP. MDaemon aceptará y descartará los destinatarios duplicados. Esta opción se encuentra deshabilitada por omisión.

Rechazar mensajes que violan los estándares RFC

Habilite esta opción si desea rechazar mensajes durante el proceso SMTP que no cumplan con los estándares RFC de Internet. Para que los mensajes pasen la prueba de cumplimiento deben:

1. Tener un tamaño mayor a 32 bytes (el tamaño mínimo requerido para incluir todos los elementos requeridos).

2. Tener un encabezado FROM: o SENDER: (remitente o destinatario).

3. No tener más de un encabezado FROM:.

4. No tener más de un encabezado SUBJECT:, aunque no es requerido tener el encabezado asunto.

Los mensajes que utilizan sesiones autentificadas o que provienen de dominios o direcciones IP confiables estarán exentos de estos requerimientos.

Fallos de negociación SSL reintentarán sin SSL hasta por una hora

Esta opción le permite reintentar temporalmente IPs de host sin SSL cuando se encuentra un error SSL durante una sesión SMTP saliente. Se restablece cada hora.

Rechazar mensajes mayores de [xx] KB (0=sin límite)

Establecer un valor aquí impide que MDaemon acepte o procese correo que exceda cierto tamaño fijo. Cuando se habilita esta opción MDaemon intentará utilizar el comando ESMTP SIZE especificado en el RFC-1870. Si el agente remitente soporta esta extensión SMTP entonces MDaemon determinará el tamaño del mensaje antes de su entrega y rechazará el mensaje inmediatamente. Si el agente remitente no soporta esta extensión SMTP entonces MDaemon tendrá que iniciar la aceptación del mensaje, rastrear su tamaño periódicamente durante la transferencia y finalmente rechazar la entrega del mensaje una vez que la transacción se haya completado. Utilice "0" en esta opción si no desea establecer un tamaño límite. Si desea exentar a las sesiones autentificadas de la verificación SIZE, utilice la opción siguiente "...excepto cuando SMTP AUTH se utiliza exitosamente".

...excepto cuando SMTP AUTH se utiliza exitosamente

Marque esta caja si desea exentar los mensajes de la verificación de tamaño cuando la sesión SMTP haya sido autentificada.

Max comandos RCPT permitidos

Utilice esta opción si desea limitar el número de comandos RCPT que se pueden enviar por mensaje. Utilice "0" si no desea establecer un límite.

Cerrar la sesión si se alcanza

Marque esta caja si desea cerrar la sesión inmediatamente cuando se alcanza el número máximo de comandos RCPT.

Ajustes de Servidor

El servidor POP elimina el correo con el comando DELE

Haga clic en esta opción si desea que MDaemon borre inmediatamente los mensajes que se han recuperado y se reciba el comando DELE aun y cuando la sesión POP no se haya completado correctamente.

El servidor IMAP soporta el comando COMPRESS

Dé clic en esta opción si desea habilitar el soporte a la extensión IMAP COMPRESS (RFC 4978), que comprime todos los datos enviados y recibidos del cliente. COMPRESS incrementará el uso de memoria y procesador por cada sesión IMAP.

Permitir contraseñas en texto plano

Esta opción controla si MDaemon acepta o no contraseñas enviadas en texto plano a los servidores SMTP, IMAP, o POP3. Si se deshabilita, los comandos POP3 USER, POP3 PASS, IMAP LOGIN, IMAP AUTH LOGIN y SMTP AUTH LOGIN devolverán un error a menos que la conexión esté utilizando SSL.

Permitir conexiones a las direcciones IP del servidor

Cuando se habilita esta opción, MDaemon se puede conectar consigo mismo.

Los servidores POP & IMAP siempre permiten conexiones desde esta IP

Los servidores POP e IMAP siempre aceptarán conexiones desde la dirección IP registrada en este campo sin importar los ajustes de monitoreo y protección IP.

MDaemon v25.0.0 - mayo 2025. Derechos Registrados © 1996-2025. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.