## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 25.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Entrega | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Enrutamiento de Mensajes

Enviar todo el correo saliente al servidor de correo del destinatario

Cuando se escoge esta opción, MDaemon intentará enviar el correo directamente en lugar de pasarlo a otro host. MDaemon colocará los mensajes que no fue posible enviar en el sistema de reintentos y continuará intentando el envío de acuerdo con los parámetros y los intervalos de tiempo que se establezcan en la pantalla Cola de Reintentos del diálogo de Colas de Correo.

Enviar todo el correo saliente a un host inteligente

Seleccione esta opción si quiere que todo el correo saliente, independientemente del dominio de destino, sea entregado en cola hacia otro host para enrutamiento de envío. Si se selecciona, el correo saliente será enviado al Host Inteligente por Omisión especificado abajo. Típicamente, esta funcionalidad es útil durante períodos de alto volumen cuando el envío directo de mensajes pudiera resultar en un excesivo uso de los recursos del servidor. Si un mensaje no puede ser enviado al servidor designado será movido al sistema de reintentos y MDaemon seguirá intentando enviarlo según los parámetros e intervalos de tiempo que se establezcan en la pantalla Cola de Reintentos del diálogo Colas de Correo.

Enviar primero todo el correo directamente y luego al host inteligente si hay problemas

Esta opción es una combinación de las dos opciones de entrega previas. Primero MDaemon intentará entregar el correo saliente directamente al servidor, pero si no puede hacerlo, intentará enviar el mensaje al Host Inteligente por omisión especificado abajo. El correo que no se puede entregar es aquel destinado a hosts para los que no pudo resolverse una dirección IP (tal como una Puerta de enlace no registrada hacia una red remota) o correo dirigido a un host cuya dirección se resolvió correctamente, pero al que no se pudo conectar directamente o que está rechazando las conexiones directas. En lugar de devolver ese mensaje al remitente, esta opción hace que MDaemon pase el mensaje a un MTA más poderoso. Algunas veces el sistema de correo administrado por su ISP puede tener métodos de ruteo para la entrega de correo a los que no tiene acceso directo su servidor de correo local. Sin embargo, si un mensaje no puede ser entregado al host inteligente definido entonces pasará al sistema de reintentos y MDaemon continuará intentando entregarlo de acuerdo con los parámetros e intervalos de tiempo configurados en la pantalla Cola de Reintentos de la opción Colas de Correo. En cada intento de entrega subsecuente, MDaemon otra vez intentará entregar primero al destinatario y luego al host inteligente definido.

Host Inteligente por Omisión

Host inteligente por Omisión

Especifique aquí el nombre o dirección IP del host de correo. Este es generalmente el servidor SMTP de su ISP.

| No introduzca aquí el nombre del Dominio por Defecto o la dirección IP de su servidor MDaemon. Esta entrada debe ser un ISP u otro servidor de correo que pueda enrutar correo procedente de usted.

Tratar el host inteligente por omisión como nombre de dominio y entregar a su host MX

Habilite esta opción si desea que MDaemon trate el Host Inteligente por Omisión como nombre de dominio, consultando su registro DNS y entregando a sus hosts MX.

Utilizar autentificación SMTP

Dé clic en esta casilla y registre sus credenciales de acceso si el Host Inteligente por Omisión requiere autentificación. Estas credenciales de ingreso serán utilizadas para todos los mensajes SMTP salientes enviados al host inteligente. Sin embargo, si selecciona utilizar la opción Permitir autentificación por cuenta que se encuentra abajo, MDaemon se autentificará ante el host inteligente de manera separada para cada mensaje, utilizando las credenciales definidas para cada cuenta en la pantalla Servicios de Correo del Editor de Cuentas.

Nombre de usuario

Introduzca aquí su nombre de usuario o nombre de acceso.

Contraseña

Utilice esta opción para especificar la contraseña de host inteligente.

Ejecute primero una validación POP

Si su host inteligente requiere comprobación POP3 antes de aceptar mensajes procedentes de usted, entonces seleccione esta casilla de verificación e introduzca las credenciales requeridas a continuación.

Host o IP

Introduzca la dirección IP o el host al cual desea conectarse.

Nombre de usuario

Este es el nombre de acceso o nombre de usuario de la cuenta POP.

Contraseña

Esta es la contraseña de la cuenta POP.

Permitir autenticación por cuenta

Haga clic en esta casilla de verificación si desea utilizar autenticación por cuenta para los mensajes SMTP salientes enviados al Host Inteligente especificado arriba. En lugar de utilizar las credenciales de Nombre de Usuario y Contraseña aquí especificadas, se utilizarán las credenciales de cada cuenta para Acceso Host Inteligente, definidas en la pantalla Servicios de Correo. Si no se han definido credenciales para el host inteligente para una cuenta dada, se utilizarán las credenciales generales por omisión.

Si desea configurar la autenticación por cuenta para que utilice la contraseña de cada correo en lugar de la Contraseña de host inteligente opcional, entonces puede hacerlo editando la siguiente clave en el archivo MDaemon.ini:

[AUTH]

ISPAUTHUsePasswords=Yes (Default No)

| Establecer la opción ISPAUTHUsePasswords=Yes comunicará a lo largo de un tiempo las contraseñas de las cuentas de usuario de correo locales al smart host. Esto podría ser un riesgo para la seguridad en el correo, puesto que se está facilitando información sensible a otro servidor. Debería no utilizar dicha opción salvo que esté usando un smart host en el que confíe plenamente y crea que es necesario hacerlo. Además, debería tener en cuenta que esta opción da a los usuarios permiso para cambiar su Contraseña de vía Webmail o por otros métodos, y entonces también estarían cambiando la Contraseña de Smart Host. Eso podría causar que la autenticación del smart host fallara para una cuenta cuando la Contraseña de Correo no se haya cambiado en el smart host.

Abortar entrega si el comando SMTP RCPT recibe un error 5xx

Habilite esta opción si desea que MDaemon aborte el intento de enviar un mensaje cuando reciba un error fatal 5xx en respuesta al comentado SMTP RCPT. Esta opción está deshabilitada por defecto.

Rechazar el mensaje si el dominio remitente no tiene registro MX

Normalmente cuando MDaemon verifica los registros DNS del dominio remitente, busca los registros MX y luego busca un registro A cuando no encuentra los primeros. Si no se encuentra ninguno de los dos, rechazará el mensaje indicando al remitente que no fue entregable. Habilite esta opción si desea que MDaemon rechace inmediatamente el mensaje si no encuentra registros MX, en lugar de permitirle buscar el registro A. Esta opción se encuentra deshabilitada por omisión.

Haga clic en esta opción para hacer que MDaemon devuelva inmediatamente el mensaje cuando la búsqueda de DNS muestre que no existe un registro MX ni un registro A para el dominio del destinatario. Esto previene que ese tipo de mensajes entren innecesariamente en el ciclo de intento de envío. Esta opción está habilitada por defecto.

Rebotar mensajes con el primer error 5XX de algún dominio de HOST de destinatario

Cuando esta casilla de verificación está habilitada, MDaemon devolverá/rebotará el mensaje cuando reciba un error fatal 5xx como respuesta de un host MX. Consecuentemente, no continuará intentando el envío a ningún host MX siguiente que puedan estar designados para el dominio del destinatario. Si esta opción se deshabilita, MDaemon no rebotará los mensajes mientras al menos uno de los hosts MX devuelva un error no fatal 4xx como respuesta. Esta opción está habilitada por defecto.

Rebotar mensajes al encontrar errores 5XX de hosts inteligentes

Utilice esta opción si desea devolver/rebotar un mensaje cuando recibe una respuesta de error fatal 5XX por parte del host inteligente.

Ver:

Cola de Reintentos

Servicios de Correo

MDaemon v25.0.0 - mayo 2025. Derechos Registrados © 1996-2025. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.