## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 25.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Caducidades | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

Caducidades

Esperar [xx] segs. para que los sockets se conecten

Después de iniciar una petición de conexión, MDaemon esperará estos segundos a que el sistema remoto acepte la conexión Si el sistema remoto no responde dentro de este espacio de tiempo, MDaemon enviará el mensaje a un Host inteligente especificado o lo colocará en el sistema de reintentos, dependiendo de qué opción se haya escogido en la pantalla Entrega del Editor del Dominio por Defecto.

Esperar [xx] segs. para que el diálogo del protocolo inicie

Una vez la conexión se haya establecido con un host remoto, este es el número de segundos que MDaemon esperará a que el host remoto empiece un diálogo de protocolo SMTP o POP3. Si el host remoto no empieza la sesión de protocolo dentro de este tiempo, MDaemon enviará el mensaje al Host inteligente especificado o lo colocará en el sistema de reintentos, dependiendo de qué opción se haya escogido en la pantalla Entrega del Editor de Dominio por Defecto.

Esperar [xx] segs. para obtener respuestas MX

Cuando se utilicen servicios de DNS para resolver hosts MX para dominios remotos, MDaemon esperará la respuesta a las consultas MX esta cantidad de segundos. Si el servidor DNS no responde dentro de este periodo de tiempo, MDaemon intentará enviar el mensaje a la dirección IP especificada en el registro A del servidor DNS. Si éste intento falla, MDaemon enviará el mensaje al Host inteligente especificado o lo colocará en el sistema de reintentos, dependiendo de qué opción se haya escogido en la pantalla Entrega del Editor de Dominio por Defecto.

Esperar [xx] segs. para obtener respuestas A/AAAA

Este temporizador gobierna cuánto tiempo MDaemon esperará mientras se intenta resolver la dirección IP remota del host. Si el intento falla, MDaemon enviará el mensaje al Host inteligente especificado o lo colocará en el sistema de reintentos, dependiendo de qué opción se haya escogido en la pantalla Entrega del Editor de Dominio por Defecto.

Esperar [xx] segs. para respuestas Minger

Este es la cantidad de segundos que MDaemon esperará para obtener una respuesta de un servidor Minger.

Las sesiones SMTP y POP3 caducan después de [xx] minutos inactivos

Si una sesión conectada correctamente permanece inactiva (sin entradas/salidas) durante este periodo de tiempo, MDaemon abortará la transacción. MDaemon volverá a intentarlo durante el siguiente intervalo de procesamiento.

Esperar la respuesta al comando SMTP DATA [xx] minutos

Esta opción gobierna cuánto tiempo MDaemon esperará para la respuesta "250 OK" después de enviar el comando DATA durante el proceso SMTP. Puesto que algunos servidores destinatarios ejecutan operaciones muy largas de antispam, antivirus u otras, esta opción se puede usar para darles tiempo a completar dichas tareas. El valor por defecto es 10 minutos.

Las sesiones IMAP agotan el tiempo de espera después de xx minutos inactivos

Si una sesión IMAP no tiene actividad durante este número de minutos, MDaemon cerrará la sesión.

MDaemon v25.0.0 - mayo 2025. Derechos Registrados © 1996-2025. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.