## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 25.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

MDaemon y Servidores Proxy | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

MDaemon fue diseñado expresamente para ser altamente versátil. Consecuentemente, puede ser configurado para usar con una amplia variedad de configuraciones de red y diversos productos, y su flexibilidad le permite trabajar correctamente con servidores proxy LAN. Para configurar MDaemon para trabajar a través de un servidor proxy, todo lo que debe hacer es asegurarse que las configuraciones de puerto (vea Puertos) que esté usando no creen un conflicto con ninguno que pueda estar establecido en el servidor proxy en sí mismo. Por ejemplo, el correo SMTP normalmente se establece en el puerto 25. Puesto que una dirección IP sólo puede tener un puerto 25, dos servidores no pueden escuchar ambos al correo SMTP al mismo tiempo en la misma máquina. Cuando intente integrar MDaemon con un proxy, se recomienda que le permita a MDaemon tanto control sobre el proceso de correo y envío como sea posible. Para dicho fin, SMTP, POP, IMAP, y muchos otros puertos en el proxy puede que necesiten ser deshabilitados para que MDaemon pueda gestionar el envío de correo de manera independiente.

De todos modos, si encuentra necesario canalizar el correo a través de un proxy, MDaemon le permite configurar los puertos a usar para enviar y recibir transacciones SMTP/POP/IMAP. Puede necesitar establecer dichos puertos a valores no-estándar para poder filtrar las transacciones SMTP/POP/IMAP a través de un servidor proxy o firewall.

Para información más detallada sobre cómo configurar MDaemon para trabajar con un servidor proxy, por favor consulte los recursos de soporte disponibles en: www.altn.com.

MDaemon v25.0.0 - mayo 2025. Derechos Registrados © 1996-2025. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.