## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 25.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

Service AutoDiscovery | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

MDaemon prend en charge le service AutoDiscovery, qui permet aux utilisateurs de configurer leurs clients de messagerie pour qu'ils se connectent à leurs comptes en fournissant uniquement leur adresse e-mail et leur mot de passe, sans avoir à connaître d'autres détails de configuration tels que les noms des serveurs de messagerie et les ports. La plupart des clients prennent en charge ce service, bien que certains ne le prennent en charge que de manière limitée. Le service AutoDiscovery est activé par défaut, mais vous pouvez l'activer ou le désactiver manuellement à partir de l'interface principale de MDaemon. Dans le volet Stats, sous Serveurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Service de découverte automatique, puis cliquez sur Activer/Désactiver le service de découverte automatique.

Les clients dans lesquels le service AutoDiscovery est entièrement pris en charge utiliseront le nom de domaine figurant dans les adresses électroniques de l'utilisateur pour rechercher le type de service _autodiscover._tcp dans les enregistrements du service DNS (SRV) et se connecteront à ce serveur pour obtenir des informations supplémentaires. Par conséquent, pour prendre en charge AutoDiscovery, vous devez créer des enregistrements DNS SRV pour AutoDiscovery et les services qu'il prend en charge. L'implémentation du service AutoDiscovery par MDaemon prend en charge les services suivants ActiveSync (airsync), IMAP, POP, SMTP, DAV et XMPP.

_autodiscover._tcp SRV 0 0 443 adsc.example.com.

_airsync._tcp SRV 0 0 443 eas.example.com.

_imap._tcp SRV 0 0 0 imap4.example.com.

_pop._tcp SRV 0 0 0 pop3.example.com.

_smtp._tcp SRV 0 0 0 msa.example.com.

_caldav._tcp SRV 0 0 0 dav.example.com.

_carddav._tcp SRV 0 0 0 dav.example.com.

_xmpp-client._tcp SRV 0 0 0 chat.example.com.

Remarque : certains clients consultent toujours en premier lieu autodiscover.{domaine}.{tld}. Par conséquent, le fait que l'enregistrement du service de découverte automatique pointe vers un serveur nommé autodiscover.{domaine}.{tld} peut s'avérer utile à cet égard. Dans l'exemple suivant, le serveur de découverte automatique est adsc.example.com.

Exemple :

Nom de domaine : exemple.com

L'administrateur doit mettre en place un enregistrement de service _tcp pour le type de service _autodiscover

_autodiscover._tcp SRV 0 0 443 adsc.example.com.

Dans ce cas, il pointe vers adsc.example.com, qui a un enregistrement A pointant vers 192.168.0.101

Le client se connectera alors à ce serveur et demandera des informations sur le point de connexion pour certains protocoles spécifiques : ActiveSync, IMAP, XMPP, SMTP, DAV, etc...

Le service AutoDiscovery recherche alors les protocoles demandés et renvoie les noms de serveur appropriés pour ces protocoles. Par exemple, pour ActiveSync, il renvoie le nom de serveur défini dans l'enregistrement de service _tcp _airsync, qui, dans cet exemple, serait eas.{domaine}.{tld}.

Si Outlook appelait AutoDiscovery, il renverrait les Serveurs IMAP et SMTP, représentés pour les enregistrements de service _tcp de _imap et _msa, ce qui donnerait les serveurs imap4.example.com et msa.example.com.

Voici un exemple de configuration correcte des services de découverte automatique. Votre nom doit être unique pour chaque protocole, mais il peut facilement être adapté à un nom commun, tel que mail.example.com.

;

; Fichier de base de données example.com.dns pour la zone example.com.

;

@ IN SOA dns.mydnsprovider.org. hostmaster.mydnsprovider.org. (

4 ; numéro de série

900 ; rafraîchissement

600 ; réessai

86400 ; expiration

3600 ) ; TTL par défaut

;

; Enregistrements NS de la zone

;

@ NS dns.mydnsprovider.org

;

; Enregistrements de zone

;

@ A192.168.0.100

adsc A192.168.0.101

www A 192.168.0.102

imap4 A 192.168.0.103

pop3 entrant A192.168.0.104

msa A192.168.0.105

eas A 192.168.0.106

api A 192.168.0.107

autodiscover A192.168.0.108

dav A192.168.0.109

chat A 192.168.0.110

inbound A 192.168.0.111

MX 10 inbound.exemple.com.

;

; Enregistrements de service

;

_autodiscover._tcp SRV 0 0 443 adsc.example.com.

_airsync._tcp SRV 0 0 443 eas.example.com.

_imap._tcp SRV 0 0 0 imap4.example.com.

_pop._tcp SRV 0 0 0 pop3.example.com.

_smtp._tcp SRV 0 0 0 msa.example.com.

_caldav._tcp SRV 0 0 0 dav.example.com.

_carddav._tcp SRV 0 0 0 dav.example.com.

_xmpp-client._tcp SRV 0 0 0 chat.example.com.

Voir :

Pour plus d'informations générales sur AutoDiscover, voir le document Microsoft : Autodiscover pour Exchange.

MDaemon v25.0.0 - mars 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies