## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 25.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

Temporisateurs | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

Délais

Attendre [xx] secondes pour que les sockets se connectent

Après avoir initié une demande de connexion, MDaemon attendra ce nombre de secondes pour que le système distant accepte la connexion. Si le système distant ne répond pas dans ce délai, MDaemon envoie le message à un hôte intelligent spécifié ou le place dans le système de relance, selon l'option que vous avez choisie dans l' écranDélivrance de la boîte de dialogue Paramètres du serveur.

De [xx] secondes pour le démarrage du dialogue de protocole

Une fois la connexion établie avec un Hôte distant, MDaemon attendra pendant un certain nombre de secondes que l'hôte distant entame la boîte de dialogue du protocole SMTP ou POP3. Si l'hôte distant ne démarre pas la session de protocole dans ce délai, MDaemon enverra le message à un hôte intelligent spécifié ou le placera dans le système de relance, selon l'option que vous avez choisie dans l' écranDélivrance de la boîte de dialogue Paramètres du serveur.

Attendre [xx] secondes pour les réponses MX

Lorsque MDaemon utilise les services DNS pour résoudre les hôtes 'MX' de domaines distants, il attend les réponses à ses requêtes'MX' pendant ce nombre de secondes. Si le serveur DNS ne répond pas dans ce délai, MDaemon tente de distribuer le message à l'adresse IP spécifiée dans l'enregistrement DNS 'A' de l' hôte distant. Si cette tentative échoue, MDaemon enverra le message à un Hôte relais spécifié ou le placera dans le système de relance, en fonction de l'option que vous avez choisie dans l' écranLivraison de la boîte de dialogue Paramètres du serveur.

Attendre [xx] secondes pour les réponses A/AAAA

Ce délai détermine la durée d'attente de MDaemon lors d'une tentative de résolution de l'adresse IP d'un hôte distant.Si la tentative échoue, MDaemon envoie le message à un Hôte de relais spécifié ou le place dans le système de relance, selon l'option que vous avez choisie dans l' écranLivraison de la boîte de dialogue Paramètres du serveur.

Attendre [xx] secondes pour les réponses de Minger

Il s'agit du nombre de secondes pendant lesquelles MDaemon attendra une réponse d'un serveurMinger.

Les sessions SMTP et POP3 expirent au bout de [xx] minutes inactives.

Si une session connectée et opérationnelle reste inactive (pas d'entrées/sorties) pendant ce laps de temps, MDaemon interrompt la transaction. MDaemon réessayera au prochain intervalle de traitement programmé.

Attendre la réponse à la commande SMTP DATA pendant [xx] minutes

Cette option détermine la durée pendant laquelle MDaemon attend la réponse "250 Ok" après l'envoi de la commande DATA au cours du processus SMTP. Comme certains serveurs de réception effectuent de longues opérations anti-spam, anti-virus ou d'autres opérations nécessaires à ce moment-là, cette option peut être utilisée pour leur donner le temps de terminer ces tâches. La valeur par défaut est de 10 minutes.

Les sessions IMAP expirent après [xx] minutes inactives.

Si une session IMAP n'est pas active pendant ce nombre de minutes, MDaemon la ferme.

MDaemon v25.0.0 - mars 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies