## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 25.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

RelayFax | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

| Avis de fin de vie MDaemon Technologies a annoncé la fin de vie des ventes de son logicielRelayFax à compter du 30 juin 2021. Les achats de nouvelles licences, de renouvellements ou de licences expirées ne sont plus disponibles. Les propriétaires de licences RelayFax existantes peuvent continuer à utiliser RelayFax, mais les mises à jour logicielles et l'assistance technique ne sont plus disponibles.

Le serveur RelayFax de MDaemon Technologies est une passerelle email-fax et fax-email qui peut être intégrée de manière transparente à Webmail afin de fournir ses services à vos utilisateurs. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les utilisateurs de Webmail auront accès à diverses fonctions qui leur permettront de composer et d'envoyer des fax via les pages du client Webmail.

| Cet écran de configuration de RelayFax n'est pas filtré par MDRA ou par l'application Session de configuration MDaemon, sauf si RelayFax est installé ou si le Webmail utilise RelayFax.

Options d'intégration de RelayFax

Permettre aux utilisateurs de Webmail de composer et d'envoyer des fax via RelayFax

Cliquez sur cette option pour intégrer RelayFax au Webmail. Lorsqu'elle est activée, une commande "Composer un fax" et d'autres fonctions liées au fax apparaissent sur les pages du Webmail.

Utiliser SMTP pour distribuer les télécopies à RelayFax

RelayFax surveille une boîte aux lettres spécifique pour les messages entrants qui doivent être faxés. Cliquez sur cette option et MDaemon utilisera le processus normal de distribution SMTP pour envoyer ces messages à l'adresse électronique de cette boîte aux lettres.Cette option est utile lorsque RelayFax surveille une boîte aux lettres située ailleurs que sur votre réseau local. Si RelayFax réside sur votre réseau, vous pouvez choisir de demander à MDaemon de livrer les messages directement dans la file d'attente de RelayFaxet d'éviter ainsi le processus de livraison SMTP. Pour plus d'informations sur cette méthode, voir Distribuer directement les fax dans la file d'attente de RelayFax ci-dessous.

Adresse e-mail du serveur RelayFax

Indiquez l'adresse électronique à laquelle vous souhaitez que les messages destinés à la télécopie soient livrés. Cette valeur doit correspondre à l'adresse que vous avez configurée pour que RelayFax surveille ces messages.

Distribuer directement les fax dans la file d'attente de RelayFax

Si RelayFax réside sur votre réseau local, vous pouvez choisir cette méthode plutôt que le protocole SMTP pour distribuer les messages destinés à la télécopie. Lorsque MDaemon reçoit un message destiné à RelayFax, il est placé directement dans la file d'attente des messages entrantsde RelayFaxau lieu d'être distribué par SMTP.

Chemin de la file d'attente du fax

Si RelayFax réside sur la même machine que MDaemon, vous pouvez laisser ce chemin d'accès vide. Sinon, vous devez spécifier le chemin réseau vers le dossier \app\ deRelayFax.

MDaemon v25.0.0 - mars 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies