## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 25.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

Régulation de la bande passante - Présentation | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

La fonctionnalité Régulation de la bande passante vous permet de contrôler la consommation de bande passante utilisée par MDaemon. Vous pouvezcontrôler la vitesse à laquelle les sessions ou les services progressent - vous pouvez définir des taux différents pour chacun des principaux services de MDaemonpar domaine, y compris les domaines et les passerelles de domaine. Vous pouvez également fixer des limites sur les connexions locales en sélectionnant "Trafic local" dans une liste déroulante. Cela vous permettra de créer des paramètres de largeur de bande spéciaux qui prendront effet si la connexion se fait à partir ou à destination d'une adresse IP ou d'un nom de domaine local.

La Régulation de la bande passante peut être appliquée par session ou par service. Lorsque vous utilisez le mode par session, chaque session sera indépendamment limitée au taux associé. Ainsi, plusieurs sessions du même type de service se déroulant simultanément peuvent dépasser lavaleur configuréed'un service.Lorsque MDaemon est configuré pour réguler la bande passante par service, il surveille l'utilisation combinée de toutes les sessions d'un même type de service et leur alloue des fractions égales de la bande passante totale. Les sessions multiples se partageront alors la bande passante maximale configurée de manière égale. Cela vous permet de fixer une limite pour l'ensemble d'un service.

Lorsque la Régulation de la bande passante est étendue à une passerelle de domaine, elle doit être gérée un peu différemment d'un domaine normal car une passerelle de domaine n'a pas d'adresse IP spécifique qui lui est associée. MDaemon doit utiliser la valeur passée dans la commande RCPT pour déterminer si une session SMTP entrante est liée à la passerelle. Si c'est le cas, la Régulation de la bande passante SMTP entrante sera appliquée. En raison des limitations du SMTP, si un seul destinataire d'un message à destinataires multiples est destiné à une passerelle de domaine, la session entière sera limitée.

Le système de Régulation de la bande passante est calibré en kilo-octets par seconde (KB/s). Une valeur de "0" signifie qu'aucune limite ne sera appliquée à la vitesse à laquelle une session (ou un service) progresse, et qu'elle utilisera donc la quantité maximale de bande passante disponible. Une valeur de "10", par exemple, obligera MDaemon à réduire délibérément la vitesse de transmission pour qu'elle reste égale ou légèrement supérieure à 10 Ko/s.

Les rafales d'activité au début d'une session peuvent et vont dépasser les limites fixées. L'étranglement se met en place et se précise au fur et à mesure de la progression de la session.

Voir :

Régulation de la bande passante

IP locales

MDaemon v25.0.0 - mars 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies