## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 25.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

Bordereaux d'acheminement | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

Un fichier de message en attente dans une file d'attente contient généralement dans ses en-têtes toutes les informations nécessaires pour que le message soit délivré à l'endroit voulu. Certains en-têtes stockés dans le fichier (comme l'en-tête X-MDaemon-Deliver-To) fournissent à MDaemon des instructions sur l'endroit et le destinataire du message. Cependant, il est parfois nécessaire ou utile d'outrepasser ces informations et de fournir des alternatives spécifiques à l'endroit et à la personne à qui un message doit être envoyé. Les feuilles de route constituent justement un tel mécanisme. Une feuille de route est un fichier qui fournit à MDaemon des instructions très précises sur l'endroit et le destinataire d'un message. Si une feuille de route est présente pour un fichier de message particulier, ce sont les paramètres de la feuille de route, et non ceux du fichier .MSG lui-même, qui contrôlent où et à qui le message est envoyé.

Les feuilles de route se terminent par l'extension .RTE. Dans un exemple, si un fichier de messages en attente d'envoi s'appelle "MD0000.MSG", le fichier de feuille de route correspondant à ce message s'appellera MD0000.RTE et devra se trouver dans le même dossier (file d'attente) que le fichier de messages.

Le format d'une feuille de route est le suivant :

[RemoteHost]

DeliverTo=example.net

Cette section d'une feuille de route indique à MDaemon le serveur auquel le fichier.MSG correspondant doit être envoyé. MDaemon tentera toujours d'établir une connexion directe avec cet hôte en essayant de router le message dans un délai aussi court que possible. Un seul hôte peut être spécifié.

[Port]

Port=xxx

Ce commutateur indique le port sur lequel la connexion TCP/IP et la tentative de livraison doivent être effectuées. Le Port 25 est le Non (par défaut = 25) pour le courrier électronique SMTP.

[LocalRcpts]

Rcpt0=address@example.com

Rcpt1=other-address@example.com

Rcpt2=yet-another-address@example.com

[RemoteRcpts]

Rcpt0=address@example.net

Rcpt1=other-address@example.net

Rcpt2=yet-another-address@example.net

Ces sections de la feuille de route vous permettent de spécifier un nombre quelconque de destinataires locaux et distants qui doivent recevoir une copie du fichier .MSG associé. Les adresses distantes et locales des destinataires doivent être séparées et placées dans les sections[LocalRcpts] et [RemoteRcpts] correspondantes .

Les feuillets de route constituent un bon mécanisme pour délivrer ou rediriger le courrier électronique, mais ils ne sont généralement pas nécessaires. MDaemon utilise les feuilles de route dans le cas des courriers de listes de diffusion " routés ". Lorsqu'une liste de diffusion est configurée pour acheminer une seule copie du message de la liste vers un Hôte distant, un bordereau de route est utilisé pour accomplir cette tâche. Il s'agit d'une méthode de distribution du courrier très efficace lorsque vous avez des adresses de masse à distribuer, puisqu'une seule copie du message est nécessaire et qu'il est possible de spécifier un nombre illimité de destinataires. Cependant, tous les Hôte distants ne permettent pas ce type de routage. Comme ce sont eux qui doivent distribuer une copie du fichier de messages à chaque adresse, certains hôtes imposent une limite supérieure au nombre de destinataires qu'ils vous autorisent à spécifier.

MDaemon v25.0.0 - mars 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies