## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 25.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

IPv6 | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

Non (par défaut), MDaemon détecte le niveau de capacité IPv6 pris en charge par votre système d'exploitation et effectue une double pile lorsque cela est possible. Sinon, MDaemon surveille IPv4 et IPv6 de manière indépendante.

IPv6

Les Serveurs SMTP/POP3/IMAP de MDaemon...

...acceptent uniquement les connexions IPv4

Choisissez cette option si vous souhaitez accepter uniquement les connexions IPv4.

...acceptent uniquement les connexions IPv6

Choisissez cette option si vous souhaitez accepter uniquement les connexions IPv6.

...acceptent les connexions IPv4 ou IPv6

Choisissez cette option si vous souhaitez accepter les connexions IPv4 et IPv6. Non (par défaut), MDaemon donnera la priorité aux connexions IPv6 sur les connexions IPv4 dans la mesure du possible.

Se connecter à des hôtes IPv6 sortants lorsque c'est possible

Activez cette option si vous souhaitez que MDaemon se connecte aux hôtes IPv6 en sortie chaque fois que cela est possible.

| Lorsque MDaemon se connecte à un hôte IPv6, il doit utiliser une adresse IPv6 locale qui lui est propre. L'adresse IPv6 est désignée dans l'écran Gestionnaire de domaines | Nom hôte ou IP. Si nécessaire, une adresse pour la liaison des sockets sortants peut être spécifiée dans l' écran Liaison.

Voir :

Liaison

Gestionnaire de domaines | Nom d'hôte ou IP

MDaemon v25.0.0 - mars 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies