## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 25.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

Écran IP | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

L'Écran IP est filtré par : Sécurité " Paramètres de sécurité | Filtres. Il permet de définir les adresses IP distantes spécifiques qui seront autorisées ou non à se connecter à vos adresses IP locales. Les adresses IP distantes que vous placez dans l'Écran IP peuvent être associées soit à toutes vos adresses IP locales, soit à des adresses IP individuelles. La notation CIDR et les caractères génériques *, # et ? sont autorisés.

Exemple :

*.*.*.* Correspond à n'importe quelle adresse IP.

#.#.#.# Correspond à n'importe quelle adresse IP

192.*.*.* Correspond à toute adresse IP commençant par 192

192.168.*.239 Correspond aux adresses IP comprises entre 192.168.0.239 et 192.168.255.239.

192.168.0.1 ?? Correspond aux adresses IP comprises entre 192.168.0.100 et 192.168.0.199.

Nouvel élément de l'Écran IP

Pour créer une nouvelle entrée d'Écran IP, cliquez sur Nouvelle. La boîte de dialogue Nouvelle IP s'ouvre et permet de créer l'entrée.

IP locale

Dans la liste déroulante, choisissez "Toutes les IP" ou l'IP spécifique à laquelle cet élément s'appliquera.

IP distante (CIDR, * ? et # autorisés)

Saisissez l'adresse IP distante que vous souhaitez ajouter à la liste, associée à l'IP locale désignée ci-dessus.

Acceptées connexions

En sélectionnant cette option, les adresses IP distantes spécifiées seront autorisées à se connecter à l'adresse IP locale associée.

Refuser les connexions

En sélectionnant cette option, les adresses IP distantes spécifiées ne seront PAS autorisées à se connecter à l'adresse IP locale associée. La connexion sera refusée ou abandonnée.

Ajouter

Dans les options ci-dessus, cliquez sur ce bouton pour ajouter l'entrée à la liste.

Importer

Sélectionnez une adresse IP et cliquez sur ce bouton si vous souhaitez importer des adresses IP à partir d'un fichier APF ou .htaccess. La prise en charge de ces fichiers par MDaemon est actuellement limitée à ce qui suit :

•les options "deny from" et "allow from" sont prises en charge

•seules les valeurs IP sont importées (pas les noms de domaine)

•la notation CIDR est autorisée, mais les adresses IP partielles ne le sont pas.

•Chaque ligne peut contenir un nombre quelconque d'adresses IP séparées par des espaces ou des virgules. Exemple : "deny from 1.1.1.1 2.2.2.2/16", ""3.3.3.3, 4.4.4.4, 5.5.5.5", etc.

•Les lignes starts with # sont ignorées.

Supprimer

Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Supprimer.

Non (par défaut)

Pour spécifier l'action par défaut pour les connexions provenant d'adresses IP distantes qui n'ont pas été définies, sélectionnez une adresse IP dans la liste et cliquez sur accepter ou refuser. Une fois qu'une action par défaut a été spécifiée, vous pouvez la modifier en sélectionnant le nœud "<défaut>" sous l'adresse IP, puis en sélectionnant le nouveau paramètre par défaut.

Acceptées

Lorsque cette option est choisie, les connexions provenant de cette Adresses IP qui ne sont pas spécifiquement définies dans l'Écran IP seront acceptées.

Refusées

Lorsque cette option est choisie, les connexions provenant de toutes les adresses IP qui ne sont pas spécifiquement définies dans l'Écran IP sont filtrées, ou refusées.

| L'Écran IP ne filtrera jamais les IP autorisées ou les IP locales.

Paramètres de filtrage

Appliquer l'Écran IP aux connexions MSA

Cette option permet d'appliquer l'Écran IP aux connexions établies sur le port MSA du serveur. Normalement, cela n'est pas nécessaire. Ce paramètre est Non (par défaut).

MDaemon v25.0.0 - mars 2025. Copyright © 1996-2025. All rights reserved. MDaemon Technologies